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1. 验收项目概况

嵊州市龙升电机有限公司成立于2005年8月，位于浙江省嵊州市经济开发区加佳路9号，企业于2019年9月委托浙江清雨环保工程技术有限公司编制了《嵊州市龙升电机有限公司年产20万台电机生产项目环境影响报告表》，并于2019年12月9日通过了绍兴市生态环境局嵊州分局审批（嵊环开[2019]55号，见附件1），该项目设计年产电机20万台，实际情况与设计相符。
根据国家有关环保法律法规的要求，建设项目必须执行“三同时”制度，相应的环保设施须经环保主管部门验收合格后方可投入运行使用。受嵊州市龙升电机有限公司委托，我公司承担了嵊州市龙升电机有限公司年产20万台电机生产项目的环境保护设施竣工验收监测工作。在对现场进行了勘察、监测并收集有关资料的基础上，编写了此验收监测与评价报告。

2. 验收依据

2.1建设项目环境保护相关法律、法规、章程和规范

1、《中华人民共和国环境保护法》（2015.1.1）；

2、中华人民共和国国务院第682号《建设项目环境保护管理条例》；

3、环境保护部（国环规环评[2017]4号）《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》；

4、《浙江省建设项目环境保护管理办法》（浙江省人民政府第364号令发布，2018.3.1）；

5、《浙江省环境污染监督管理办法》（浙江省人民政府令第341号）；

6、《关于进一步促进建设项目环保设施竣工验收监测市场化的通知》（浙环发[2017]20号）；

2.2建设项目竣工环境保护验收技术规范

1、生态环境部公告2018年第9号关于发布《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》的公告。

2.3建设项目环境影响报告书（表）及审批部门审批决定

1、浙江清雨环保工程技术有限公司编制的《嵊州市龙升电机有限公司年产20万台电机生产项目环境影响报告表》；
2、绍兴市生态环境局嵊州分局嵊环开[2019]55号《关于嵊州市龙升电机有限公司年产20万台电机生产项目环境影响报告表》审查意见的函；
2.4其他相关文件

1、嵊州市龙升电机有限公司环保竣工验收监测委托书。

3.项目建设情况

3.1地理位置及平面布置图

嵊州市龙升电机有限公司位于浙江省嵊州市经济开发区加佳路9号，坐标为北纬N29°34′59.61″ 东经E120°51′42.97″，项目东面为浙江森歌电器有限公司；南面为厂区内其他厂房；西面为绍兴凯森厨卫有限公司；北面为厂区内其他厂房。项目地理位置见图3-1。
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图3-1  地理位置图
废水：★

无组织废气：〇

噪声：▲
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图3-2  平面布置图

3.2建设内容

嵊州市龙升电机有限公司成立于 2005 年 8 月 9 日，经营范围为生产、销售：电机、电机配件。公司位于嵊州市加佳路9号，租用现有生产厂房1、4、5楼（个人闲置厂房）进行生产。项目引进国内先进水平的电机制造设备，采用成熟先进的自主技术，项目建成后形成年产 20万台电机的生产能力，产品具有高效、节能特点，实现销售收入 1500万元。
本项目员工人数为 50人，全年工作日 300 天，实行白班一班制（无夜班），每班8 小时。不设食宿。
本项目主要生产设备见表3-1：

表3-1  项目主要生产设备表   
	序号
	名　　称
	单位
	审批数量
	实际数量
	变化情况
	备注

	1
	沉浸机
	台
	1
	1
	0
	/

	2
	伺服嵌线机
	台
	1
	1
	0
	/

	3
	半自动绑线机
	台
	1
	1
	0
	/

	4
	整型机
	台
	1
	1
	0
	/

	5
	伺服插纸机
	台
	1
	1
	0
	/

	6
	微机测试系统
	台
	3
	3
	0
	/

	7
	万能转头铣床
	台
	1
	1
	0
	/

	8
	万能铣床
	台
	5
	5
	0
	/

	9
	数控车床
	台
	13
	13
	0
	/

	10
	数控车床
	台
	2
	2
	0
	/

	11
	台式钻床
	台
	8
	8
	0
	/

	12
	台式钻床
	台
	8
	8
	0
	/

	13
	磨床
	台
	2
	2
	0
	/

	14
	微电脑供线机
	台
	6
	6
	0
	/

	15
	鼓风电热恒温干燥箱
	台
	3
	3
	0
	/

	16
	空压缩机
	台
	2
	2
	0
	/

	17
	熔铝炉
	台
	1
	1
	0
	/

	18
	转子压铸机
	台
	1
	1
	0
	/

	19
	锯床
	台
	1
	1
	0
	/

	20
	型式试验测试系统
	台
	3
	3
	0
	/

	21
	液压压力机
	台
	5
	5
	0
	/

	22
	卧式平面磨床
	台
	1
	1
	0
	/

	23
	开式倾压力机
	台
	8
	8
	0
	/


3.3主要原辅材料及燃料

本项目原辅材料情况详见表3-2。
表3-2  原辅材料情况表 

	序号
	名称
	单位
	审批用量
	实际用量
	变化情况

	1
	定子、转子（矽钢）
	t/a
	500
	500
	/

	2
	漆包线
	t/a
	100
	100
	/

	3
	外壳（铝）
	t/a
	20
	20
	/

	4
	标准件
	t/a
	2
	2
	/

	5
	轴承
	万套/a
	40
	40
	/

	6
	引线
	万米/a
	20
	20
	/

	7
	绝缘纸
	t/a
	1
	1
	/

	8
	绝缘漆
	t/a
	5
	5
	/

	9
	45#钢材
	t/a
	10
	10
	/

	10
	食用油（用于脱模）
	t/a
	0.05
	0.05
	/


3.4生产工艺

本项目实际生产工艺与环评相符，生产工艺流程及产污点位图如下：
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图3-2 生产工艺流程及产污点位图

工艺流程说明：

（1）定子生产：外购定子，铜线绕好后再嵌线、打槽子、绑扎，然后浸绝缘漆，即为定子成品。浸漆过程有有机废气产生。（项目浸漆设备内油漆由厂界定期添加，因此不存在油漆桶产生）
（2）浸漆工序在全自动沉浸机内完成，浸漆时，将定子整齐摆放在输送带上，由输送带将定子传送至浸漆槽，将定子维持浸没状态5分钟，自动沥干，然后再传送入烘道，烘干温度约为115℃，烘干时间为2小时、完成后的定子从自动输送带上取出，即完成整个烘干浸漆工序，从产品上挂到取出，合计持续时间约为2.5小时。

整个浸漆过程（工件装卸、预烘（去潮）冷却、浸漆、滴干、固化）除装卸工作由人工操作外，其余各工作都自动连续完成。

①装卸区设在机器的首端，由人工操作将处理后的工件取下放入待处理的工件。

②烘道：整个烘道分为三个加热区，前区、中区、后区，每个加热区的温度独立控制和显示，并设有超温报警装置，烘道用硅酸铝纤维毯隔热，采用热风循环，各区内温度均匀，烘道口装有隔热门自动启闭以减少热量损失。

③浸漆室：浸漆室位于机器下部，由冷却区、沉浸槽、滴干盘组成，浸漆室两侧设有排废口通过风道将漆液中低燃点挥发物排出，沉浸槽升降自动完成，上升高度可调，沉浸槽内的漆液面保持不变。漆液与贮漆箱连续供给。滴干盘是将工件上的余漆回流到贮漆箱内。

④工件传送系统：烘道两内壁上下装有导轨，链条在导轨上运行，吊兰两边挂钩在链条稍上，有链条带动吊篮运行，工件被均匀地放入吊篮内，随吊篮输送到各个工作区。

⑤漆液循环系统：由贮漆箱、输漆泵、沉浸槽等组成，输漆泵将贮漆箱内的漆液连续不断地供给给沉浸槽，然后沉浸槽内的漆液经过溢流口溢出，回流到贮漆箱内，连续循环输给，保持沉浸槽恒液面和漆液质量。

（3） 转子生产：转子浇铸后与钢材加工制成的轴组装成完整的转子成品。
（4）总装

所有配件（铁壳、铝壳、端盖、支架、轴承、电容器、小五金）均为外购通过数控机床精加工，定子需加工，转子动平衡检测，机身外壳等全外加工喷塑。将所有零件组装起来即为成品。
3.5项目变动情况
本项目生产设备与原辅材料变化详见表3-1、3-2。其余与环评基本相符，无重大变动。

4. 环境保护设施
4.1污染物治理/处置设施

4.1.1废水

根据现场踏勘，本项目废水主要为生活污水和浸漆废气水喷淋废水以及熔铝烟尘水喷淋废水。生活污水经化粪池处理后纳入市政污水管网，送嵊新污水处理厂（嵊新首创污水处理有限公司）集中处理；浸漆废气水喷淋废水循环利用，定期委托有资质单位清运处理，不外排；熔铝烟尘水喷淋废水经沉淀后循坏利用，不外排，定期补充新鲜水。

废水来源及处理方式见表4-1。

表4-1 废水来源及处理方式一览表

	废水类别
	来源
	污染物种类
	排放规律
	治理设施
	排放去向

	生活污水
	生活
	pH、CODcr、氨氮、SS、石油类、总磷、BOD等
	间断
	经化粪预处理后纳入市政污水管网
	嵊新污水处理厂

	浸漆废气水喷淋废水
	车间
	/
	/
	循环利用，定期委托有资质单位清运处理
	不外排

	熔铝烟尘水喷淋废水
	车间
	/
	/
	沉淀后循坏利用
	不外排


4.1.2废气

根据现场踏勘，本项目废气主要为浸漆过程产生的二甲苯、非甲烷总烃和铝锭熔化压铸过程产生少量熔化烟尘、少量油烟以及精加工过程产生少量的金属粉尘。产生的二甲苯、非甲烷总烃经水喷淋+过滤棉过滤+UV光解+活性炭吸附净化处理后通过15m高的排气筒高空排放；熔铝烟尘、少量油烟收集后经油烟净化器+水喷淋设备处理后送至15m高的排气筒高空排放；金属粉尘全部集中于车间内排放，安排人员及时清扫收集后作为固废处理，对周围环境影响较小。废气来源及处理方式见表4-2：

表4-2 废气来源及处理方式一览表

	废气来源
	污染因子
	排放方式
	处理设施
	排气筒高度
	排气筒内径
	排放去向

	浸漆车间
	二甲苯、非甲烷总烃
	有组织、无组织
	经水喷淋+过滤棉过滤+UV光解+活性炭吸附净化处理后通过15m高的排气筒高空排放
	15m
	/
	环境

	熔铝、浇铸
	熔铝烟尘、少量油烟
	/
	采用密闭管道收集方式通过油烟净化器+水喷淋设备处理后送至15m高的排气筒高空排放
	15m
	/
	环境

	精加工车间
	金属粉尘
	/
	安排人员及时清扫收集后作为固废处理，严格管理、规范操作
	/
	/
	物资公司回收综合利用


4.1.3噪声

根据现场踏勘，本项目噪声源主要是半自动绑线机、磨床、锯床、空压缩机、液压压力机、鼓风电热恒温干燥箱、沉浸机以及伺服嵌线机运行时的噪声，主要的防治措施有：企业尽可能购置低噪声设备，同时对产生噪声的设备实施基础减震措施；企业加强工人生产操作管理，减少或降低人为噪声的产生；要求企业加强设备的日常检修维护，避免非正常噪声的发生。
4.2其他环境保护设施

4.2.1环境风险防范设施

项目营运期对周围环境影响较小，因此无生态环境影响问题。
4.2.2规范化排污口、监测设施及在线监测装置

企业未设置在线监测装置。

4.3环保设施投资及“三同时”落实情况

本项目主要环保投资总额为15万元，占总投资177.0万元的8.47%。项目环保投资的具体情况见表4-3。

表4-3   污染治理措施及“三同时”验收一览表 

	项目
	内容
	投资费用(万元)

	废气
	引风机、UV光解装置、15 m高

排气筒，机械通风设备
	10.0

	废水
	化粪池、纳管费用
	1.0

	噪声
	低噪设备、隔声减震、基础减震
	2.0

	固废
	固废暂存处、外运处置
	2.0

	合计
	/
	15.0


嵊州市龙升电机有限公司年产20万台电机生产项目执行了国家环境保护“三同时”的有关规定，做到了环保设施与项目同时设计，同时施工，同时投入运行。本项目环保设施环评、环评批复及实际建设情况如下：
表4-4 环评及批复情况及实际落实情况

	项目
	环评及批复情况
	实际落实情况
	备注

	项目选址及建设内容
	建设地点：浙江省嵊州市经济开发区加佳路9号。

工程建设规模：本项目总投资177万元，总用地面积8000平方米，购置沉浸机、伺服嵌线机、半自动绑线机等国产设备，实施年产20万台电机的生产能力。
	建设地点：浙江省嵊州市经济开发区加佳路9号。

工程建设规模：本项目总投资177万元，总用地面积8000平方米，购置沉浸机、伺服嵌线机、半自动绑线机等国产设备，实施年产20万台电机的生产能力。
	

	废水
	根据“雨污分流、清污分流”的原则，建立排水处理设施，做好水污染防治工作。项目须实行清污分流、雨污分流。规范化排放口设置。本项目产生熔铝烟尘水喷淋废水经沉淀后循环利用，不外排；浸漆废气水喷淋废水循环利用，定期委托有资质单位清运处理；生活污水经化粪池处理后进入截污管网，进入嵊新首创污水处理厂集中处理。污水、雨水排放口须规范化设置。所有废水不得排入周围河道或城市雨水道，切实防止对周围水环境造成污染。
	根据现场踏勘，本项目废水主要为生活污水和浸漆废气水喷淋废水以及熔铝烟尘水喷淋废水。生活污水经化粪池处理后纳入市政污水管网，送嵊新污水处理厂（嵊新首创污水处理有限公司）处理。浸漆废气水喷淋废水循环利用，定期委托有资质单位清运处理，不外排；熔铝烟尘水喷淋废水经沉淀后循坏利用，不外排，定期补充新鲜水。根据监测结果，本项目生活污水水样均符合《污水综合排放标准》GB 8978-1996及《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002一级标准A标准。
	

	废气
	做好废气污染防治工作。产生的浸漆废气经水喷淋+过滤棉过滤+UV光解+活性炭吸附净化处理后不低于15m高的排气筒高空达标排放；熔铝、浇铸烟尘收集经油烟净化器+水喷淋设备处理后不低于15m的排气筒高空达标排放。浸漆产生的大气污染二甲苯和非甲烷总烃排放浓度执行《工业涂装工序大气污染物物排放标准》（DB33/2148-2008）中相关标准；熔铝压铸过程中产生的颗粒物排放执行《工业炉窑大气污染综合治理方案》（环大气[2019]56号）中相关标准。
	根据现场踏勘，本项目废气主要为二甲苯、非甲烷总烃和熔铝烟尘、少量油烟以及金属粉尘。产生的二甲苯、非甲烷总烃经水喷淋+过滤棉过滤+UV光解+活性炭吸附净化处理后通过15m高的排气筒高空排放；熔铝烟尘及少量油烟收集后经油烟净化器+水喷淋设备处理后送至15m高的排气筒高空排放；金属粉尘全部集中于车间内排放，安排人员及时清扫收集后作为固废处理，对周围环境影响较小。根据监测结果，本项目所测厂界二甲苯、非甲烷总烃无组织排放执行《工业涂装工序大气污染物排放标准（DB33/2146-2018）表6规定的限值；厂界生产过程中浸漆产生的大气污染物二甲苯和非甲烷总烃有组织排放浓度执行《工业涂装工序大气污染物排放标准（DB33/2146-2018）表2规定的大气污染物特别排放限值；铝锭熔化、压铸过程中产生的烟尘排放执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）（1997年1月1日起新、改、扩建的工业炉窑）中二级排放标准。
	

	噪声
	做好噪声防治工作。合理布置厂区，选用先进、低噪声设备，高噪声设备不得布置在厂界周围。对产噪设备和车间落实降噪、隔声、减振治理，确保噪声排放达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中相关标准要求。
	本项目噪声源主要是半自动绑线机、磨床、锯床、空压缩机、液压压力机、鼓风电热恒温干燥箱、沉浸机以及伺服嵌线机运行时的噪声，主要的防治措施有：企业尽可能购置低噪声设备，同时对产生噪声的设备实施基础减震措施；企业加强工人生产操作管理，减少或降低人为噪声的产生；要求企业加强设备的日常检修维护，避免非正常噪声的发生。根据监测结果，本项目所测厂界东、南、西及北的昼、夜间噪声按上述测值评价均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008中3类标准限值要求。

	


5. 建设项目环评主要结论与建议及审批部门审批决定

5.1建设项目环评主要结论与建议

1、建议

（1） 建议在厂区的管理机构中设立兼职环保人员，负责对整个厂区的环保监督管理工作。健全环保制度，落实环保岗位责任制，环保设施的保养、维修应制度化，保证设备的正常运转。加强宣传教育，增强职工的环保意识，实施清洁生产、文明生产。

（2） 加强厂区的管理，不得随意抛扔固废和生活垃圾，调整优化厂房设备布置，确保厂界噪声达标排放。

（3） 加强环保意识宣传教育，以提高员工环保意识，要求企业切实做到夜间不生产。

（4） 在厂区应加强节水节电，降低企业生产能耗。

（5） 应按本次环评向环境保护管理部门申报的项目方案和规模组织生产，如有变更，应向当地环境保护管理部门报备。

2、结论

嵊州市龙升电机有限公司年产20万台电机生产项目选址位于经济开发区加佳路9号实施，项目建设符合生态环境功能区规划的要求，符合国家、省规定的污染物排放标准，符合国家、省规定的主要污染物排放总量控制指标，符合清洁生产要求，符合主体功能区规划、土地利用总体规划、城乡规划的要求及国家和省产业政策等的要求。项目选址较合理；项目产生的各类污染物经采取环评提出的污染防治措施处理后均能做到达标排放，对周围环境和保护目标的影响较小，周围水环境和声环境质量能满足相应功能要求，环境空气质量能维持现有等级。因此项目符合环境保护审批各项原则，就环境保护而言，本项目在拟建地实施是可行的。

5.2审批部门审批决定

嵊环开[2019]55号
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6. 验收执行标准
6.1废水

本项目产生的废水为职工生活污水和浸漆废气水喷淋废水以及熔铝烟尘水喷淋废水。

本项目产生的生活污水纳管执行GB8978-1996《污水综合排放标准》三级标准，经市政污水管网纳入嵊新首创污水处理厂处理，由其达标处理至GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级标准A标准后，排放曹娥江。浸漆废气水喷淋废水循环利用，定期委托有资质单位清运处理，不外排；熔铝烟尘水喷淋废水经沉淀后循坏利用，不外排，定期补充新鲜水。具体标准见表见表6-1。
表6-1  项目污水排放标准  单位：mg/L

	控制项目
	COD
	SS
	氨氮
	TP

	GB8978-1996三级标准
	≤250
	≤100
	≤35①
	≤3.0

	GB18918-2002一级A标准
	≤50
	≤10
	≤5（8）②
	≤0.5


注：①：参照执行氮排放标准参考《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）执行。
②：括号外为水温＞12℃时的控制指标；括号内为水温≤12℃时的控制指标。

6.2废气

本项目废气主要为二甲苯、非甲烷总烃和熔铝烟尘、少量油烟以及金属粉尘。产生的二甲苯、非甲烷总烃经水喷淋+过滤棉过滤+UV光解+活性炭吸附净化处理后通过15m高的排气筒高空排放。厂界二甲苯、非甲烷总烃无组织排放执行《工业涂装工序大气污染物排放标准（DB33/2146-2018）表6规定的限值；厂界二甲苯和非甲烷总烃有组织排放浓度执行《工业涂装工序大气污染物排放标准（DB33/2146-2018）表2规定的大气污染物特别排放限值。熔铝烟尘、少量油烟收集后经油烟净化器+水喷淋设备处理后送至15m高的排气筒高空排放。铝锭熔化、压铸过程中产生的烟尘排放执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）（1997年1月1日起新、改、扩建的工业炉窑）中二级排放标准。金属粉尘全部集中于车间内排放，安排人员及时清扫收集后作为固废处理，对周围环境影响较小。标准值见表6-2、6-3、6-4。
表6-2  《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/2146-2018）有组织 
	序号
	污染物项目
	使用条件
	排放限值（mg/m3）
	污染物排放监控位置

	1
	颗粒物
	所有
	20
	车间或生产设置排气筒

	2
	苯系物（甲苯）
	
	20
	

	3
	臭气浓度1
	
	800
	

	4
	非甲烷总烃（其他）
	
	60
	

	注1：臭气浓度取一次最大监测值，单位为无量纲


表6-3  《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/2146-2018）无组织
	序号
	污染物项目
	使用条件
	排放限值（mg/m3）
	污染物排放监控位置

	1
	苯系物（甲苯）
	所有
	2.0
	企业边界

	2
	臭气浓度1
	
	20
	

	3
	非甲烷总烃（其他）
	
	4.0
	

	注1：臭气浓度取一次最大监测值，单位为无量纲


表6-4  工业炉窑大气污染物排放标准
	炉窑类别
	排放限值

	
	烟（粉）尘浓度（mg/m3）
	林格曼黑度

	有色金属熔炼炉
	100
	1


6.3噪声

项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，详见表6-4。
表6-5工业企业厂界环境噪声排放标准  单位dB(A)

	监测点位
	类别
	昼间
	夜间
	标准来源

	厂界东、南、西及北
	3
	65
	55
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）


6.4总量控制

根据浙江清雨环保工程技术有限公司编制的《嵊州市龙升电机有限公司年产20万台电机生产项目环境影响报告表》及其审批意见确定本项目污染物总量控制指标为：CODcr0.03t/a、NH3-N0.003t/a、VOCs 0.378 t/a。

7.验收监测内容
7.1环境保护设施调试效果

通过对各类污染物达标排放及各类污染物治理设施处理效率的监测，来说明环境保护设施调试效果，具体监测内容如下：

7.1.1废水

根据现场踏勘，本次验收对生活污水的监测内容如下：

表7-1 废水监测内容
	测点编号
	监测项目
	采样频次

	生活污水
	pH、CODcr、氨氮、总磷、SS、石油类、BOD等
	连续检测2天，每天4次


7.1.2废气

7.1.2.1无组织废气

根据现场工程分析及环评文件，本次验收对无组织废气的监测内容如下：

表7-2 无组织废气监测内容
	监测点位
	监测因子
	监测频次

	厂界
	二甲苯、非甲烷总烃
	监测2天，每天3次


表7-3 有组织废气监测内容
	监测点位
	监测因子
	监测频次

	厂界
	二甲苯、非甲烷总烃
	监测2天，每天3次


7.1.3噪声

根据现场工程分析及环评文件，本次验收对噪声的监测内容如下：

表7-4 噪声监测内容
	噪声类别
	监测点位
	监测因子
	监测频次

	厂界噪声
	厂界东、南、西及北
	噪声
	监测2天，每天昼间2次



图7-1 噪声监测点位布置图

8.质量保证及质量控制
8.1监测分析方法

监测分析方法见表8-1。

表8-1　监测分析方法

	序号
	类别
	监测项目
	分析方法
	分析方法标准号或来源

	1
	废水监测
	pH值
	玻璃电极法
	GB/T 6920—1986

	
	
	悬浮物
	重量法
	 HJ/T 399-2007

	
	
	化学需氧量
	重铬酸盐法
	HJ 828-2017

	
	
	氨氮
	纳氏试剂分光光度法
	HJ 535-2009

	
	
	总磷
	钼酸铵分光光度法
	GB/T 11893—1989

	2
	废气监测 
	无组织
	非甲烷总烃
	气相色谱法
	/

	
	
	
	二甲苯
	活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法
	HJ 584-2010

	
	
	有组织
	非甲烷总烃
	气相色谱法
	HJ 38-2017

	
	
	
	二甲苯
	活性炭吸附 二硫化碳解吸 气相色谱法
	/

	3
	噪声监测
	厂界噪声
	工业企业厂界环境噪声排放标准
	GB 12348-2008


8.2监测仪器

表8-2 现场监测仪器一览表

	监测因子
	仪器名称
	规格型号
	编号
	测量量程
	分辨率

	废气
	全自动大气/颗粒物采样器
	MH1200
	097、098、099、101
	/
	/

	噪声
	多功能声级计
	AWA6228+
	081
	/
	/


8.3人员能力

表8-3 项目参与人员一览表
	人员
	名字
	职称
	上岗证编号

	报告编写
	徐旭阳
	/
	HBHJ019

	校核
	郎静
	工程师
	HBHJ011

	审核
	罗莹
	工程师
	HBHJ032

	审定
	马王钢
	工程师
	HBHJ027

	其他成员
	孙路
	/
	HBHJ012

	
	黄鲁贝
	/
	HBHJ035

	
	徐晨斌
	/
	HBHJ009

	
	陈武全
	/
	HBHJ048

	
	厉杭珂
	/
	HBHJ045

	
	周春灵
	/
	HBHJ046


8.4监测分析过程中的质量保证和质量控制

（1）采样质量控制

采样布点方法及采样点具体位置的选择应符合国家标准及有关技术规范的要求，现场样品采集、预处理、运输、交接和记录等按照相应的技术规范执行。

环境检测现场采样时，应选择部分项目采集现场空白样，与样品一起送实验室分析，并分析比较现场空白样与实验室空白样之间的结果差异；采样过程中注意环境条件或工况的变化，并及时记录。

（2）实验室内质量控制

实验室内质量控制是分析人员对分析质量进行的自我控制，以保证分析结果的精密度和准确度能在给定的置信水平下。为控制我公司检测人员的精密度和准确度，以达到允许的质量控制要求，制定以下质控方案：

分析方法的选定

相关人员负责检索最近检测方法标准、规程及其他技术规范，提供受控标准文本清单，并按《文件控制程序》保证检测人员所用文件是最新有效版本。对于非标准方法，应按《质量手册》第14章14.8条款进行选择。

实验室空白值

每个项目每次测试时都应做实验室空白值，实验结果应小于该项目分析方法的最低检出限，空白试验的双份测定值应符合精密度控制的要求。

根据GB/T6682-2008《分析实验室用水规格和试验方法》中的要求，对去离子水中的pH和电导率等指标进行测定，记录在消耗性材料质量检测记录表中，测定值应符合用水相应的等级要求。每月至少一次测定实验室用的去离子水是否符合要求。

精密度控制

定期用平行双样进行精密度控制，相对偏差符合《水和废水监测分析方法》（第四版）表2-5-3实验室质控指标体系的要求。

若两个测试结果超出允许偏差时，在样品允许保存期内，再加测一个数据（第三个测试值），取相对偏差符合质控指标的两次测试结果的平均值作为最终测试结果。

当对检测数据有疑问或发生特殊情况下需进行重复性试验和再现性试验。

准确度控制

环境检测可采用测定标准物质（或质控样）作为准确度控制手段，选用的标准物质（或质控样）尽可能和分析样品具有相近的基体。

任何情况下，加标回收和加标量均不得大于待测物含量的3倍，加标后的测定值不应超过方法测定上限的90%。

（3）实验室间质量控制

有计划、有目的地参加能力验证和实验室比对活动

a积极参加浙江省质量技术监督局组织的能力验证活动。

b参加实验室比对活动：根据需要，选择部分项目与有资质的环境检测单位进行实验室间的比对活动。

（4）其他方式的质量保证与控制

每季度有计划地使用有证标准物质对现场监测进行内部质量抽查考核，被考核人员要求在接到样品15天内报出结果，逾期不报者视为不合格。常规项目以有证标准物质的不确定度范围作为考核合格范围，超出范围需查找原因并重新考核。

环境检测部在日常监测工作中根据HBHJ /CW27－2018《质量控制程序》进行例行监测质量控制。现场平行样、实验室平行样、加标回收样、全程空白样等情况要记录完整，每半年填写一次《监测分析质量统计表》，并报综合业务部。

设备使用责任人根据期间核查计划、维护计划，以及本公司有关仪器设备管理规定，检查仪器设备的日常管理情况。

每年进行一次质量控制方法有效性的评审。

开展日常质量监督，质量监督员每月至少一次对本组内人员进行操作方面的监督工作，及时发现检测过程中的不规范行。

9. 验收监测结果

9.1生产工况

验收监测于2019年1月13-14日实施。监测期间本项目正常运营。
9.2污染物排放监测结果

9.2.1废水

表9-1 废水检测结果

	监测点位
	监测项目
	检测结果（单位：mg/L,注明者除外）
	限值

	
	
	2019.1.13
	2019.1.14
	

	
	
	第一次
	第二次
	第三次
	第四次
	第一次
	第二次
	第三次
	第四次
	

	废水总排口
	pH值（无量纲）
	6.74
	6.67
	6.62
	6.79
	6.76
	6.53
	6.69
	6.89
	6~9

	
	悬浮物
	35
	47
	32
	39
	34
	44
	48
	36
	400

	
	化学需氧量
	174
	216
	169
	165
	189
	178
	153
	160
	500

	
	氨氮
	4.49
	6.34
	6.91
	7.21
	4.72
	4.51
	6.45
	7.01
	35①

	
	总磷
	1.9
	1.4
	2.1
	1.2
	1.0
	2.2
	1.3
	1.7
	8①

	监测点位
	监测项目
	检测结果（单位：mg/L,注明者除外）
	限值

	
	
	2019.1.9
	2019.1.10
	

	
	
	第一次
	第二次
	第三次
	第四次
	第一次
	第二次
	第三次
	第四次
	

	雨水排放口
	pH值（无量纲）
	6.88
	6.83
	7.17
	6.81
	7.01
	6.88
	7.09
	7.16
	/

	
	悬浮物
	29
	28
	11
	16
	30
	15
	13
	18
	

	
	化学需氧量
	13
	12
	7
	18
	17
	8
	10
	13
	

	
	氨氮
	0.343
	0.316
	0.319
	0.256
	0.233
	0.283
	0.340
	0.322
	

	
	总磷
	0.13
	0.15
	0.05
	0.08
	0.03
	0.09
	0.12
	0.10
	

	备注
	废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级排放标准，其中“①”表示氨氮、总磷入网标准执行浙江省《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）地方标准。


结论：对照《污水综合排放标准》GB 8978-1996及《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》DB33/887-2013，该企业生活污水水样按上述测值评

价均符合相关排放要求。
9.2.2废气

表9-2 无组织废气检测结果

	检测项目
	采样日期
	采样时间
	检测结果（单位mg/m3,注明者除外）
	限值

	
	
	
	1#上风向
	2#下风向
	3#下风向
	4#下风向
	

	二甲苯
	2019.1.13
	第一次
	＜6.67*10‑4
	＜6.67*10‑4
	＜6.67*10‑4
	＜6.67*10‑4
	2.0

	
	
	第二次
	＜6.67*10‑4
	＜6.67*10‑4
	＜6.67*10‑4
	＜6.67*10‑4
	

	
	
	第三次
	＜6.67*10‑4
	＜6.67*10‑4
	＜6.67*10‑4
	＜6.67*10‑4
	

	非甲烷总烃
	
	第一次
	0.72
	0.93
	0.86
	0.77
	4.0

	
	
	第二次
	0.77
	0.83
	0.87
	0.96
	

	
	
	第三次
	0.73
	0.89
	0.93
	0.80
	

	二甲苯
	2019.1.14
	第一次
	＜6.67*10‑4
	＜6.67*10‑4
	＜6.67*10‑4
	＜6.67*10‑4
	2.0

	
	
	第二次
	＜6.67*10‑4
	＜6.67*10‑4
	＜6.67*10‑4
	＜6.67*10‑4
	

	
	
	第三次
	＜6.67*10‑4
	＜6.67*10‑4
	＜6.67*10‑4
	＜6.67*10‑4
	

	非甲烷总烃
	
	第一次
	0.79
	0.95
	0.86
	0.81
	4.0

	
	
	第二次
	0.73
	0.78
	0.90
	0.94
	

	
	
	第三次
	0.82
	0.90
	0.97
	0.85
	

	备注
	1.大气污染物主要为二甲苯和非甲烷总烃，执行《工业涂装工序大气污染物物排放标准》（DB33/2146-2018）表6中排放浓缩度限制要求。


附：采样现场天气情况

	采样日期
	气温（℃）
	风速（m/s）
	气压（kPa）
	风向
	天气情况

	2019.1.13
	8.2~10.5
	1.31~1.64
	102.3~102.7
	西北风
	晴

	2019.1.14
	8.4~10.7
	1.31~1.48
	102.3~102.8
	西北风
	晴


结论：对照《工业涂装工序大气污染物物排放标准》（DB33/2146-2018），该企业所测厂界无组织废气的排放浓度按上述测值评价均符合相关排放要求。
表9-3 有组织废气检测结果

	采样时间
	采样点位
	测试项目
	单位
	检测结果
	排气筒高度

	限值

	
	
	
	
	第一次
	第二次
	第三次
	
	

	2019.1.13
	废气装置进口
	标杆流量
	M3/h
	1002
	1034
	1102
	15m
	/

	
	
	二甲苯
	排放浓度
	Mg/ M3
	2.69
	2.88
	2.32
	
	

	
	
	
	排放速率
	Kg/h
	2.70*10-3
	2.98*10-3
	2.56*10-3
	
	

	
	
	非甲烷总烃
	排放浓度
	Mg/ M3
	364
	336
	316
	
	

	
	
	
	排放速率
	Kg/h
	0.365
	0.347
	0.348
	
	

	
	废气装置出口
	标杆流量
	M3/h
	994
	951
	956
	15m
	/

	
	
	二甲苯
	排放浓度
	Mg/ M3
	＜0.02
	＜0.02
	＜0.02
	
	20

	
	
	
	排放速率
	Kg/h
	/
	/
	/
	
	/

	
	
	非甲烷总烃
	排放浓度
	Mg/ M3
	54.8
	51.6
	47.5
	
	60

	
	
	
	排放速率
	Kg/h
	5.45*10-2
	4.91*10-2
	4.54*10-2
	
	/

	2019.1.14
	废气装置进口
	标杆流量
	M3/h
	1048
	1138
	1090
	15m
	/

	
	
	二甲苯
	排放浓度
	Mg/ M3
	2.41
	2.44
	3.04
	
	

	
	
	
	排放速率
	Kg/h
	2.53*10-3
	2.78*10-3
	3.31*10-3
	
	

	
	
	非甲烷总烃
	排放浓度
	Mg/ M3
	354
	320
	294
	
	

	
	
	
	排放速率
	Kg/h
	0.371
	0.364
	0.320
	
	

	
	废气装置出口
	标杆流量
	M3/h
	959
	970
	964
	15m
	/

	
	
	二甲苯
	排放浓度
	Mg/ M3
	＜0.02
	＜0.02
	＜0.02
	
	20

	
	
	
	排放速率
	Kg/h
	/
	/
	/
	
	/

	
	
	非甲烷总烃
	排放浓度
	Mg/ M3
	50.5
	58.5
	68.4
	
	60

	
	
	
	排放速率
	Kg/h
	4.84*10-2
	5.63*10-2
	6.59*10-2
	
	/

	备注
	1.大气污染物主要为二甲苯和非甲烷总烃，执行《工业涂装工序大气污染物物排放标准》（DB33/2146-2018）表2中排放浓缩度限制要求。


表9-4 有组织废气检测结果
	采样时间
	采样点位
	测试项目
	单位
	检测结果
	排气筒高度

	限值

	
	
	
	
	第一次
	第二次
	第三次
	
	

	2019.1.25
	废气装置进口
	标杆流量
	M3/h
	1089
	1106
	1187
	15m
	/

	
	
	非甲烷总烃
	排放浓度
	Mg/ M3
	310
	284
	278
	
	

	
	
	
	排放速率
	Kg/h
	0.338
	0.314
	0.330
	
	

	
	废气装置出口
	标杆流量
	M3/h
	956
	971
	963
	15m
	/

	
	
	非甲烷总烃
	排放浓度
	Mg/ M3
	49.5
	52.5
	46.2
	
	60

	
	
	
	排放速率
	Kg/h
	4.73*10-2
	5.10*10-2
	4.45*10-2
	
	/

	2019.1.26
	废气装置进口
	标杆流量
	M3/h
	1248
	1142
	1184
	15m
	/

	
	
	非甲烷总烃
	排放浓度
	Mg/ M3
	320
	299
	280
	
	

	
	
	
	排放速率
	Kg/h
	0.399
	0.341
	0.332
	
	

	
	废气装置出口
	标杆流量
	M3/h
	972
	959
	988
	15m
	/

	
	
	非甲烷总烃
	排放浓度
	Mg/ M3
	45.1
	42.4
	38.3
	
	60

	
	
	
	排放速率
	Kg/h
	4.38*10-2
	4.07*10-2
	3.78*10-2
	
	/

	备注
	有组织废气非甲烷总烃排放执行《工业涂装工序大气污染物物排放标准》（DB33/2146-2018）表2中排放浓缩度限制要求。


9.2.3噪声
表9-5 噪声检测结果

	测点名称
	测点位号
	主要

声源
	2019.1.13昼间等效声级(dB(A))
	2019.1.14夜间等效声级(dB(A))

	
	
	
	测量时间
	测量值
	测量时间
	测量值

	厂界东
	▲1#
	设备噪声
	10:21-10:22
	56.2
	10:48-10:49
	57.5

	厂界南
	▲2#
	设备噪声
	10:27-10:28
	57.3
	10:53-10:54
	57.8

	厂界西
	▲3#
	设备噪声
	10:35-10:36
	57.6
	10:59-11:00
	58.2

	厂界北
	▲4#
	设备噪声
	10:41-10:42
	56.8
	11:04-11:05
	57.7

	备注
	1、 AWA6228声级计在检测前、后均进行了校核。
2、 检测现场天气状况：

2019-01-13昼夜：晴，气温：10.3℃，大气压：102.4 kPa，风向：西北，风速：1.42 m/s
2019-01-14昼夜：晴，气温：10.4℃，大气压：102.3 kPa，风向：西北，风速：1.37 m/s


结论：监测期间，该企业所测厂界东、南、西、北噪声按上述测值评价均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008中等效连续A声级限值要求。

9.3污染物总量排放核算

9.3.1废水

根据企业提供资料，该企业废水年排放量为600吨。本项目废水污染物排放量结果见下表。

表9-5  废水污染物排放总量核算表
	项目
	纳管浓度
	① 排环境浓度
	② 纳管量

（t/a）
	③ 排环境量（t/a）
	总量控制建议值（t/a）
	符合情况

	废水量
	/
	/
	600
	600
	650.0
	符合

	CODcr
	350mg/L
	50mg/L
	0.21
	0.03
	0.03
	符合

	氨氮
	35mg/L
	5mg/L
	0.021
	0.003
	0.003
	符合


注：①根据《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准CODCr按50mg/L、氨氮按5mg/L计算；
②纳管量=废水纳管量×纳管浓度；

③排环境量=废水排环境量×排环境浓度

10. 验收监测结论
10.1废水监测结果

根据现场踏勘，本项目废水主要为生活污水和浸漆废气水喷淋废水以及熔铝烟尘水喷淋废水。生活污水经化粪池处理后纳入市政污水管网，送嵊新污水处理厂（嵊新首创污水处理有限公司）处理。浸漆废气水喷淋废水循环利用，定期委托有资质单位清运处理，不外排；熔铝烟尘水喷淋废水经沉淀后循坏利用，不外排，定期补充新鲜水。根据监测结果，本项目生活污水水样均符合《污水综合排放标准》GB 8978-1996及《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002一级标准A标准。
10.2废气监测结果

根据现场踏勘，本项目废气主要为二甲苯、非甲烷总烃和熔铝烟尘、少量油烟以及金属粉尘。产生的二甲苯、非甲烷总烃经水喷淋+过滤棉过滤+UV光解+活性炭吸附净化处理后通过15m高的排气筒高空排放；熔铝烟尘、少量油烟收集后经油烟净化器+水喷淋设备处理后送至15m高的排气筒高空排放；金属粉尘全部集中于车间内排放，安排人员及时清扫收集后作为固废处理，对周围环境影响较小。根据监测结果，本项目所测厂界二甲苯、非甲烷总烃无组织排放执行《工业涂装工序大气污染物排放标准（DB33/2146-2018）表6规定的限值；厂界二甲苯、非甲烷总烃有组织排放浓度执行《工业涂装工序大气污染物排放标准（DB33/2146-2018）表2规定的大气污染物特别排放限值；铝锭熔化、压铸过程中产生的烟尘排放执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）（1997年1月1日起新、改、扩建的工业炉窑）中二级排放标准。
10.3噪声监测结果

本项目噪声源主要是本项目噪声源主要是半自动绑线机、磨床、锯床、空压缩机、液压压力机、鼓风电热恒温干燥箱、沉浸机以及伺服嵌线机运行时的噪声，主要的防治措施有：企业尽可能购置低噪声设备，同时对产生噪声的设备实施基础减震措施；企业加强工人生产操作管理，减少或降低人为噪声的产生；要求企业加强设备的日常检修维护，避免非正常噪声的发生。根据监测结果，本项目所测厂界东、南、西及北的昼、夜间噪声按上述测值评价均符合执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。
10.4总量控制结论

本项目污染物总量控制指标为：CODcr≤0.03t/a、NH3-N≤0.003t/a。

企业实际废水排放量为600t/a、CODcr≤0.21t/a、NH3-N≤0.021t/a。

10.5总结论

嵊州市龙升电机有限公司年产20万台电机生产项目在实施过程及运行中，按照建设项目环境保护“三同时”的有关要求，基本落实了建设项目环境影响报告表及绍兴市生态环境局嵊州分局审批意见中要求的环保设施和有关措施，基本具备建设项目环保设施竣工验收条件。

11.建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表
填表单位（盖章）：                  填表人（签字）：                              项目经办人（签字）：

	建设项目
	项目名称
	嵊州市龙升电机有限公司年产20万台电机生产项目
	项目代码
	/
	建设地点
	浙江省嵊州市经济开发区加佳路9号

	
	行业类别（分类管理名录）
	27、电气机械和器材制造业
	建设性质
	(新建  (改扩建  (技术改造

	
	设计生产能力
	年产20万台电机
	实际生产能力
	年产20万台电机
	环评单位
	浙江清雨环保工程技术有限公司

	
	环评文件审批机关
	绍兴市生态环境局嵊州分局
	审批文号
	嵊环开[2019]55号
	环评文件类型
	报告表

	
	开工日期
	2019年7月
	竣工日期
	2020年1月
	排污许可证申领时间
	

	
	环保设施设计单位
	
	环保设施施工单位
	
	本工程排污许可证编号
	

	
	验收单位
	浙江鸿博环境检测有限公司
	  环保设施监测单位
	浙江华科检测技术有限公司
	验收监测时工况
	达到75%

	
	投资总概算（万元）
	177.0
	环保投资总概算（万元）
	15
	所占比例（%）
	8.47%

	
	实际总投资
	177.0
	实际环保投资（万元）
	15
	所占比例（%）
	8.47%

	
	废水治理（万元）
	1
	废气治理（万元）
	10
	噪声治理（万元）
	2
	固体废物治理（万元）
	2
	绿化及生态（万元）
	/
	其他（万元）
	/

	
	新增废水处理设施能力
	
	新增废气处理设施能力
	
	年平均工作时
	

	运营单位
	
	运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码）
	
	验收时间
	2019年10月

	污染

物排

放达

标与

总量

控制（工

业建

设项

目详填）
	污染物
	原有排

放量(1)
	本期工程实际排放浓度(2)
	本期工程允许排放浓度(3)
	本期工程产生量(4)
	本期工程自身削减量(5)
	本期工程实际排放量(6)
	本期工程核定排放总量(7)
	本期工程“以新带老”削减量(8)
	全厂实际排放总量(9)
	全厂核定排放总量(10)
	区域平衡替代削减量(11)
	排放增减量(12)

	
	废水
	
	
	
	
	
	
	
	
	0.060
	0.060
	
	

	
	化学需氧量
	
	
	
	
	
	
	
	
	0.030
	0.030
	
	

	
	氨氮
	
	
	
	
	
	
	
	
	0.003
	0.003
	
	

	
	石油类
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	废气
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	二氧化硫
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	工业粉尘
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	氮氧化物
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	工业固体废物
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	与项目有关的其他特征污染物
	烟尘
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	VOCs
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。2、(12)=(6)-(8)-(11)，（9）= (4)-(5)-(8)- (11) +（1）。3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升
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