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1. 验收项目概况

嵊州三健网业有限公司成立于2010年，生产、销售：塑料网、工艺品、园艺用品、户外遮阳用品、家纺用品、网布、装饰布、帐篷、停车篷。因厂房租期到期，出租方将房屋回收另作他用无法续租，为此，企业决定投资3100万元，整体搬迁至嵊州市经济开发区浦东大道149号，实施年产1000吨遮阳网项目。企业于2019年1月委托浙江天川环保科技有限公司编制了《嵊州三健网业有限公司年产1000吨遮阳网项目环境影响报告表》，并于2019年2月28日通过了嵊州市环境保护局审批（嵊环开[2019]6号），审批规模为年产1000吨遮阳网，实际规模与审批规模一致。目前已投产但未验收。

根据国家有关环保法律法规的要求，建设项目必须执行“三同时”制度，相应的环保设施须经环保主管部门验收合格后方可投入运行使用。受嵊州三健网业有限公司委托，我公司承担了嵊州三健网业有限公司年产1000吨遮阳网项目的环境保护设施竣工验收监测工作。在对现场进行了勘察、监测并收集有关资料的基础上，编写了此验收监测与评价报告。

2. 验收依据

2.1建设项目环境保护相关法律、法规、章程和规范

1、《中华人民共和国环境保护法》；

2、中华人民共和国国务院第682号《建设项目环境保护管理条例》；

3、环境保护部（国环规环评[2017]4号）《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》；

4、《浙江省建设项目环境保护管理办法》（浙江省人民政府第364号令发布，2018.3.1）；

5、《浙江省环境污染监督管理办法》（浙江省人民政府令第341号）；

6、《关于进一步促进建设项目环保设施竣工验收监测市场化的通知》（浙环发[2017]20号）；

2.2建设项目竣工环境保护验收技术规范

1、生态环境部公告2018年第9号关于发布《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》的公告；

2.3建设项目环境影响报告书（表）及审批部门审批决定

1、浙江天川环保科技有限公司编制的《嵊州三健网业有限公司年产1000吨遮阳网项目环境影响报告表》；

2、嵊州市环境保护局 嵊环开[2019]6号《关于嵊州三健网业有限公司年产1000吨遮阳网项目环境影响报告表的审查意见》；

2.4其他相关文件

1、嵊州三健网业有限公司环保竣工验收监测委托书。

3.项目建设情况

3.1地理位置及平面布置图

嵊州三健网业有限公司位于嵊州市经济开发区浦东大道149号，坐标为北纬29°37'41.21"，东经120°27'22.38"，项目所在地东侧为农地，隔农地为浦东村
；南侧为嵊州市浙东特不同电声设备有限公司；西侧为嵊州市永佳复合管道有限公司；北面为浦东大道。项目地理位置见图3-1，平面布置图见图3-2。


图3-1  地理位置图

[image: image1.png]I T 73

EEEER

JEiE
i)

£ &
i)

BE

foz=2Sl)





图3-2  平面布置图

3.2建设内容

企业投资3100万元，整体搬迁至嵊州市经济开发区浦东大道149号，实施年产1000吨遮阳网项目。
项目员工 60 人，日班制生产，年工作日 300 天，设有宿舍楼，食堂未实施。

环境影响报告表及其审批部门审批决定建设内容与实际建设内容一览表，见表3-1。

表3-1 环境影响报告表及其审批部门审批决定建设内容与实际建设内容一览表
	项目名称
	环境影响报告表及其审批部门审批决定建设内容
	实际建设内容

	主体工程
	年产1000吨遮阳网项目
	企业投资3100 万元，整体搬迁至嵊州市经济开发区浦东大道149号，实施年产1000吨遮阳网项目。
	实际建设内容食堂未实施，其余与环评审批基本一致，生产规模为年产1000吨遮阳网。

	公用工程
	给水工程
	接自嵊州市经济开发区的给水干管。
	接自嵊州市经济开发区的给水干管。

	
	排水工程
	项目排水采用雨污分流、清污分流制，场区雨水经雨水管道收集后排入市政雨水管网。项目间接冷却水循环利用，不排放，产生的食堂含油废水经隔油池处理、粪便污水经化粪池处理后与其他生活污水一起接入嵊州市经济开发区排污管网，送嵊新首创污水处理有限公司处理。
	项目排水采用雨污分流、清污分流制，厂区雨水经雨水管道收集后排入市政雨水管网。项目间接冷却水循环利用，不排放。企业食堂未实施不产生食堂含油废水；粪便污水经化粪池处理后与其他生活污水一起接入嵊州市经济开发区排污管网，送嵊新首创污水处理有限公司处理。

	
	供电系统
	接自嵊州市经济开发区的供电电缆。
	接自嵊州市经济开发区的供电电缆。

	
	食宿
	企业设置食堂，设置宿舍
	企业不设置食堂，设置宿舍。

	环保工程
	废水处理
	本项目间接冷却水循环利用，不排放，产生的食堂含油废水经隔油池处理、粪便污水经化粪池处理后与其他生活污水一起接入嵊州市经济开发区排污管网，送嵊新首创污水处理有限公司处理。
	本项目间接冷却水循环利用，不排放。企业食堂未实施不产生食堂含油废水；粪便污水经化粪池处理后与其他生活污水一起接入嵊州市经济开发区排污管网，送嵊新首创污水处理有限公司处理。

	
	废气处理
	本项目在拉丝机上方设置集气罩，并在集气罩周边设置软帘，收集的废气通过去除效率大于85%的高能低温等离子+光氧催化装置处理后由15米高排气筒达标排放。食堂油烟废气经处理效率为75%的油烟净化器处理后由屋顶排放。
	本项目食堂未实施，无油烟废气产生。主要废气为塑料废气（以非甲烷总烃计）。本项目废气收集后经“高能低温等离子+光氧催化”后通过15m高的排气筒排放。

	
	噪声治理
	①选用先进的低噪声设备；

②合理布局生产设备，将生产设备尽量设置在车间中部，可有效降低噪声对周围的影响；③对高噪声设备安装减振垫，空压机单独设间，废气收集风机进出口安装匹配的消声器；④对门窗采用隔声处理；⑤加强设备的维护保养，对主要生产设备的传动装置做好润滑，使设备处在最佳工作状态。
	生产车间门窗为隔声门窗，作业时间门窗紧闭；设备定期维护、保养，以防止设备故障形成的非正常生产噪声，避免因设备不正常运转时产生的高噪声现象，同时确保环保措施发挥最佳有效的功能


本项目生产规模及产品方案见表3-2。

表3-2 企业产品方案表
	产品类别
	规模型号
	单位
	审批年产量
	实际年产量
	变化情况

	遮阳网
	ZW-185
	吨
	900
	900
	0

	农用遮阳网
	ZW-43
	吨
	100
	100
	0

	合计
	/
	吨
	1000
	1000
	0


本项目主要生产设备见表3-3

表3-3  项目主要生产设备表（单位：台/套）

	序号
	设备名称
	单位
	已审批数量
	实际数量
	变化情况

	1
	扁丝拉丝机组
	台
	2
	2
	0

	2
	单丝拉丝机组
	台
	1
	1
	0

	3
	高速经编机
	台
	7
	9
	+2

	4
	高速缝纫机
	台
	20
	20
	0

	5
	打扣机
	台
	1
	1
	0

	6
	空气压缩机
	台
	1
	1
	0

	7
	圆丝机
	台
	1
	1
	0

	8
	扁丝机
	台
	1
	1
	0

	9
	经编机
	台
	4
	4
	0

	10
	缝纫机
	台
	10
	10
	0

	11
	打孔机
	台
	1
	1
	0


3.3主要原辅材料及燃料

本项目企业原辅材料情况详见表3-4。
表3-4  原辅材料情况表
 

	序号
	原辅材料名称
	单位
	审批用量
	实际用量
	变化情况

	1
	高密度聚乙烯
	吨/年
	970
	970
	0

	2
	色母料
	吨/年
	40
	40
	0

	3
	扁带
	万米/年
	600
	600
	0

	4
	金属扣
	万颗/年
	160
	160
	0

	5
	水
	吨/年
	450
	450
	0


3.4水源及水平衡

根据现场踏勘，本项目用水由嵊州市经济开发区提供，企业实际运行的用水情况简图如下：。
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图3-3项目用水情况简图
3.5生产工艺

根据现场调查及企业提供资料，本项目生产遮阳网，生产工艺流程图如下：

[image: image3.png]+
wnn [ e | we L e | omae
!

A HA





图3-4 单扁丝生产工艺流程图
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图3-5 经编生产工艺流程图
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图3-6 遮阳网生产工艺流程图

流程说明：

原料(聚乙烯)与色母料按比例混合后上单扁丝拉丝机组上生产经丝、纬丝，将经丝和纬丝上经编机编织后，由裁剪、缝纫后即为成品遮阳网，经打孔机打孔穿上金属扣后即为成品遮阳网和农用遮阳网。
3.6项目变动情况
该项目的性质、建设地点、生产规模、原辅材料、生产工艺等与环评审批情况一致。

生产设备增加两台高速经编机，详见表3-3。本项目实际食堂未实施。
以上变动不属于重大变动
。
4. 环境保护设施

4.1污染物治理/处置设施

4.1.1废水

   根据现场踏勘，本项目间接冷却水循环利用，定期添加，不排放。企业食堂未实施不产生食堂含油废水；粪便污水经化粪池处理后与其他生活污水一起接入嵊州市经济开发区排污管网，送嵊新首创污水处理有限公司处理。

表4-1废水来源及处理方式一览表
	序号
	产污环节
	废水

名称
	污染因子
	废水处理流程及设施
	排放

方式
	最终

去向

	1
	原料清洗
	间接冷却水
	/
	定期添加，不排放
	不排放
	/

	2
	员工生活
	生活污水
	pH、COD、SS、氨氮、总磷
	生活污水经化粪池预处理达纳管标准后纳入污水管网
	纳管排放
	嵊新首创污水处理有限公司


4.1.2废气

根据现场踏勘，本项目食堂未实施，无油烟废气产生，项目主要废气为拉丝过程中挥发产生的塑料废气（以非甲烷总烃计）。

废气来源及处理方式见表4-2。

表4-2 废气来源及处理方式一览表

	废气来源
	污染因子
	排放方式
	处理设施
	排气筒高度
	排气筒内径
	排放去向

	拉丝
	非甲烷总烃
	有组织
	高能低温等离子+光氧催化
	15米
	进口：30cm出口：30cm
	环境


废气治理设施概况：

本项目废气收集后经“高能低温等离子+光氧催化”后通过15m高的排气筒排放。具体工艺流程如下：
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图4-1 废气处理工艺流程图

4.1.3噪声

根据现场踏勘，本项目噪声源主要是设备运行时产生的噪声，主要的防治措施有：

生产车间门窗为隔声门窗，作业时间门窗紧闭；设备定期维护、保养，以防止设备故障形成的非正常生产噪声，避免因设备不正常运转时产生的高噪声现象，同时确保环保措施发挥最佳有有效的功能。

4.2其他环境保护设施

4.2.1环境风险防范设施
项目营运期对周围环境影响较小，因此无生态环境影响问题。
4.2.2规范化排污口、监测设施及在线监测装置

企业无生产废水产生，未设置在线监测装置。

4.3环保设施投资及“三同时”落实情况

本项目主要环保投资总额为83.5万元，占总投资3100万元的2.69%。项目环保投资的具体情况见表4-5。

表4-5   环保投资概算 

	序号
	类别
	治理措施
	投资费用

	营运期
	废水
	雨污分流、清污分流、隔油池、化粪池、集水池
	30.0

	
	
	废水排放口应规范化设置，即设采样口，设立排污标志牌
	0.5

	
	噪声
	减振、隔声、消声措施，设备日常维护
	25.0

	
	废气
	在拉丝机上方设置集气罩，并在集气罩周边设置软帘，经高能低温等离子+光氧催化装置处理后由 15 米高排气筒达标排放。
	20.0

	
	
	油烟净化装置
	2.0

	
	
	废气排放口规范化设置，即设置采样孔，设立排污标志牌
	1.0

	
	固废
	固废分类收集桶、室内固废堆放池、清运费、处置费等
	5.0

	合计
	83.5


嵊州三健网业有限公司年产1000吨遮阳网项目执行了国家环境保护“三同时”的有关规定，做到了环保设施与项目同时设计，同时施工，同时投入运行。本项目环保设施环评、环评批复及实际建设情况如下：

表4-6 环评要求、环评批复要求及实际建设情况
	项目
	环评要求
	嵊环开[2019]6号
	实际落实情况

	项目选址及建设内容
	企业投资3100 万元，整体搬迁至嵊州市经济开发区浦东大道149号，实施年产1000吨遮阳网项目。
	本项目为迁建项目。项目选址位于峡州市经济开发区浦东大道149号。工程建设规模：本项目总投资3100万元，总用地面积16749. 9平方米，总建筑面积11062.9平方米，项目投产后，实现年产1000吨遮阳网的生产能力。本项目不涉及造粒。
	本项目建设地点、建设内容、生产规模与环评基本相符。生产设备
稍有变化，详见表3-3。本项目实际食堂未实施。

	废水
	本项目间接冷却水循环利用，不排放，产生的食堂含油废水经隔油池处理、粪便污水经化粪池处理后与其他生活污水一起接入嵊州市经济开发区排污管网，送嵊新首创污水处理有限公司处理。
	根据“雨污分流、清污分流”的原则，建立排水处理设施，做好水污染防治工作。本项目产生的间接冷却水循环利用，不外排产生的食堂含油废水经隔油池处理、粪便污水经化类池处理后与其他生活污水一起接入嵊州市经济开发区排污管网.送嵊新首创污水处置 有限公司处理。废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准要求，排放口须规范化设置。所有废水不得排入周围河道或 城市雨水管，切实防止对周围水环境的影响
	 根据现场踏勘，本项目间接冷却水循环利用，定期添加，不排放。企业食堂未实施不产生食堂含油废水；粪便污水经化粪池处理后与其他生活污水一起接入嵊州市经济开发区排污管网，送嵊新首创污水处理有限公司处理。从监测结果看，监测期间，该企业所测生活污水水样中pH、COD及SS符合《污水综合排放标准》GB 8978-1996三级标准排放要求；该企业所测生活污水水样中氨氮及总磷符合《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》DB33/887-2013的相关排放要求。

	废气
	本项目在拉丝机上方设置集气罩，并在集气罩周边设置软帘，收集的废气通过去除效率大于85%的高能低温等离子+光氧催化装置处理后由15米高排气筒达标排放。食堂油烟废气经处理效率为75%的油烟净化器处理后由屋顶排放。
	做好废气污染防治工作.本项目在拉丝机上方须设置集气罩，并在集气罩周边设置软帘，收集的废气通过高能低温等高子+光氧催化装置处理后不低于15米高排气筒高空达标排放；产生的食堂油烟废气由油烟净化装置处理后屋顶达标排放。本项目产生的非甲烷总须执行《合成树脂工业污染物排放标准〉(GB31572-2015 )相关标准；产生的食堂油烟废气执行《饮食业油烟排放标准》(GB18483-2001 ) 中相关标准
	根据现场踏勘，本项目食堂未实施，无油烟废气产生，项目主要废气为拉丝过程中挥发产生的塑料废气（以非甲烷总烃计）。塑料废气收集后经“高能低温等离子+光氧催化”后通过15m高的排气筒排放。根据监测结果，监测期间，该企业所测塑料废气排气筒出口中非甲烷总烃的排放浓度及速率按上述测值评价符合《合成树脂工业污染物排放标准》GB31572-2015中表5相关排放要求；该企业所测厂界四周的非甲烷总烃的浓度均符合《合成树脂工业污染物排放标准》GB31572-2015中表9无组织排放监控浓度限值。

	噪声
	①选用先进的低噪声设备；

②合理布局生产设备，将生产设备尽量设置在车间中部，可有效降低噪声对周围的影响；③对高噪声设备安装减振垫，空压机单独设间，废气收集风机进出口安装匹配的消声器；④对门窗采用隔声处理；
⑤加强设备的维护保养，对主要生产设备的传动装置做好润滑，使设备处在最佳工作状态。
	做好噪声防治工作。合理布置厂区，选用先进、低噪声设备。高噪声设备不得布置在厂界周围。对产噪设备和车间落实降噪、 隔声、减振治理。确保噪声排放达到《工业企业厂界环境噪声排放标准〉(GB12348-2008)中相关标准要求。
	根据监测结果，监测期间，该企业所测厂界四周的昼间噪声按上述测值评价均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008中3类声环境功能区标准限值要求。企业夜间不生产。

	总量核算
	根据环评报告表，本项目污染物总量控制指标为：COD≤0.115t/a、NH3-N≤0.011t/a；VOCs ≤0.08t/
a
	严格实行污染物总量控制制度。项目实施后，仅产生生活污水，无雳总量替代。环评确定本项目经污水处理厂处理排入环境的污染物排放总量控制值为：废水2295吨/年、CODcrO. 115吨/年、 NH3-N0.011吨/年；VOCs0.08吨/年，新增的VOCs按1:2削减替代
	本项目企业实际废水排放量为2290t/a、化学需氧量年排放量为0.114t/a，氨氮年排放量为0.011t/a，
VOCs年排放量为0.0287t/a符合总量控制要求。


5. 建设项目环评主要结论与建议及审批部门审批决定

5.1建设项目环评主要结论与建议

1、 建议

（1）积极推行清洁生产，加强对固废的回收工作。

（2）加强环保管理和职工的宣传教育，提高职工的环保意识。
2、结论

嵊州三健网业有限公司年产 1000 吨遮阳网项目选址位于嵊州市经济开发区浦东大道 149 号。项目符合环境功能区划的要求，符合国家、省规定的污染物排放标准，符合国家、省规定的主要污染物排放总量控制指标，符合清洁生产要求， 符合现有项目环保要求以及符合主体功能区规划、土地利用总体规划、城乡规划的要求和国家和省产业政策等的要求。项目产生的各类污染物经采取本环评提出的防治措施处理后能做到达标排放，并实行总量控制，对周围环境和保护目标影响较小，周围水环境、环境空气和声环境质量均能满足相应功能要求。项目符合“三清一单”要求和环保审批的各项原则，从环保角度分析，本项目在拟建地实施是可行的。

5.2审批部门审批决定

嵊环开[2019]6号
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6. 验收执行标准

6.1废水

本项目废水经处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准后纳管，其中氨氮、总磷执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）中的其它企业排放限值要求。排放标准详见表6-1。

表6-1  废水排放标准  单位：mg/L（pH无量纲）
	污染物
	pH
	CODCr
	SS
	*氨氮
	*总磷

	三级标准
	6～9
	≤500
	≤400
	≤35
	≤8


6.2废气

本项目塑料废气中非甲烷总烃排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》GB31572-2015表5中大气污染物特别排放限值，边界废气执行表9企业边界大气污染物浓度限值，排放标准详见表6-2。

表6-2  大气污染物排放标准
	污染因子
	排放限值(mg/m3)
	适用类别
	污染物排放监控位置
	边界大气污染物浓度限值(mg/m3)
	标准来源

	非甲烷总烃
	60
	所有合成树脂
	车间或生产设施排气筒
	4.0
	GB31572-2015


6.3噪声

项目厂界噪声控制标准执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008中3类标准限值，详见表6-3。
表6-3工业企业厂界环境噪声排放标准  单位dB(A)

	监测点位
	类别
	昼间
	夜间
	标准来源

	厂界东、南、西及北
	3
	65
	55
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008


6.4总量控制

根据浙江天川环保科技有限公司编制的《嵊州三健网业有限公司年产1000吨遮阳网项目环境影响报告表》及其审批意见确定本项目污染物总量控制指标为：COD≤0.115t/a、NH3-N≤0.011t/a；VOCs ≤0.08t/a
。

7.验收监测内容

7.1环境保护设施调试效果

通过对各类污染物达标排放及各类污染物治理设施处理效率的监测，来说明环境保护设施调试效果，具体监测内容如下：

7.1.1废水

根据现场工程分析及环评文件，本次验收对废水的监测内容如下：

表7-1 废水监测内容
	测点编号
	监测项目
	采样频次

	生活污水排放口
	pH值、化学需氧量、氨氮、总磷、悬浮物
	2天，每天4频次


注：监测点位示意图详见图3-1。
7.1.2废气

7.1.2.1有组织废气

根据现场工程分析及环评文件，本次验收对有组织废气的监测内容如下：

表7-2 有组织废气监测内容

	测点名称
	监测项目
	采样频次

	塑料废气排气筒进出口
	非甲烷总烃
	2天，每天3频次


注：监测点位示意图详见图3-1。
7.1.2.2无组织废气

根据现场工程分析及环评文件，本次验收对无组织废气的监测内容如下：

表7-3 无组织废气监测内容
	监测点位
	监测因子
	监测频次

	厂界四周
	非甲烷总烃
	监测2天，每天3次


监测点位示意图详见图3-1。

7.1.3噪声

根据现场工程分析及环评文件，本次验收对噪声的监测内容如下：

表7-4 噪声监测内容
	噪声类别
	监测点位
	监测因子
	监测频次

	厂界噪声
	厂界东、南、西及北
	噪声
	监测2天，每天昼间2次
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图7-1 噪声监测点位布置图

8.质量保证及质量控制

8.1监测分析方法

监测分析方法见表8-1。

表8-1　监测分析方法

	序号
	类别
	监测项目
	分析方法
	分析方法标准号或来源
	最低检出限

	1
	废水监测
	pH值
	玻璃电极法
	GB/T 6920—1986
	/

	
	
	COD
	快速消解分光光度法
	 HJ/T 399-2007
	15mg/L

	
	
	SS
	重量法
	GB/T11901-1989
	/

	
	
	氨氮
	纳氏试剂分光光度法
	HJ 535-2009
	0.05mg/L

	
	
	总磷
	钼酸铵分光光度法
	GB/T 11893—1989
	0.01mg/L

	2
	废气监测
	有组织
	非甲烷总烃
	气相色谱法 
	HJ 38-2017
	0.06mg/m3

	
	
	无组织
	非甲烷总烃
	 气相色谱法
	HJ 604-2017
	0.07mg/m3

	3
	噪声监测
	厂界噪声
	工业企业厂界环境噪声排放标准
	GB 12348-2008
	30dB（A）


8.2监测仪器

表8-2 现场监测仪器一览表

	监测因子
	仪器名称
	规格型号
	编号
	测量量程
	分辨率

	烟气参数
	全自动烟尘（气）测试仪
	YQ3000-C
	073
	5~60L/min
	0.1L/min

	风向、风速
	三杯风向风速仪
	DEM6
	095
	风速：1~30m/s  风向：0~360°（16个方位）
	风速：0.1m/s       风向≤10°

	大气压力
	空盒气压表
	DYM3
	103
	80~106KPa
	0.1KPa

	噪声
	多功能声级计
	AWA6288+
	081
	30~130dB（A）
	0.1dB（A）


8.3人员能力

表8-3 项目参与人员一览表
	人员
	名字
	职称
	上岗证编号

	报告编写
	尹彦群
	/
	HBHJ016

	校核
	郎静
	工程师
	HBHJ011

	审核
	罗莹
	工程师
	HBHJ032

	审定
	马王钢
	工程师
	HBHJ027

	其他成员
	黄鲁贝
	/
	HBHJ035

	
	孙路
	/
	HBHJ012

	
	徐晨斌
	/
	HBHJ009

	
	汪嘉伟
	/
	HBHJ015

	
	陈武全
	/
	HBHJ048

	
	周春灵
	/
	HBHJ046


8.4监测分析过程中的质量保证和质量控制

（1）采样质量控制

采样布点方法及采样点具体位置的选择应符合国家标准及有关技术规范的要求，现场样品采集、预处理、运输、交接和记录等按照相应的技术规范执行。

环境检测现场采样时，应选择部分项目采集现场空白样，与样品一起送实验室分析，并分析比较现场空白样与实验室空白样之间的结果差异；采样过程中注意环境条件或工况的变化，并及时记录。

（2）实验室内质量控制

实验室内质量控制是分析人员对分析质量进行的自我控制，以保证分析结果的精密度和准确度能在给定的置信水平下。为控制我公司检测人员的精密度和准确度，以达到允许的质量控制要求，制定以下质控方案：

分析方法的选定

相关人员负责检索最近检测方法标准、规程及其他技术规范，提供受控标准文本清单，并按《文件控制程序》保证检测人员所用文件是最新有效版本。对于非标准方法，应按《质量手册》第14章14.8条款进行选择。

实验室空白值

每个项目每次测试时都应做实验室空白值，实验结果应小于该项目分析方法的最低检出限，空白试验的双份测定值应符合精密度控制的要求。

根据GB/T6682-2008《分析实验室用水规格和试验方法》中的要求，对去离子水中的pH和电导率等指标进行测定，记录在消耗性材料质量检测记录表中，测定值应符合用水相应的等级要求。每月至少一次测定实验室用的去离子水是否符合要求。

精密度控制

定期用平行双样进行精密度控制，相对偏差符合《水和废水监测分析方法》（第四版）表2-5-3实验室质控指标体系的要求。

若两个测试结果超出允许偏差时，在样品允许保存期内，再加测一个数据（第三个测试值），取相对偏差符合质控指标的两次测试结果的平均值作为最终测试结果。

当对检测数据有疑问或发生特殊情况下需进行重复性试验和再现性试验。

准确度控制

环境检测可采用测定标准物质（或质控样）作为准确度控制手段，选用的标准物质（或质控样）尽可能和分析样品具有相近的基体。

任何情况下，加标回收和加标量均不得大于待测物含量的3倍，加标后的测定值不应超过方法测定上限的90%。

（3）实验室间质量控制

有计划、有目的地参加能力验证和实验室比对活动

a积极参加浙江省质量技术监督局组织的能力验证活动。

b参加实验室比对活动：根据需要，选择部分项目与有资质的环境检测单位进行实验室间的比对活动。

（4）其他方式的质量保证与控制

每季度有计划地使用有证标准物质对现场监测进行内部质量抽查考核，被考核人员要求在接到样品15天内报出结果，逾期不报者视为不合格。常规项目以有证标准物质的不确定度范围作为考核合格范围，超出范围需查找原因并重新考核。

环境检测部在日常监测工作中根据HBHJ/CW27-2018《质量控制程序》进行例行监测质量控制。现场平行样、实验室平行样、加标回收样、全程空白样等情况要记录完整，每半年填写一次《监测分析质量统计表》，并报综合业务部。

设备使用责任人根据期间核查计划、维护计划，以及本公司有关仪器设备管理规定，检查仪器设备的日常管理情况。

每年进行一次质量控制方法有效性的评审。

开展日常质量监督，质量监督员每月至少一次对本组内人员进行操作方面的监督工作，及时发现检测过程中的不规范行。

9. 验收监测结果

9.1生产工况

验收监测于2019年6月20-21日实施。监测期间各生产设备均正常运行，主导产品的生产负荷见表9-1。

表9-1  监测期间本项目产品生产负荷情况表
	日期
	品名
	日产量
	生产负荷

	
	
	设计产量
	实际产量
	

	6.20
	遮阳网
	3.3吨/天
	3.0吨/天
	91%

	6.21
	遮阳网
	3.3吨/天
	3.0吨/天
	91%

	备注：实行日班制生产，年工作天数为300天。


9.2污染物排放监测结果

9.2.1废水

表9-2 废水检测结果

	样品编号
	测点

名称
	采样

日期
	采样

时间
	样品

性状
	分析项目

	
	
	
	
	
	pH
	COD
	SS
	氨氮
	总磷

（以P计）

	HJ2019067806200101
	生活污水
	6.20
	13:10
	微浊
	6.80
	115
	51
	7.61
	0.89

	HJ2019067806200102
	
	
	14:08
	
	6.82
	109
	48
	7.59
	0.90

	HJ2019067806200103
	
	
	15:15
	
	6.79
	111
	49
	7.63
	0.89

	HJ2019067806200104
	
	
	16:20
	
	6.80
	112
	49
	7.60
	0.89

	HJ2019067806210201
	生活污水
	6.21
	13:30
	微浊
	6.77
	108
	49
	7.59
	0.89

	HJ2019067806210202
	
	
	14:25
	
	6.78
	112
	53
	7.63
	0.91

	HJ2019067806210203
	
	
	15:36
	
	6.79
	106
	50
	7.56
	0.89

	HJ2019067806210204
	
	
	16:30
	
	6.79
	109
	54
	7.61
	0.90

	标准限值
	6~9
	500
	400
	35
	8

	引用标准
	GB 8978-1996 表4三级
	DB 33/ 887-2013

	测值判定
	合格
	合格
	合格
	合格
	合格


备注：本报告仅对本次样品负责。

结论：根据表9-2，从监测结果看，监测期间，该企业所测生活污水水样中pH、COD及SS符合《污水综合排放标准》GB 8978-1996三级标准排放要求；该企业所测生活污水水样中氨氮及总磷符合《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》DB33/887-2013的相关排放要求。

9.2.2废气

9.2.2.1有组织废气

检测结果如下：

表9-3-1 废气检测结果
	序号
	测试项目
	单位
	检测结果（第一周期）
	均值
	去除率
	限值
	达标

情况

	
	
	
	塑料废气排气筒进口
	塑料废气排气筒出口
	
	
	
	

	1
	废气处理方式
	/
	高能低温等离子+光氧催化
	/
	/
	/
	/

	2
	排气筒高度
	m
	15
	/
	/
	/
	/

	*3
	烟气温度
	℃
	24
	23
	/
	/
	/
	/

	*4
	标干流量
	N.d.m3/h
	4325
	4826
	/
	/
	/
	/

	5
	非甲烷总烃排放浓度
	mg/ N.d.m3
	3.29
	3.49
	3.23
	1.94
	2.21
	2.08
	2.08
	/
	60
	达标

	6
	非甲烷总烃排放速率
	kg/h 
	0.0142
	0.0151
	0.0140
	9.36×10-3
	0.0107
	0.0100
	9.82×10-3
	32%
	/
	/


表9-3-2 废气检测结果

	序号
	测试项目
	单位
	检测结果（第二周期）
	均值
	去除率
	限值
	达标

情况

	
	
	
	塑料废气排气筒进口
	塑料废气排气筒出口
	
	
	
	

	1
	废气处理方式
	/
	高能低温等离子+光氧催化
	/
	/
	/
	/

	2
	排气筒高度
	m
	15
	/
	/
	/
	/

	*3
	烟气温度
	℃
	25
	24
	/
	/
	/
	/

	*4
	标干流量
	N.d.m3/h
	4432
	4869
	/
	/
	/
	/

	5
	非甲烷总烃排放浓度
	mg/ N.d.m3
	3.23
	3.28
	3.08
	2.63
	2.33
	2.39
	2.45
	/
	60
	达标

	6
	非甲烷总烃排放速率
	kg/h 
	0.0143
	0.0137
	0.0137
	0.0128
	0.0113
	0.0116
	0.0119
	14%
	/
	/


结论：根据表9-3，从监测结果看，监测期间，该企业所测塑料废气排气筒出口中非甲烷总烃的排放浓度按上述测值评价符合《合成树脂工业污染物排放标准》GB31572-2015中表5相关排放要求。

9.2.2.2无组织废气

表9-4 采样期间气象参数

	采样期间气象参数

	时间
	风向
	风速（m/s）
	气温(℃)
	气压(Kpa)
	天气情况

	2019.6.20 
	13:20
	东南
	1.4
	23
	100.6
	阴

	
	14:20
	东南
	1.7
	24
	100.6
	阴

	
	15:20
	东南
	1.8
	24
	100.6
	阴

	2019.6.21
	13:50
	东北
	4.4
	24
	100.4
	阴

	
	14:50
	东北
	4.2
	24
	100.4
	阴

	
	15:50
	东北
	4.3
	24
	100.4
	阴


表9-5  无组织废气检测结果

	监测点位
	采样时间
	检 测 项 目（mg/m3）

	
	
	非甲烷总烃

	厂界东
	6.20
	13:20
	0.15

	
	
	14:20
	0.31

	
	
	15:20
	0.42

	厂界南
	
	13:24
	0.39

	
	
	14:24
	0.32

	
	
	15:24
	0.41

	厂界西
	
	13:28
	0.16

	
	
	14:28
	0.31

	
	
	15:28
	0.30

	厂界北
	
	13:32
	0.18

	
	
	14:32
	0.32

	
	
	15:32
	0.25

	厂界东
	6.21
	13:50
	0.42

	
	
	14:50
	0.40

	
	
	15:50
	0.48

	厂界南
	
	13:54
	0.41

	
	
	14:54
	0.40

	
	
	15:54
	0.45

	
厂界西
	
	13:58
	0.33

	
	
	14:58
	0.59

	
	
	15:58
	0.55

	厂界北
	
	14:02
	0.67

	
	
	15:02
	0.58

	
	
	16:02
	0.56

	《合成树脂工业污染物排放标准》GB31572-2015表9
	4.0

	测值判定
	合格

	备注：本报告仅对本次测试负责。


结论：根据表9-5，从监测结果看，监测期间，该企业所测厂界四周非甲烷总烃的浓度按上述测值评价均符合《合成树脂工业污染物排放标准》GB31572-2015中表9无组织排放监控浓度限值。

9.2.3噪声

表9-6 噪声检测结果
	测点名称
	测点位号
	主要声源
	测量日期
	昼间等效声级(dB(A))

	
	
	
	
	测量时间
	测量值

	厂界东
	▲1
	/
	6.20
	13:31
	55.9

	厂界南
	▲2
	/
	
	13:36
	55.5

	厂界西
	▲3
	/
	
	13:41
	56.5

	厂界北
	▲4
	/
	
	13:48
	56.3

	厂界东
	▲1
	/
	
	15:20
	56.2

	厂界南
	▲2
	/
	
	15:26
	55.5

	厂界西
	▲3
	/
	
	15:32
	57.6

	厂界北
	▲4
	/
	
	15:39
	55.9

	厂界东
	▲1
	/
	6.21
	13:30
	56.1

	厂界南
	▲2
	/
	
	13:35
	55.3

	厂界西
	▲3
	/
	
	13:41
	57.4

	厂界北
	▲4
	/
	
	13:46
	55.6

	厂界东
	▲1
	/
	
	16:21
	56.4

	厂界南
	▲2
	/
	
	16:30
	55.5

	厂界西
	▲3
	/
	
	16:34
	56.2

	厂界北
	▲4
	/
	
	16:40
	55.9

	《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008中3类标准限值
	65


结论：根据表9-6，监测期间，该企业所测厂界四周的昼间噪声按上述测值评价均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008中3类声环境功能区标准限值要求。企业夜间不生产。
9.3污染物总量排放核算

9.3.1废水
根据企业提供资料，该企业废水年排放量为2100吨，
本项目废水污染物排放量结果见下表。

表9-7  废水污染物排放总量核算表
	项目
	纳管浓度
	排环境浓度①
	纳管量②
	排环境量③
	总量控制建议值
	符合情况

	废水量
	/
	/
	2290t/a
	2290t/a
	2295t/a
	符合

	COD
	110mg/L
	50mg/L
	0.252t/a
	0.114t/a
	0.115t/a
	符合

	氨氮
	7.60mg/L
	5mg/L
	0.017t/a
	0.011t/a
	0.011t/a
	符合


注：①废水纳入污水管网，送嵊新首创污水处理有限公司处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准（GB18918-2002）一级A标准后排放，排放浓度为COD为50 mg/L，氨氮为5mg/L；
②纳管量=废水纳管量×纳管浓度；

③排环境量=废水排环境量×排环境浓度
9.3.2废气

根据环评报告表及企业提供资料，企业实行日班制生产，年工作天数为300天，监测期间本项目产品生产负荷约91%，具体计算如下：

表9-8废气污染物总量排放核算表

	控制项目
	小时排放量

（kg/h）
	年排放量

（t/a）
	折算年排放量

（t/a）
	环评建议值

（t/a）
	符合情况

	VOCs
	0.0109
	0.0262
	0.0287
	0.08

	符合

	注：年排放量=小时排放量×年排放时间×10-3t/a；

折算年排放量=年排放量/91%；


10. 验收监测结论

10.1废水排放监测结果

根据现场踏勘，本项目间接冷却水循环利用，定期添加，不排放。企业食堂未实施不产生食堂含油废水；粪便污水经化粪池处理后与其他生活污水一起接入嵊州市经济开发区排污管网，送嵊新首创污水处理有限公司处理。从监测结果看，监测期间，该企业所测生活污水水样中pH、COD及SS符合《污水综合排放标准》GB 8978-1996三级标准排放要求；该企业所测生活污水水样中氨氮及总磷符合《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》DB33/887-2013的相关排放要求。

10.2废气排放监测结果

根据现场踏勘，本项目食堂未实施，无油烟废气产生，项目主要废气为拉丝过程中挥发产生的塑料废气（以非甲烷总烃计）。塑料废气收集后经“高能低温等离子+光氧催化”后通过15m高的排气筒排放。根据监测结果，监测期间，该企业所测塑料废气排气筒出口中非甲烷总烃的排放浓度及速率按上述测值评价符合《合成树脂工业污染物排放标准》GB31572-2015中表5相关排放要求；该企业所测厂界四周的非甲烷总烃的浓度均符合《合成树脂工业污染物排放标准》GB31572-2015中表9无组织排放监控浓度限值。

10.3噪声监测结果

根据监测结果，监测期间，该企业所测厂界四周的昼间噪声按上述测值评价均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008中3类声环境功能区标准限值要求。企业夜间不生产。
10.4总量控制结论

本项目污染物总量控制指标为：废水≤22950t/a、COD≤0.115t/a、NH3-N≤0.011t/a；VOCs ≤0.08t/a。

本项目企业实际废水排放量为2290t/a、化学需氧量年排放量为0.114t/a，氨氮年排放量为0.011t/a，VOCs年排放量为0.0287t/a符合总量控制要求。

10.5总结论

嵊州三健网业有限公司年产1000吨遮阳网项目在实施过程及运行中，按照建设项目环境保护“三同时”的有关要求，基本落实了建设项目环境影响报告表及嵊州市环境保护局审批意见中要求的环保设施和有关措施，基本具备建设项目环保设施竣工验收条件。 

11.建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：                  填表人（签字）：                              项目经办人（签字）：

	建设项目
	项目名称
	嵊州三健网业有限公司年产1000吨遮阳网项目
	项目代码
	/
	建设地点
	嵊州市经济开发区浦东大道149号

	
	行业类别（分类管理名录）
	C292 塑料制品业
	建设性质
	(新建  (改扩建  (技术改造

	
	设计生产能力
	年产1000吨遮阳网
	实际生产能力
	年产1000吨遮阳网
	环评单位
	浙江天川环保科技有限公司

	
	环评文件审批机关
	嵊州市环境保护局
	审批文号
	嵊环开[2019]6号
	环评文件类型
	报告表

	
	开工日期
	2019年2月
	竣工日期
	2019年6月
	排污许可证申领时间
	

	
	环保设施设计单位
	
	环保设施施工单位
	
	本工程排污许可证编号
	

	
	验收单位
	浙江鸿博环境检测有限公司
	环保设施监测单位
	浙江鸿博环境检测有限公司
	验收监测时工况
	91%

	
	投资总概算（万元）
	3100
	环保投资总概算（万元）
	83.5
	所占比例（%）
	2.69%

	
	实际总投资
	3100
	实际环保投资（万元）
	83.5
	所占比例（%）
	2.69%

	
	废水治理（万元）
	30.5
	废气治理（万元）
	23
	噪声治理（万元）
	25
	固体废物治理（万元）
	5
	绿化及生态（万元）
	/
	其他（万元）
	/

	
	新增废水处理设施能力
	
	新增废气处理设施能力
	
	年平均工作时
	300d/a

	运营单位
	嵊州三健网业有限公司
	运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码）
	
	验收时间
	2019年6月

	污染

物排

放达

标与

总量

控制（工

业建

设项

目详填）
	污染物
	原有排

放量(1)
	本期工程实际排放浓度(2)
	本期工程允许排放浓度(3)
	本期工程产生量(4)
	本期工程自身削减量(5)
	本期工程实际排放量(6)
	本期工程核定排放总量(7)
	本期工程“以新带老”削减量(8)
	全厂实际排放总量(9)
	全厂核定排放总量(10)
	区域平衡替代削减量(11)
	排放增减量(12)

	
	废水
	
	
	
	
	
	
	
	
	0
.0210
	0.2295
	
	

	
	化学需氧量
	
	
	
	
	
	
	
	
	0.114
	0.115
	
	

	
	氨氮
	
	
	
	
	
	
	
	
	0.011
	0.011
	
	

	
	石油类
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	废气
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	二氧化硫
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	工业粉尘
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	氮氧化物
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	工业固体废物
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	与项目有关的其他特征污染物
	VOCs
	
	
	
	
	
	
	
	
	0.0287
	0.08
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。2、(12)=(6)-(8)-(11)，（9）= (4)-(5)-(8)- (11) +（1）。3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升；大气污染物排放浓度——毫克/立方米；水污染物排放量——吨/年；大气污染物排放量——吨/年。
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附件2：检测报告复印件

附件3：企业确认
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附件4：企业用水水票
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嵊州市永佳复合管道有限公司
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▲
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★
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浦东大道





▲





○





项目地





N





废水：★


噪声：▲


有组织废气：◎


无组织废气：○








与敏感点距离？近的话建议补测敏感点噪声


补充用水情况


用水、水平衡、总量核算三个值要保持一致


还有食堂未实施


食堂未实施


总量建议值为0.08,0.16是削减替代量


有水票以后核实


0.08


核实


0.08


0.08


核实


补充


补充


补充
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