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3、竣工环境保护验收确认书

1. 验收项目概况

嵊州市交通发展有限公司成立于2003年12月，位于浙江省嵊州市嵊州大道1089号，企业于2015年6月委托绍兴市环球环境保护科学设计研究院有限公司编制了《嵊州市交通发展有限公司城北加气站建设工程项目环境影响报告表》，并于2015年7月13日通过了嵊州市环境保护局审批（嵊环开[2015]36号，见附件1），审批建设内容为总用地面积4594.0 m2，总建筑面积450.3 m2，构建筑物占地面积524.8 m2，其中站房占地156.3 m2，加气罩棚占地294 .0m2，其他占地74.5 m2，配置60 m3 LNG储气罐1只，9立方CNG储气瓶1组，LNG双泵橇1台，LNG柱塞泵撬1台，高压气化器2台，双枪LNG加液机2台，三线双枪CNG加气机3台，日加气量4万立方米；实际建设内容为总用地面积4594.0 m2，总建筑面积450.3 m2，构建筑物占地面积524.8 m2，其中站房占地156.3 m2，加气罩棚占地294 .0m2，其他占地74.5 m2，配置60 m3 LNG储气罐1只，8立方CNG储气瓶1组，LNG双泵橇1台，LNG柱塞泵撬1台，高压气化器2台，双枪LNG加液机2台，三线双枪CNG加气机2台，日加气量4万立方米。目前已投产但未验收。
根据国家有关环保法律法规的要求，建设项目必须执行“三同时”制度，相应的环保设施须经环保主管部门验收合格后方可投入运行使用。受嵊州市交通发展有限公司委托，我公司承担了嵊州市交通发展有限公司城北加气站建设工程项目的环境保护设施竣工验收监测工作。在对现场进行了勘察、监测并收集有关资料的基础上，编写了此验收监测与评价报告。

2. 验收依据

2.1建设项目环境保护相关法律、法规、章程和规范

1、《中华人民共和国环境保护法》（2015.1.1）；

2、中华人民共和国国务院第682号《建设项目环境保护管理条例》；

3、环境保护部（国环规环评[2017]4号）《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》；

4、《浙江省建设项目环境保护管理办法》（浙江省人民政府第364号令发布，2018.3.1）；

5、《浙江省环境污染监督管理办法》（浙江省人民政府令第341号）；

6、《关于进一步促进建设项目环保设施竣工验收监测市场化的通知》（浙环发[2017]20号）；

2.2建设项目竣工环境保护验收技术规范

1、生态环境部公告2018年第9号关于发布《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》的公告。

2.3建设项目环境影响报告书（表）及审批部门审批决定

1、绍兴市环球环境保护科学设计研究院有限公司编制的《嵊州市交通发展有限公司城北加气站建设工程项目环境影响报告表》；

2、嵊州市环境保护局嵊环开[2015]36号《关于嵊州市交通发展有限公司城北加气站建设工程项目环境影响报告表》审查意见的函；

2.4其他相关文件

1、嵊州市交通发展有限公司环保竣工验收监测委托书。

3.项目建设情况

3.1地理位置及平面布置图

嵊州市交通发展有限公司位于浙江省嵊州市嵊州大道1089号，坐标为北纬N29°38′16.15″ 东经E120°49′39.39″，项目东面为邻厂；南面为邻厂；西面为道路；北面为公路站。项目地理位置见图3-1。


图3-1  地理位置图

废水：★

无组织废气：〇

噪声：▲

3.2建设内容

本项目总投资1000.0万元，审批建设内容：总用地面积4594.0 m2，总建筑面积450.3 m2，构建筑物占地面积524.8 m2，其中站房占地156.3 m2，加气罩棚占地294 .0m2，其他占地74.5 m2，配置60 m3 LNG储气罐1只，9立方CNG储气瓶1组，LNG双泵橇1台，LNG柱塞泵撬1台，高压气化器2台，双枪LNG加液机2台，三线双枪CNG加气机3台，日加气量4万立方米；实际建设内容：总用地面积4594.0 m2，总建筑面积450.3 m2，构建筑物占地面积524.8 m2，其中站房占地156.3 m2，加气罩棚占地294 .0m2，其他占地74.5 m2，配置60 m3 LNG储气罐1只，8立方CNG储气瓶1组，LNG双泵橇1台，LNG柱塞泵撬1台，高压气化器2台，双枪LNG加液机2台，三线双枪CNG加气机2台，日加气量4万立方米。

本项目全天24小时营业，年工作天数为365天。

本项目主要生产设备见表3-1：

表3-1  项目主要生产设备表   
	序号
	名　　称
	单位
	审批数量
	实际数量
	变化情况
	备注

	1
	LNG加液机
	台
	2
	2
	0
	/

	2
	CNG加气机
	台
	3
	2
	-1
	/

	3
	LNG双泵撬
	台
	1
	1
	0
	/

	4
	LNG柱塞泵撬
	台
	1
	1
	0
	/

	5
	LNG储气罐
	只
	1
	1
	0
	/

	6
	CNG储气瓶
	组
	1
	1
	0
	环评批复9立方米，实际只有8立方米

	7
	撬装车
	辆
	1
	0
	-1
	/

	8
	高压气化器
	台
	2
	2
	0
	/

	9
	配套设备
	批
	1
	1
	0
	管道、阀门、

计量器具等


3.3主要原辅材料及燃料

本项目原辅材料情况详见表3-2。

表3-2  原辅材料情况表 

	序号
	名称
	单位
	审批用量
	实际用量
	变化情况

	1
	天然气
	万m3/年
	1460
	195
	-1265

	2
	水
	吨/年
	438.0
	438.0
	0

	3
	电
	万度/年
	6.0
	6.0
	0


3.4生产工艺

本项目实际生产工艺与环评相符，生产工艺流程及产污点位图如下：
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图3-2 生产工艺流程及产污点位图

工艺流程说明：

本项目LNG天然气通过LNG槽罐车运输至加气站内，然后连接LNG卸车管道，再通过LNG泵撬里的潜液泵或增压器将槽罐车中的LNG卸入LNG储罐中，一部分LNG天然气从LNG储罐通过LNG潜液泵进入LNG加液机，然后给LNG天然气汽车加注；另一部分LNG天然气从LNG储罐中流出，经LNG柱塞泵撬及高压气化器将CNG储气瓶加压至25MPa后再通过CNG加气机给CNG汽车加气。

3.5项目变动情况
本项目生产设备与原辅材料变化详见表3-1、3-2。其余与环评基本相符，无重大变动。

4. 环境保护设施

4.1污染物治理/处置设施

4.1.1废水

根据现场踏勘，本项目废水主要为生活污水。生活污水经化粪池处理后纳入市政污水管网，送嵊新污水处理厂（嵊新首创污水处理有限公司）处理。

废水来源及处理方式见表4-1。

表4-1 废水来源及处理方式一览表

	废水类别
	来源
	污染物种类
	排放规律
	治理设施
	排放去向

	生活污水
	生活
	pH、COD、氨氮、SS、TP
	间断
	经化粪预处理后纳入市政污水管网
	嵊新污水处理厂


4.1.2废气

根据现场踏勘，本项目废气主要为轻烃类废气。轻烃类废气定期检验集输气系统的安全截止阀和泄压放空阀；定期进行天然气测漏检验，场区安装天然气泄漏报警装置。

废气来源及处理方式见表4-2：

表4-2 废气来源及处理方式一览表

	废气来源
	污染因子
	排放方式
	处理设施
	排气筒高度
	排气筒内径
	排放去向

	轻烃类废气
	非甲烷总烃、CO、NOX
	无组织
	定期检验集输气系统的安全截止阀和泄压放空阀；定期进行天然气测漏检验，场区安装天然气泄漏报警装置
	/
	/
	环境


4.1.3噪声

根据现场踏勘，本项目噪声源主要是加气机运行和加气车辆进出的噪声及压缩机运行时的噪声，主要的防治措施有：设备定期维护、保养，以防止设备故障形成的非正常生产噪声，避免因设备不正常运转时产生的高噪声现象，同时确保环保措施发挥最佳有有效的功能。

4.2其他环境保护设施

4.2.1环境风险防范设施

项目营运期对周围环境影响较小，因此无生态环境影响问题。
4.2.2规范化排污口、监测设施及在线监测装置

企业未设置在线监测装置。

4.3环保设施投资及“三同时”落实情况

本项目主要环保投资总额为42.9万元，占总投资1000.0万元的4.29%。项目环保投资的具体情况见表4-3。

表4-3   环保投资概算 

	时期
	类别
	治理措施
	投资费用

(万元)

	施工期
	扬尘
	施工场地洒水和设置围墙、滞尘网
	3.0

	
	施工废水
	排水明沟、临时沉淀池
	2.0

	
	生活废水
	设置临时厕所、临时隔油池、化粪池、
	2.0

	
	噪声
	临时隔声围护
	2.0

	运营期
	废水
	雨污分流、清污分流管网、化粪池
	8.0

	
	
	废水排放口规范化设置
	0.4

	
	废气
	减速指示标志，场区安装天然气泄漏报警装置。
	10.3

	
	噪声
	禁鸣标志
	0.2

	
	
	电气系统单独设隔声间
	3.0

	
	
	设备日常维护
	2.0

	
	其他
	站区绿化
	10.0

	合计
	42.9


嵊州市交通发展有限公司城北加气站建设工程项目执行了国家环境保护“三同时”的有关规定，做到了环保设施与项目同时设计，同时施工，同时投入运行。本项目环保设施环评、环评批复及实际建设情况如下：
表4-4 环评要求、环评批复要求及实际建设情况

	项目
	环评要求
	嵊环开[2015]36号
	实际落实情况

	项目选址及建设内容
	建设地点：浙江省嵊州市嵊州大道1089号。

审批建设内容：总用地面积4594.0 m2，总建筑面积450.3 m2，构建筑物占地面积524.8 m2，其中站房占地156.3 m2，加气罩棚占地294 .0m2，其他占地74.5 m2，配置60 m3 LNG储气罐1只，9立方CNG储气瓶1组，LNG双泵橇1台，LNG柱塞泵撬1台，高压气化器2台，双枪LNG加液机2台，三线双枪CNG加气机3台，日加气量4万立方米；实际建设内容：总用地面积4594.0 m2，总建筑面积450.3 m2，构建筑物占地面积524.8 m2，其中站房占地156.3 m2，加气罩棚占地294 .0m2，其他占地74.5 m2，配置60 m3 LNG储气罐1只，9立方CNG储气瓶1组，LNG双泵橇1台，LNG柱塞泵撬1台，高压气化器2台，双枪LNG加液机2台，三线双枪CNG加气机2台，日加气量4万立方米。
	原则同意由绍兴市环球环境保护科学设计研究院有限公司编制的环境影响报告表的结论和建议意见。同意你公司在嵊州市嵊州大道1089号实施本项目。建设内容及规模: 总投资1000万元，总用地面积4594m2,总建筑面积450. 3m2, 构建筑物占地面积524. 8m2,其中站房占地156. 3此加气罩棚占地294m2,其他占地74. 5m2,配置60m3LNG储气罐1只，9立方CNG储气瓶1组，LNG双泵橇1台，LNG柱塞泵橇1台，高压气化器2台，双枪LNG加液机2台，三线双枪CNG加气机3台，日加气量4万立方米。
	根据现场踏勘，本项目生产设备变化情况详见表3-1。

	废水
	生活污水
	项目的排水实行雨污分流和清污分流，场区雨水经雨水管道收集后排入附近市政雨水管网。

项目粪便污水经化粪池处理后与其他生活污水一起汇集接入上三高速旁市政污水管网，送嵊新污水处理厂（嵊新首创污水处理有限公司）处理。

废水排放口规范化设置：即设采样口和排污标志牌。
	水污染防治。实行雨污分流，清污分流，雨水汇集 后纳入市政雨水管道。项目产生的粪便污水经化粪池处理后 与其它生活污水一起纳入市政污水管网，送峡新污水处理厂 处理达标后排放。
	根据现场踏勘，本项目废水主要为生活污水。生活污水经化粪池处理后纳入市政污水管网，送嵊新污水处理厂（嵊新首创污水处理有限公司）处理。根据监测结果，本项目生活污水水样均符合《污水综合排放标准》GB 8978-1996及《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》DB33/887-2013相关排放要求。

	废气
	轻烃类
	防火防爆区域设置明显的禁火标志，选用密闭性能良好的阀门，保证可拆连接部位的密封性能；定期检验集输气系统的安全截止阀和泄压放空阀；定期进行天然气测漏检验，场区安装天然气泄漏报警装置，可及时消除事故隐患
	大气污染防治。防火防爆区域设置明显的禁火标志，选用密闭性能良好的阀门，保证可拆连接部位的密封性能；定期检验集输气系统的安全截止阀和泄压放空阀；定期进行天然气测漏检验，场区安装天然气泄漏报警装置，及时消除 事故隐患。应保证进出车辆的行驶畅通，以减少汽车怠速产生的尾气排放。
	根据现场踏勘，本项目废气主要为轻烃类废气。轻烃类废气定期检验集输气系统的安全截止阀和泄压放空阀；定期进行天然气测漏检验，场区安装天然气泄漏报警装置。根据监测结果，本项目所测厂界无组织废气的排放浓度均符合《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996相关排放要求。

	
	汽车尾气
	应保证进出车辆的行驶通畅，汽车应避免怠速空转，以减少汽车尾气的排放。最大化地进行绿化，立体绿化种植，提高环境对空气的自净能力。
	
	

	噪声
	⑴选用低噪声、高效、低能耗设备；

⑵加强对加气车辆的管理，禁止车辆在站区内鸣笛。加气站进出口设置减速禁鸣标志。

⑶电气系统运行时也会产生一定的噪声，电气系统单独设间；

⑷应加强设备的维护和保养，减少因设备老化引起的噪声。
	噪声污染防治。选用低噪声、高效、低能耗设备，电气设备单独设间，并加强设备的维护和保养；加强对进出车辆的管理，禁鸣喇叭，以确保厂界噪声符合标准。
	本项目噪声源主要是加气机运行和加气车辆进出的噪声及压缩机运行时的噪声，主要的防治措施有：设备定期维护、保养，以防止设备故障形成的非正常生产噪声，避免因设备不正常运转时产生的高噪声现象，同时确保环保措施发挥最佳有有效的功能。根据监测结果，本项目所测厂界西昼、夜间噪声按上述测值评价均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008中4类标准限值要求；厂界东、南、北昼、夜间噪声按上述测值评价均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008中3类标准限值要求。


5. 建设项目环评主要结论与建议及审批部门审批决定

5.1建设项目环评主要结论与建议

1、建议

（1）要加强职工操作规范和环保意识，尽量减少泄漏。

（2）由于加气站经营的是易燃易爆的天然气，消防工作特别敏感。要严格执行国家安全生产条例和消防规范，在站内消防安全距离之内禁止一切形式的用火。

（3）加气站按有关规程，在运输、贮存、销售中应进行全封密，严禁有泄漏事故发生。

（4）为了最大限度地杜绝或减少事故、环境污染和人员伤害应建立HSE管理体系。

2、结论

嵊州市交通发展有限公司城北加气站建设工程项目选址位于嵊州大道1089号实施，项目建设符合生态环境功能区规划的要求，符合国家、省规定的污染物排放标准，符合国家、省规定的主要污染物排放总量控制指标，符合清洁生产要求，符合主体功能区规划、土地利用总体规划、城乡规划的要求及国家和省产业政策等的要求。项目选址较合理；项目产生的各类污染物经采取环评提出的污染防治措施处理后均能做到达标排放，对周围环境和保护目标的影响较小，周围水环境和声环境质量能满足相应功能要求，环境空气质量能维持现有等级。因此项目符合环境保护审批各项原则，就环境保护而言，本项目在拟建地实施是可行的。

5.2审批部门审批决定

嵊环开[2015]36号
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6. 验收执行标准

6.1废水

本项目废水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准，其中氨氮、总磷三级标准执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）。排放标准详见表6-1。

表6-1  污水排放标准  单位：mg/L（pH无量纲）
	测点位置（编号）
	监测项目
	浓度限值
	排放执行标准名称及类别

	生活污水
	pH值
	6~9
	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准

	
	化学需氧量
	500
	

	
	悬浮物
	400
	

	
	氨氮
	35
	《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）

	
	总磷
	8
	


6.2废气

本项目废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2新污染源大气污染物排放限值，详见表6-2。

表6-2   大气污染物综合排放标准

	污染物
	最高允许排放浓度（mg/m3）
	最高允许排放速率（kg/h）
	无组织排放监控浓度限值

	
	
	排气筒高度（m）
	二级
	监控点
	浓度（mg/m3）

	非甲烷总烃
	/
	/
	/
	周界外浓度最高点
	4.0

	NOX
	/
	/
	/
	
	0.12


6.3噪声

项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，详见表6-3。
表6-3工业企业厂界环境噪声排放标准  单位dB(A)

	监测点位
	类别
	昼间
	夜间
	标准来源

	厂界西
	4
	70
	55
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）

	厂界东、南、北
	3
	65
	55
	


6.4总量控制

根据绍兴市环球环境保护科学设计研究院有限公司编制的《嵊州市交通发展有限公司城北加气站建设工程项目环境影响报告表》及其审批意见确定本项目污染物总量控制指标为：COD≤0.019t/a、NH3-N≤0.002t/a。

7.验收监测内容

7.1环境保护设施调试效果

通过对各类污染物达标排放及各类污染物治理设施处理效率的监测，来说明环境保护设施调试效果，具体监测内容如下：

7.1.1废水

根据现场踏勘，本次验收对生活污水的监测内容如下：

表7-1 废水监测内容

	测点编号
	监测项目
	采样频次

	生活污水
	pH、COD、氨氮、总磷、SS
	连续检测2天，每天4次


7.1.2废气

7.1.2.1无组织废气

根据现场工程分析及环评文件，本次验收对无组织废气的监测内容如下：

表7-2 无组织废气监测内容
	监测点位
	监测因子
	监测频次

	厂界
	CO、NOX、非甲烷总烃
	监测2天，每天3次


7.1.3噪声

根据现场工程分析及环评文件，本次验收对噪声的监测内容如下：

表7-3 噪声监测内容
	噪声类别
	监测点位
	监测因子
	监测频次

	厂界噪声
	厂界四周
	噪声
	监测2天，每天昼间2次
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图7-1 噪声监测点位布置图

8.质量保证及质量控制

8.1监测分析方法

监测分析方法见表8-1。

表8-1　监测分析方法

	序号
	类别
	监测项目
	分析方法
	分析方法标准号或来源

	1
	废水监测
	pH值
	玻璃电极法
	GB/T 6920—1986

	
	
	COD
	快速消解分光光度法
	 HJ/T 399-2007

	
	
	SS
	重量法
	GB/T11901-1989

	
	
	氨氮
	纳氏试剂分光光度法
	HJ 535-2009

	
	
	总磷
	钼酸铵分光光度法
	GB/T 11893—1989

	2
	废气监测
	一氧化碳
	 非分散红外法 
	GB 9801-1988

	
	
	非甲烷总烃
	直接进样-气相色谱法
	HJ 604-2017

	
	
	氮氧化物
	盐酸萘乙二胺分光光度法
	HJ 479-2009

	3
	噪声监测
	厂界噪声
	工业企业厂界环境噪声排放标准
	GB 12348-2008


8.2监测仪器

表8-2 现场监测仪器一览表

	监测因子
	仪器名称
	规格型号
	编号
	测量量程
	分辨率

	废气
	全自动大气/颗粒物采样器
	MH1200
	097、098、099、101
	/
	/

	噪声
	多功能声级计
	AWA6228+
	081
	/
	/


8.3人员能力

表8-3 项目参与人员一览表
	人员
	名字
	职称
	上岗证编号

	报告编写
	徐旭阳
	/
	HBHJ019

	校核
	郎静
	工程师
	HBHJ011

	审核
	罗莹
	工程师
	HBHJ032

	审定
	马王钢
	工程师
	HBHJ027

	其他成员
	孙路
	/
	HBHJ012

	
	黄鲁贝
	/
	HBHJ035

	
	徐晨斌
	/
	HBHJ009

	
	陈武全
	/
	HBHJ048

	
	厉杭珂
	/
	HBHJ045

	
	周春灵
	/
	HBHJ046


8.4监测分析过程中的质量保证和质量控制

（1）采样质量控制

采样布点方法及采样点具体位置的选择应符合国家标准及有关技术规范的要求，现场样品采集、预处理、运输、交接和记录等按照相应的技术规范执行。

环境检测现场采样时，应选择部分项目采集现场空白样，与样品一起送实验室分析，并分析比较现场空白样与实验室空白样之间的结果差异；采样过程中注意环境条件或工况的变化，并及时记录。

（2）实验室内质量控制

实验室内质量控制是分析人员对分析质量进行的自我控制，以保证分析结果的精密度和准确度能在给定的置信水平下。为控制我公司检测人员的精密度和准确度，以达到允许的质量控制要求，制定以下质控方案：

分析方法的选定

相关人员负责检索最近检测方法标准、规程及其他技术规范，提供受控标准文本清单，并按《文件控制程序》保证检测人员所用文件是最新有效版本。对于非标准方法，应按《质量手册》第14章14.8条款进行选择。

实验室空白值

每个项目每次测试时都应做实验室空白值，实验结果应小于该项目分析方法的最低检出限，空白试验的双份测定值应符合精密度控制的要求。

根据GB/T6682-2008《分析实验室用水规格和试验方法》中的要求，对去离子水中的pH和电导率等指标进行测定，记录在消耗性材料质量检测记录表中，测定值应符合用水相应的等级要求。每月至少一次测定实验室用的去离子水是否符合要求。

精密度控制

定期用平行双样进行精密度控制，相对偏差符合《水和废水监测分析方法》（第四版）表2-5-3实验室质控指标体系的要求。

若两个测试结果超出允许偏差时，在样品允许保存期内，再加测一个数据（第三个测试值），取相对偏差符合质控指标的两次测试结果的平均值作为最终测试结果。

当对检测数据有疑问或发生特殊情况下需进行重复性试验和再现性试验。

准确度控制

环境检测可采用测定标准物质（或质控样）作为准确度控制手段，选用的标准物质（或质控样）尽可能和分析样品具有相近的基体。

任何情况下，加标回收和加标量均不得大于待测物含量的3倍，加标后的测定值不应超过方法测定上限的90%。

（3）实验室间质量控制

有计划、有目的地参加能力验证和实验室比对活动

a积极参加浙江省质量技术监督局组织的能力验证活动。

b参加实验室比对活动：根据需要，选择部分项目与有资质的环境检测单位进行实验室间的比对活动。

（4）其他方式的质量保证与控制

每季度有计划地使用有证标准物质对现场监测进行内部质量抽查考核，被考核人员要求在接到样品15天内报出结果，逾期不报者视为不合格。常规项目以有证标准物质的不确定度范围作为考核合格范围，超出范围需查找原因并重新考核。

环境检测部在日常监测工作中根据HBHJ /CW27－2018《质量控制程序》进行例行监测质量控制。现场平行样、实验室平行样、加标回收样、全程空白样等情况要记录完整，每半年填写一次《监测分析质量统计表》，并报综合业务部。

设备使用责任人根据期间核查计划、维护计划，以及本公司有关仪器设备管理规定，检查仪器设备的日常管理情况。

每年进行一次质量控制方法有效性的评审。

开展日常质量监督，质量监督员每月至少一次对本组内人员进行操作方面的监督工作，及时发现检测过程中的不规范行。

9. 验收监测结果

9.1生产工况

验收监测于2019年6月20-21日实施。监测期间本项目正常运营。

9.2污染物排放监测结果

9.2.1废水

表9-1 废水检测结果

	样品编号
	测点

名称
	采样日期
	采样

时间
	分析项目

	
	
	
	
	pH
	COD
	SS
	氨氮
	总磷

（以P计）

	HJ2019068006200101
	生活污水
	6.20
	8:25
	7.15
	89
	44
	0.053
	0.03

	HJ2019068006200102
	
	
	9:30
	7.17
	87
	47
	0.051
	0.04

	HJ2019068006200103
	
	
	10:28
	7.18
	84
	48
	0.042
	0.03

	HJ2019068006200104
	
	
	11:20
	7.17
	88
	50
	0.051
	0.04

	HJ2019068006210101
	
	6.21
	8:48
	7.17
	83
	47
	0.039
	0.03

	HJ2019068006210102
	
	
	9:50
	7.16
	87
	49
	0.045
	0.03

	HJ2019068006210103
	
	
	10:45
	7.17
	86
	41
	0.056
	0.03

	HJ2019068006210104
	
	
	11:50
	7.18
	82
	46
	0.053
	0.04

	标准限值
	6~9
	500
	400
	35
	8

	引用标准
	GB 8978-1996 表4三级
	DB33/887-2013


结论：对照《污水综合排放标准》GB 8978-1996及《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》DB33/887-2013，该企业生活污水水样按上述测值评

价均符合相关排放要求。
9.2.2废气

表9-2 无组织废气检测结果

	监测点位
	采样时间
	检 测 项 目

（mg/m3）
	采样时间
	检 测 项 目

（mg/m3）
	采样时间
	检 测 项 目

（mg/m3）

	
	
	非甲烷总烃
	
	NOX
	
	CO

	厂界东
	6.20
	8:11
	0.20
	8:10-9:10
	0.036
	8:12
	2.1

	
	
	9:11
	0.17
	9:12-10:13
	0.017
	9:13
	2.0

	
	
	10:14
	0.34
	10:15-11:15
	0.029
	10:16
	2.0

	厂界南
	
	8:15
	0.16
	8:16-9:16
	0.020
	8:17
	2.3

	
	
	9:17
	0.24
	9:18-10:18
	0.032
	9:19
	2.3

	
	
	10:19
	0.28
	10:20-11:20
	0.027
	10:21
	2.4

	厂界西
	
	8:20
	0.34
	8:21-9:21
	0.018
	8:22
	2.4

	
	
	9:22
	0.19
	9:23-10:23
	0.035
	9:24
	2.5

	
	
	10:24
	0.34
	10:25-11:25
	0.019
	10:26
	2.1

	厂界北
	
	8:25
	0.34
	8:26-9:26
	0.028
	8:27
	2.4

	
	
	9:27
	0.42
	9:28-10:28
	0.024
	9:29
	2.4

	
	
	10:29
	0.23
	10:30-11:30
	0.036
	10:31
	2.5

	厂界东
	6.21
	8:30
	0.32
	8:31-9:31
	0.019
	8:32
	2.1

	
	
	9:32
	0.29
	9:33-10:33
	0.017
	9:34
	2.3

	
	
	10:34
	0.27
	10:35-11:35
	0.017
	10:36
	2.1

	厂界南
	
	8:35
	0.28
	8:36-9:36
	0.023
	8:37
	2.6

	
	
	9:37
	0.40
	9:38-10:38
	0.018
	9:39
	2.5

	
	
	10:39
	0.31
	10:40-11:40
	0.014
	10:41
	2.5

	厂界西
	
	8:40
	0.38
	8:41-9:41
	0.018
	8:42
	2.4

	
	
	9:42
	0.46
	9:43-10:43
	0.010
	9:44
	2.3

	
	
	10:44
	0.30
	10:45-11:45
	0.012
	10:46
	2.3

	厂界北
	
	8:45
	0.24
	8:46-9:46
	0.019
	8:47
	2.5

	
	
	9:47
	0.32
	9:48-10:48
	0.018
	9:49
	2.4

	
	
	10:49
	0.23
	10:50-11:50
	0.013
	10:51
	2.4

	《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996
	4.0
	/
	0.12
	/
	/


结论：对照《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996，该企业所测厂界无组织废气的排放浓度按上述测值评价均符合相关排放要求。
9.2.3噪声

表9-3 噪声检测结果

	测点名称
	测点位号
	主要

声源
	测量日期
	昼间等效声级(dB(A))
	夜间等效声级(dB(A))

	
	
	
	
	测量时间
	测量值
	测量时间
	测量值

	厂界东
	▲1#
	/
	6.20
	9:31
	55.7
	22:19
	47.2

	厂界南
	▲2#
	/
	
	9:35
	56.0
	22:24
	47.9

	厂界西
	▲3#
	/
	
	9:38
	63.9
	22:29
	51.1

	厂界北
	▲4#
	/
	
	9:42
	56.0
	22:34
	48.4

	厂界东
	▲1#
	/
	
	11:25
	55.4
	23:17
	46.8

	厂界南
	▲2#
	/
	
	11:28
	55.9
	23:24
	48.1

	厂界西
	▲3#
	/
	
	11:31
	64.2
	23:29
	50.7

	厂界北
	▲4#
	/
	
	11:34
	58.1
	23:33
	47.6

	厂界东
	▲1#
	/
	6.21
	9:37
	55.6
	22:22
	47.8

	厂界南
	▲2#
	/
	
	9:41
	56.0
	22:25
	47.6

	厂界西
	▲3#
	/
	
	9:45
	63.5
	22:31
	51.5

	厂界北
	▲4#
	/
	
	9:49
	55.5
	22:35
	47.2

	厂界东
	▲1#
	/
	
	11:38
	56.3
	23:15
	47.4

	厂界南
	▲2#
	/
	
	11:42
	56.7
	23:20
	47.4

	厂界西
	▲3#
	/
	
	11:47
	63.8
	23:25
	51.3

	厂界北
	▲4#
	/
	
	11:51
	57.0
	23:30
	46.9

	《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008中3类标准限值
	65
	55

	《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008中4类标准限值
	70
	55


结论：监测期间，该企业所测厂界西昼、夜间噪声按上述测值评价均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008中4类标准限值要求；厂界东、南、北昼、夜间噪声按上述测值评价均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008中3类标准限值要求。
9.3污染物总量排放核算

9.3.1废水

根据企业提供资料，该企业废水年排放量为300吨。本项目废水污染物排放量结果见下表。

表9-4  废水污染物排放总量核算表
	项目
	纳管浓度
	①排环境浓度
	②纳管量

（t/a）
	③排环境量（t/a）
	总量控制建议值（t/a）
	符合情况

	废水量
	/
	/
	300
	300
	372.3
	符合

	COD
	86mg/L
	50mg/L
	0.0258
	0.015
	0.019
	符合

	氨氮
	0.049mg/L
	5mg/L
	1.47×10-5
	1.5×10-3
	0.002
	符合


注：①根据《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准CODCr按50mg/L、氨氮按5mg/L计算；
②纳管量=废水纳管量×纳管浓度；

③排环境量=废水排环境量×排环境浓度

10. 验收监测结论

10.1废水监测结果

根据现场踏勘，本项目废水主要为生活污水。生活污水经化粪池处理后纳入市政污水管网，送嵊新污水处理厂（嵊新首创污水处理有限公司）处理。根据监测结果，本项目生活污水水样均符合《污水综合排放标准》GB 8978-1996及《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》DB33/887-2013相关排放要求。
10.2废气监测结果

根据现场踏勘，本项目废气主要为轻烃类废气。轻烃类废气定期检验集输气系统的安全截止阀和泄压放空阀；定期进行天然气测漏检验，场区安装天然气泄漏报警装置。根据监测结果，本项目所测厂界无组织废气的排放浓度均符合《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996相关排放要求。

10.3噪声监测结果

本项目噪声源主要是加气机运行和加气车辆进出的噪声及压缩机运行时的噪声，主要的防治措施有：设备定期维护、保养，以防止设备故障形成的非正常生产噪声，避免因设备不正常运转时产生的高噪声现象，同时确保环保措施发挥最佳有有效的功能。根据监测结果，本项目所测厂界西昼、夜间噪声按上述测值评价均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008中4类标准限值要求；厂界东、南、北昼、夜间噪声按上述测值评价均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008中3类标准限值要求。

10.4总量控制结论

本项目污染物总量控制指标为：COD≤0.019t/a、NH3-N≤0.002t/a。

企业实际废水排放量为300t/a、COD≤0.015t/a、NH3-N≤1.5×10-3t/a。

10.5总结论

嵊州市交通发展有限公司城北加气站建设工程项目在实施过程及运行中，按照建设项目环境保护“三同时”的有关要求，基本落实了建设项目环境影响报告表及嵊州市环境保护局审批意见中要求的环保设施和有关措施，基本具备建设项目环保设施竣工验收条件。

11.建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表
填表单位（盖章）：                  填表人（签字）：                              项目经办人（签字）：

	建设项目
	项目名称
	嵊州市交通发展有限公司城北加气站建设工程项目
	项目代码
	/
	建设地点
	浙江省嵊州市嵊州大道1089号

	
	行业类别（分类管理名录）
	燃气生产和供应业D4500
	建设性质
	(新建  (改扩建  (技术改造

	
	设计生产能力
	总用地面积4594.0 m2，总建筑面积450.3 m2，构建筑物占地面积524.8 m2，其中站房占地156.3 m2，加气罩棚占地294 .0m2，其他占地74.5 m2，配置60 m3 LNG储气罐1只，9立方CNG储气瓶1组，LNG双泵橇1台，LNG柱塞泵撬1台，高压气化器2台，双枪LNG加液机2台，三线双枪CNG加气机3台，日加气量4万立方米
	实际生产能力
	总用地面积4594.0 m2，总建筑面积450.3 m2，构建筑物占地面积524.8 m2，其中站房占地156.3 m2，加气罩棚占地294 .0m2，其他占地74.5 m2，配置60 m3 LNG储气罐1只，8立方CNG储气瓶1组，LNG双泵橇1台，LNG柱塞泵撬1台，高压气化器2台，双枪LNG加液机2台，三线双枪CNG加气机2台，日加气量4万立方米
	环评单位
	绍兴市环球环境保护科学设计研究院有限公司

	
	环评文件审批机关
	嵊州市环境保护局
	审批文号
	嵊环开[2015]36号
	环评文件类型
	报告表

	
	开工日期
	2015年8月
	竣工日期
	2016年2月
	排污许可证申领时间
	

	
	环保设施设计单位
	
	环保设施施工单位
	
	本工程排污许可证编号
	

	
	验收单位
	浙江鸿博环境检测有限公司
	环保设施监测单位
	浙江鸿博环境检测有限公司
	验收监测时工况
	达到75%

	
	投资总概算（万元）
	1000.0
	环保投资总概算（万元）
	42.9
	所占比例（%）
	4.29%

	
	实际总投资
	1000.0
	实际环保投资（万元）
	42.9
	所占比例（%）
	4.29%

	
	废水治理（万元）
	12.4
	废气治理（万元）
	13.3
	噪声治理（万元）
	7.2
	固体废物治理（万元）
	
	绿化及生态（万元）
	/
	其他（万元）
	10

	
	新增废水处理设施能力
	
	新增废气处理设施能力
	
	年平均工作时
	

	运营单位
	
	运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码）
	
	验收时间
	2019年6月

	污染

物排

放达

标与

总量

控制（工

业建

设项

目详填）
	污染物
	原有排

放量(1)
	本期工程实际排放浓度(2)
	本期工程允许排放浓度(3)
	本期工程产生量(4)
	本期工程自身削减量(5)
	本期工程实际排放量(6)
	本期工程核定排放总量(7)
	本期工程“以新带老”削减量(8)
	全厂实际排放总量(9)
	全厂核定排放总量(10)
	区域平衡替代削减量(11)
	排放增减量(12)

	
	废水
	
	
	
	
	
	
	
	
	0.03
	0.037
	
	

	
	化学需氧量
	
	
	
	
	
	
	
	
	0.015
	0.019
	
	

	
	氨氮
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.5×10-3
	0.002
	
	

	
	石油类
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	废气
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	二氧化硫
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	工业粉尘
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	氮氧化物
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	工业固体废物
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	与项目有关的其他特征污染物
	烟尘
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	VOCs
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。2、(12)=(6)-(8)-(11)，（9）= (4)-(5)-(8)- (11) +（1）。3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升

附件2：检测报告
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