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[bookmark: _Toc8302]第一章 项目概况
[bookmark: _Toc97891424]
[bookmark: _Toc7288][bookmark: _Toc27392]1.1项目概况
项目名称：年产40万台高效集成灶油烟机电机技改项目
[bookmark: _Hlt140397291]项目性质：新建（迁建）
建设单位：嵊州市新锐电机有限公司
建设地点：浙江省绍兴市嵊州市浦口街道加佳南路109号2号厂房3楼、4楼西侧
项目代码：2017-330683-38-03-087257-000
环评单位及完成时间：浙江天川环保科技有限公司，2022年3月
审批部门：绍兴市生态环境局
备案时间及文号：2022年3月24日，嵊环备[2022]6号
开工时间：2022年3月
竣工时间：2022年5月
生产时间：2022年5月
排污许可证申领情况：编号为913306830620335968001Y，有效期为2022-05-16至2027-05-15
[bookmark: _Toc97891425][bookmark: _Toc25954][bookmark: _Toc28523]1.2验收工作由来
嵊州市新锐电机有限公司成立于2013年2月，位于浙江省嵊州市经济开发区加佳路9号，企业于2019年7月10日经绍兴市生态环境局审查通过《嵊州市新锐电机有限公司年产40万台高效集成灶油烟机电机技改项目环境影响报告表》（嵊环开[2019]37号），同时进行了自主竣工环保验收。现因企业现有厂房租赁到期，出租方厂房另有他用，因此要进行整体搬迁，搬迁至嵊州市浦口街道加佳南路109号浙江星派厨卫有限公司的部分闲置厂房内，实施“嵊州市新锐电机有限公司年产40万台高效集成灶油烟机电机技改项目”，本项目产品方案见表1-1。

表1-1  本项目产品方案
	项目名称
	产品名称
	生产规模
	环评备案文号

	年产40万台高效集成灶油烟机电机技改项目
	高效集成灶油烟机电机
	40万台/年
	嵊环备[2022]6号


该项目环评由浙江天川环保科技有限公司于2022年3月编制完成。2022年3月24日，绍兴市生态环境局对该项目环评登记表进行了备案，备案文号：嵊环备[2022]6号。2022年3月开始建设，2022年5月建成并投入试生产。根据《建设项目环境保护管理条例》和《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，嵊州市新锐电机有限公司开展本项目竣工环境保护验收工作，参照《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（公告2018年第9号），编制了本次验收监测报告。
[bookmark: _Toc20300][bookmark: _Toc202][bookmark: _Toc97891426]1.3验收工作组织情况
（1）验收工作组织与启动时间
2022年5月，嵊州市新锐电机有限公司成立了由法人为组长的竣工验收工作小组，开展竣工环境保护验收工作。
（2）验收范围与内容
本次验收范围为“年产40万台高效集成灶油烟机电机”，验收内容为该项目主体工程以及相关的配套工程和废水、废气、噪声、固废环保治理措施，不包括在建或未建的其他产品配套工程和环保治理措施。详见表1-2。
[bookmark: _Hlk97897655]表1-2  本次验收范围
	产品名称
	审批规模
	实际规模
	是否列入本次验收
	备注

	高效集成灶油烟机电机
	40万台/年
	40万台/年
	是
	/


（3）监测方案编制
2022年5月，编制完成了《嵊州市新锐电机有限公司年产40万台高效集成灶油烟机电机技改项目验收监测方案》。
（4）现场验收监测时间
2022年5月8日-9日和2022年7月19日-20日，委托嵊州市三合检测科技有限公司和绍兴市三合检测技术有限公司根据验收监测方案对嵊州市新锐电机有限公司本次验收项目进行了监测。
（5）验收监测报告
2022年6月1日，验收工作小组编制完成了本项目的验收监测报告，后根据专家意见与2022年8月1日完善了本项目的验收监测报告。



[bookmark: _Toc23474][bookmark: _Toc97891427][bookmark: _Toc9434]第二章 验收依据

[bookmark: _Toc21501][bookmark: _Toc17244][bookmark: _Toc97891428][bookmark: _Toc30779][bookmark: _Toc20591][bookmark: _Toc20437]2.1国家及浙江省环境保护法律、法规
[bookmark: _Toc18677][bookmark: _Toc73][bookmark: _Toc23242]（1）《中华人民共和国环境保护法》（2015.1.1施行）；
（2）《中华人民共和国环境影响评价法》（2018.12.29修订）；
（3）《中华人民共和国水污染防治法》（2018年1月1日）；
（4）《中华人民共和国大气污染防治法》（2016.1.1施行）；
（5）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（2018.12.29修订）；
（6）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020.4.29修订）；
（7）《中华人民共和国清洁生产促进法》（2012.7.1施行）；
（8）《中华人民共和国节约能源法》（2016.7.2修订）；
[bookmark: _Toc2924][bookmark: _Toc26619][bookmark: _Toc23835]（9）《环境影响评价技术导则 总纲》（HJ 2.1-2016）；
（10）《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）；
（11）《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ 2.3-2018）；
（12）《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4-2009）；
（13）《国家危险废物名录（2021年版）》（生态环境部令 第15号）。
[bookmark: _Toc23853][bookmark: _Toc14862][bookmark: _Toc3864][bookmark: _Toc97891429]2.2竣工环境保护验收规范
（1）《建设项目环境保护管理条例》（2017.10.1 起施行）；
（2）《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号，2017年11月20日）；
（3）《建设项目竣工环境保护验收技术规范 污染影响类》，生态环境部2018年第9号，2018年5月15日；
（4）《浙江省建设项目环境保护管理办法》（2021.2.10修订）；
[bookmark: _Toc7457][bookmark: _Toc97891430][bookmark: _Toc1848]2.3主要环保技术文件及相关批复文件
（1）《嵊州市新锐电机有限公司年产40万台高效集成灶油烟机电机技改项目环境影响登记表》（浙江天川环保科技有限公司），2022年3月；
（2）《嵊州市“区域环评+环境标准”改革建设项目环境影响登记表备案通知书》（嵊环备[2022]6号），绍兴市生态环境局，2022年3月24日。
[bookmark: _Toc9473][bookmark: _Toc8784][bookmark: _Toc97891431]2.4其他相关文件
（1）《关于核定建设项目主要污染物排放总量控制指标有关问题的通知》（国家环境保护总局办公厅文件环办（2003）25号）；
（2）环境保护部关于印发《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》的通知（环发[2014]197号）；
（3）嵊州市新锐电机有限公司提供的其他资料。


[bookmark: _Toc26439][bookmark: _Toc97891432][bookmark: _Toc5900]第三章 工程建设情况

[bookmark: _Toc97891433][bookmark: _Toc13692][bookmark: _Toc2874]3.1地理位置及平面布置
[bookmark: _Toc13759][bookmark: _Toc97891434][bookmark: _Toc14383]3.1.1项目地理位置
[bookmark: _Hlk15977622]项目位于嵊州市浦口街道加佳南路109号，项目所在地东侧为加佳路，隔路为曹家洋村，南侧为浙江万事兴电器有限公司，西侧为万事兴物流中心，北侧为嵊州市医药药材总公司中药饮片厂。项目详细位置如图3-1所示。
	[image: 新锐电机噪声无组织]


图3-1  项目所在地地理位置图
[bookmark: _Toc97891435][bookmark: _Toc12038][bookmark: _Toc23101]3.1.2周边敏感点情况
根据现场踏勘，项目所在区域无文物古迹、古树名木等保护对象，主要保护目标及保护级别见表3-1，与环评期间一致。
表3-1  环境保护敏感点一览表
	[bookmark: _Toc25825][bookmark: _Toc97891436]环境要素
	环境保护对象
	具体敏感目标
	方位
	相对厂界距离(m)
	规模
	敏感性描述
	保护级别

	环境空气
	评价范围内空气质量
	曹家
洋村
	E
	27
	约250户
	较敏感
	环境空气：二级标准

	
	
	东方
豪庭
	SE
	404
	约200户
	较敏感
	

	
	
	枫桦
名邸
	SE
	569
	约350户
	较敏感
	

	地表水
	项目厂界外500m范围内不存在地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉、温泉等特殊地下水资源。

	声环境
	评价范围内声环境质量
	曹家
洋村
	E
	27
	约250户
	较敏感
	声环境2类


[bookmark: _Toc26897]3.1.3平面布置
本项目租用位于项目租赁嵊州市浦口街道加佳南路109号的部分闲置厂房，总用地面积为1500平方米。生产车间一主要设置了绕线区、仓库、装配流水线、机嵌流水线、办公区；生产车间二主要设置了浸漆间、危废仓库。项目平面布置图如图3-2所示，厂区雨污管网图如图3-3所示。
[bookmark: _Toc17228]3.2项目建设内容
（1）项目建设规模
本次验收范围为“年产40万台高效集成灶油烟机电机技改项目”，验收内容为该项目主体工程以及相关的配套工程和废水、废气、噪声、固废环保治理措施。项目实际总投资570万，环保投资共6万，环保投资占总投资的1.05%。
表3-2  环评及项目实际对比情况表
	产品名称
	审批规模
	实际规模（t/a）
	是否列入本次验收
	备注

	高效集成灶油烟机电机
	40万台/年
	40万台/年
	是
	/


根据现场踏勘，项目本次验收涉及内容的基本建设情况见表3-3。




[bookmark: _Toc97891437]

[image: 1654051131(1)]
[image: 1654051160(1)]

图3-2  厂区平面布置图

[image: 1654678319054]
图3-3  厂区雨污管网图

[bookmark: _Hlk15977803]表3-3  项目工程组成一览表
	工程类别
	单项工
程名称
	工程内容及规模
	落实情况

	
	
	环评报告要求
	实际落实情况
	

	主体工程
	生产车间
	车间一：绕线区、仓库、装配流水线、机嵌流水线、办公区。
车间二：浸漆间、危废仓库。
	车间一：绕线区、仓库、装配流水线、机嵌流水线、办公区。
车间二：浸漆间、危废仓库。
	与环评一致

	公用配套工程
	供水
	由市政管网统一提供。
	由市政管网统一提供。
	与环评一致

	
	排水
	项目采用雨污分流制。租用厂房屋面和道路雨水经雨水管道收集后接入现有市政雨水管网（出租方已有）；本项目产生的粪便污水经化粪池（出租方已有）处理后与其它生活污水一起收集达标排入城市排污管网，最终进入嵊新首创污水处理有限公司处理达标排放。
	项目采用雨污分流制。租用厂房屋面和道路雨水经雨水管道收集后接入现有市政雨水管网（出租方已有）；粪便污水经化粪池处理后与其它生活污水一起收集达标排入城市排污管网，最终进入嵊新首创污水处理有限公司处理。
	与环评一致

	
	供电
	嵊州市供电系统供给
	嵊州市供电系统供给
	与环评一致

	环保工程
	废气治理
	项目实施后浸漆间单独设间，同时调漆在浸漆间内完成，调漆为密闭，调漆上方采用集气罩收集，收集后的废气接入浸漆废气处理装置一起处理，浸漆产生的废气经管道收集后通过UV光解+两级活性炭处理装置处理后通过15m排气筒（DA001）排放。
	浸漆间单独设间，同时调漆在浸漆间内完成，调漆为密闭，本项目浸漆废气经“活性炭+光氧催化+活性炭”处理设施处理后15米高空排放。
	与环评基本一致

	[bookmark: _Hlk97542777]
	噪声治理
	合理布局、基础减振、隔声。
	本项目噪声产生主要为各类生产设备噪声，企业通过选用低噪声设备、加固设备底座、合理布局厂区等措施隔声降噪。同时定期检查设备，注意设备的维护，使设备处于良好的运行状态，项目基本已落实环评中的治理措施要求。
	与环评一致

	储运工程
	原料堆放区
	生产车间一南面
	生产车间一南面
	与环评一致

	
	成品堆放区
	生产车间一南面
	生产车间一南面
	与环评一致

	
	危废间
	位于生产车间二西面，面积约10m2
	位于生产车间二西面，面积约10m2
	与环评一致


（2）生产组织与劳动定员：本项目劳动定员34人，生产班制为单班制，每班工作8小时，年工作日约300天。

[bookmark: _Toc12134][bookmark: _Toc1491][bookmark: _Toc97891438]3.3主要设备和原辅材料
项目主要生产设备清单见表3-4，主要原辅材料消耗见表3-5。
表3-4  主要生产设备清单
	序号
	设备名称
	主要规格型号
	数量（台/条）
	变化情况

	
	
	
	环评
	目前
	

	1
	自动嵌线机
	ZPKX-1015
	3
	3
	/

	2
	流水线
	TXL
	4
	4
	/

	3
	电机整机综合测试仪
	AIP8923-03
	3
	3
	/

	4
	电机定子综合测试系统
	AIP8912-03
	3
	3
	/

	5
	自动绕线机
	CNC-220C
	4
	4
	/

	6
	端子压着机
	HS-1.5T
	9
	9
	/

	7
	绑线机
	SBX-15
	2
	2
	/

	8
	扩张机
	ZXJ-A
	3
	3
	/

	9
	增压缸终整机
	ZXJ-C
	3
	3
	/

	10
	气压机
	ZXJ-C
	3
	3
	/

	11
	浸漆机
	ZDGL3-22
	1
	1
	/


由表3-4可知，该生产产品的设备与原环评一致。
表3-5  主要原辅材料消耗清单
	[bookmark: _Toc97285188]序号
	[bookmark: _Toc97285189]名称
	[bookmark: _Toc97285190]单位
	[bookmark: _Toc97285192]环评消耗量
	实际消耗量（折算量）
	备注

	[bookmark: _Toc97285194]1
	漆包线
	吨/年
	90
	72.9
	

	[bookmark: _Toc97285199]2
	轴承
	吨/年
	40
	32.4
	

	[bookmark: _Toc97285204]3
	转轴
	吨/年
	20
	16.2
	

	[bookmark: _Toc97285209]4
	接插件
	万颗/年
	250
	202.5
	

	5
	热保护器
	万颗/年
	20
	16.2
	

	6
	绝缘纸
	吨/年
	1
	0.8
	

	7
	波形垫圈
	万颗/年
	4
	3.24
	

	8
	电机端盖
	万套/年
	20
	16.2
	

	9
	转子
	吨/年
	2
	1.6
	

	10
	半元十字螺丝
	万颗/年
	5
	4
	

	11
	法兰螺母
	万颗/年
	5
	4
	

	12
	各色丙烯酸烘干磁漆
	吨/年
	3.2
	2.56
	

	13
	稀释剂
	吨/年
	1.6
	1.29
	

	14
	电
	万kWh/年
	100
	80
	

	15
	水
	吨/年
	510
	500
	


由表3-5可知，本次验收本项目使用的原辅材料种类与原环评基本保持一致。
[bookmark: _Toc30885][bookmark: _Toc97891439]
[bookmark: _Toc3560]3.4生产工艺
项目生产工艺流程详见下图。
[image: 1654061061(1)]
图3-4 项目生产工艺流程图
工艺流程简述如下：
[bookmark: _Toc97891440]电机主要由定子和转子组成。外购铝锭交由其他企业代加工，加工成转子。定子是在定子铁芯上用漆包线进行绕组、嵌线，然后对定子进行一次检验，再将检验完毕的嵌线定子放入浸漆机进行浸漆，再经烘干（约120℃，设备采用电加热）。然后与外加工合格的转子以及外购的轴承、垫圈等部件一起组装成型。组装完成后经检验合格的产品进行包装入库。
[bookmark: _Toc13736][bookmark: _Toc4195]3.5水源及水平衡
[bookmark: _Hlk97544567]本项目水源主要为自来水。项目仅外排生活污水，项目水平衡图见图3-5。
[image: 1654675509261]
[bookmark: _Toc97891441]图3-5 水平衡图（单位：t/a）
[bookmark: _Toc23449][bookmark: _Toc27813]3.6项目变动情况
[bookmark: _Toc15350][bookmark: _Hlk97889523]3.6.1设备变动情况
项目实际生产设备与环评一致，无变动，详见表3-4。
[bookmark: _Toc26387]3.6.2工艺变动情况
本项目生产工艺与环评一致，无变动。
[bookmark: _Toc2705]3.6.3原辅材料消耗情况
项目实际原辅材料消耗量与环评基本一致。
[bookmark: _Toc21831]3.6.4治理设施变化情况
与环评及批复相比，本项目的“三废”治理设施与环评及批复基本一致。
《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》（环办环评函【2020】688号）对照分析情况见下表3-6。

表3-6  项目重大变动清单对照表
	污染影响类建设项目重大变动清单（试行）
	本项目实际建设变动情况
	结论

	性质
	建设项目开发、使用功能发生变化的。
	项目开发、使用功能未发生变化
	建设项目不涉及重大变动

	规模
	生产、处置或储存能力增大30%及以上的。
	本次验收产品生产能力不增加。
	

	
	生产、处置或储存能力增大，导致废水第一类污染物排放量增加的。
	本次验收产品生产、处置或储存能力不增大
	

	
	位于环境质量不达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致相应污染物排放量增加的（细颗粒物不达标区，相应污染物为二氧化硫、氮氧化物、可吸入颗粒物、挥发性有机物；臭氧不达标区，相应污染物为氮氧化物、挥发性有机物；其他大气、水污染物因子不达标区，相应污染物为超标污染因子）；位于达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致污染物排放量增加10%及以上的。
	本次验收污染物排放量未增加
	

	地点
	重新选址；在原厂址附近调整（包括总平面布置变化）导致环境防护距离范围变化且新增敏感点的。
	建设地点未发生变动。
	

	生产工艺
	新增产品品种或生产工艺（含主要生产装置、设备及配套设施）、主要原辅材料、燃料变化，导致以下情形之一：
（1）新增排放污染物种类的（毒性、挥发性降低的除外）；
（2）位于环境质量不达标区的建设项目相应污染物排放量增加的；
（3）废水第一类污染物排放量增加的；
（4）其他污染物排放量增加10%及以上的。
	产品品种与环评一致；生产工艺环评保持一致；原辅材料与环评一致；污染物排放量未增加。
	

	
	物料运输、装卸、贮存方式变化，导致大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。
	本次验收物料运输、装卸、贮存方式未变化
	

	环境保护措施
	废气、废水污染防治措施变化，导致第6条中所列情形之一（废气无组织排放改为有组织排放、污染防治措施强化或改进的除外）或大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。
	废水处理工艺未发生变化，废气处理工艺也未发生改变。
	

	
	新增废水直接排放口；废水由间接排放改为直接排放；废水直接排放口位置变化，导致不利环境影响加重的。
	不新增废水排放口，废水排放去向不变。
	

	
	新增废气主要排放口（废气无组织排放改为有组织排放的除外）；主要排放口排气筒高度降低10%及以上的。
	不新增废气排放口，排气筒高度不变。
	

	
	噪声、土壤或地下水污染防治措施变化，导致不利环境影响加重的。
	本项目不涉及。
	

	
	固体废物利用处置方式由委托外单位利用处置改为自行利用处置的（自行利用处置设施单独开展环境影响评价的除外）；固体废物自行处置方式变化，导致不利环境影响加重的。
	本项目危险废物委托资质单位处置，与环评一致。
	

	
	事故废水暂存能力或拦截设施变化，导致环境风险防范能力弱化或降低的。
	本项目不涉及
	


由上表可知，项目的规模、建设地点、生产工艺、等方面均不存在重大变动，环境保护措施方面，建设标准高于环评要求。项目实施后未导致环境影响重大变化，所以本项目不属于重大变动。

[bookmark: _Toc97891442][bookmark: _Toc12880][bookmark: _Toc10884]第四章 环境保护设施

[bookmark: _Toc97891443][bookmark: _Toc97886746][bookmark: _Toc19425][bookmark: _Toc17248]4.1污染物治理/处置设施
[bookmark: _Toc253][bookmark: _Toc97886747][bookmark: _Toc17453][bookmark: _Toc97891444]4.1.1废水
[bookmark: _Toc97886748]4.1.1.1环评要求
表4-1  环评要求废水产生及处置情况
	[bookmark: OLE_LINK2]来源/产品
	类别
	编号
	废水名称
	主要污染因子
	去向及预处理措施

	公用工程
	生活污水
	DW001
	生活污水
	COD、氨氮
	项目产生的粪便污水经化粪池（出租方已有）处理后与其它生活污水一起收集达标排入城市排污管网，最终进入嵊新首创污水处理有限公司处理。


[bookmark: _Toc97886749]4.1.1.2落实情况
（1）污染源调查
根据项目环评及现场调查，本项目实际废水产生处置情况见表4-2。
表4-2  本次验收实际废水产生及处置情况
	来源/产品
	类别
	编号
	废水名称
	主要污染因子
	去向及预处理措施

	公用工程
	生活污水
	DW001
	生活污水
	COD、氨氮
	粪便污水经化粪池处理后与其它生活污水一起收集达标排入城市排污管网，最终进入嵊新首创污水处理有限公司处理。


由表4-2可知，本次验收废水产生情况及处置情况与环评相同。
（2）废水处理工艺流程介绍
粪便污水经化粪池处理后与其它生活污水一起收集达标排入城市排污管网，最终进入嵊新首创污水处理有限公司处理。项目废水处理工艺流程见图4-1。
[image: 1654063018(1)]
图4-1  项目废水处理工艺流程图
[bookmark: _Toc97886750][bookmark: _Toc22334][bookmark: _Toc24768][bookmark: _Toc97891445][bookmark: _Toc97285228]4.1.2废气治理措施
[bookmark: _Toc97886751]4.1.2.1环评要求
表4-3  环评废气防治措施情况表
	编号
	工段
	污染因子
	治理措施

	G1
	浸漆工艺
	非甲烷总烃
	经集气罩收集后通过UV光解+两级活性炭处理装置处理后通过15m排气筒排放


[bookmark: _Toc97886752]4.1.2.2落实情况
本项目浸漆废气经“活性炭+光氧催化+活性炭”处理设施处理后15米高空排放，废气治理工艺流程见图4-2。
[image: 1654665764027]
图4-2  项目废气处理工艺流程图
[bookmark: _Toc9249][bookmark: _Toc97891446][bookmark: _Toc97886753][bookmark: _Toc2389]4.1.3噪声治理措施
[bookmark: _Toc97886754]4.1.3.1环评要求
[bookmark: _Toc97886755]①在设计和设备选型时，选用先进的低噪声设备；
②合理布置各厂房及车间生产设备，高噪声设备布置远离厂界，生产时需将车间门窗关闭；
③对高噪声设备安装减振垫，风机进出口安装匹配的消声器；
④加强对生产设备的日常维护和保养，保证设备在正常工作状态运行，以减少机械设备运转不正常产生的噪声对周围环境的影响。
4.1.3.2落实情况
本项目噪声产生主要为各类生产设备噪声，企业通过选用低噪声设备、加固设备底座、合理布局厂区等措施隔声降噪。同时定期检查设备，注意设备的维护，使设备处于良好的运行状态，项目基本已落实环评中的治理措施要求。
[bookmark: _Toc97886756][bookmark: _Toc97891447][bookmark: _Toc28191][bookmark: _Toc21040]4.1.4固废治理措施
[bookmark: _Toc97886757]4.1.4.1环评要求
一般固体废物（废漆包线）：废漆包线经收集后出售给物资公司综合利用。
生活垃圾经袋装收集后委托环卫部门统一清运处置。
危险废物（废活性炭、原料包装桶、漆渣、废灯管）：废活性炭、漆渣分别经密封收集再与收集的原料包装桶一起贮存在室内委托有资质单位（浙江春晖固废处理有限公司）进行综合处置，废灯管经密封收集后委托有资质单位进行综合处置。
[bookmark: _Toc97886758]4.1.4.2落实情况
项目固体废物包括一般固体废物、危险废物及职工生活垃圾，公司建设有满足“四防”（防风、防雨、防晒、防渗漏）的10m2危废贮存仓库和一般固废堆场，具有完善的防渗措施及液体渗漏收集措施，地面硬化层现场勘察无明显裂痕，危险废物分类分区堆放，设置有相应的标识牌，危废五联单台账完整。
项目产生的废包装桶、漆渣、废灯管和废活性炭委托浙江春晖固废处理有限公司代为处置；废漆包线经收集后外售综合利用；生活垃圾由环卫部门统一清运处置。
项目各固废产生情况及处置方式汇总表见下表4-4，现场照片见图4-3。
表4-4  项目实施后固废情况调查表
	序号
	固废名称
	产生工序
	形态
	属性
	废物代码
	产生量（t/a）
	利用处置方式

	
	
	
	
	
	
	环评总量
	年产生量
	库存量
	

	1
	废漆
包线
	绕线
	固态
	一般固废
	900-999-99
	0.9
	0.7
	0
	经收集后外售综合利用

	2
	原料包装桶
	包装
	固态
	危险废物
	HW49  900-041-49
	0.058
	暂未产生
	0
	委托浙江春晖固废处理有限公司代为处置

	3
	漆渣
	浸漆
	固态
	危险废物
	HW12  900-252-12
	0.38
	暂未产生
	0
	

	4
	废活
性炭
	废气处理
	固态
	危险废物
	HW49 900-039-49
	12.274
	暂未产生
	0
	

	5
	废灯管
	废气处理
	固态
	危险废物
	HW29
900-023-29
	0.007
	暂未产生
	0
	

	6
	生活
垃圾
	生活
	固态
	一般固废
	900-999-99
	5.1
	3.5
	0.1
	由环卫部门统一清运处置


注：固废年产生量为5月产生量折算所得，其中危废部分因刚建设完成，所以暂未产生。
	[image: 268feccafeec24d87836e8513fb8df5]

	危废暂存间


[bookmark: _Toc22464][bookmark: _Toc97891449][bookmark: _Toc97886760][bookmark: _Toc97285238]图4-3  危废仓库照片
[bookmark: _Toc32498][bookmark: _Toc16096]4.2.1环境风险防范措施
企业建立了专门的环境管理机构，负责环保设备的运行和管理。制定相应的规章制定，严格落实排污许可证管理要求，建立环保台账。
日常生产中，安排专人负责管理环保设施设备并保证正常运行，确保各项环境保护设施正常运行，环境保护措施落实到位。项目运营过程中，定期请当地环保部门监督、检查，协助主管部门做好环境管理工作。委托第三方定期对全厂主要污染源进行监测。
[bookmark: _Toc470][bookmark: _Toc13801]4.2.2规范化排污口、监测设施及在线监测装置
 租赁的厂区内设置了规范的污水排放口。
[bookmark: _Toc29807]4.2.3其他环境保护设施
[bookmark: _Toc32040][bookmark: _Hlk97898114]4.2.3.1排污许可证申领情况
企业于2022年5月16日，首次完成了排污许可证登记工作，排污许可证编号为913306830620335968001Y，有效期为2022-05-16至2027-05-15。
[bookmark: _Toc18574]4.2.3.2“以新带老”情况
本项目为新建（迁建）项目，不涉及“以新带老”的淘汰情况。
[bookmark: _Toc30546][bookmark: _Toc97891453][bookmark: _Toc24150]4.3环保设施投资及“三同时”落实情况
本项目实际总投资570万元，环保投资6万，占总投资的1.05%。实际环保设施建设内容及投资情况见表4-5。
表4-5  实际环保设施建设内容及投资情况一览表
	序号
	项目名称
	环评设计
	实际建设

	
	
	内容
	投资（万元）
	内容
	投资（万元）

	1
	废水治理
	化粪池
	/
	化粪池
	0

	2
	废气治理
	UV光解+两级活性炭处理装置
	/
	“活性炭+光氧催化+活性炭”处理设施
	4

	3
	噪声治理
	隔声降噪、维护设备等
	/
	隔声降噪、维护设备等
	1

	4
	固废治理
	固废暂存间、危废暂存
	/
	固废暂存间、危废暂存
	1

	合计
	2
	合计
	6



[bookmark: _Toc21996][bookmark: _Toc31493][bookmark: _Toc97891454]第五章 环评报告的主要结论与建议及审批部门审批决定

[bookmark: _Toc30996][bookmark: _Toc97891455][bookmark: _Toc18970]5.1环评报告的主要结论
[bookmark: _Toc97891456][bookmark: _Toc9677]嵊州市新锐电机有限公司年产40万台高效集成灶油烟机电机技改项目选址符合环境功能区规划要求；日常营运过程中污染物经采取相应的污染防治措施后均能达标排放；所排污染物满足总量控制要求；造成的环境影响能符合建设项目所在地环境功能区划确定的环境质量要求；该项目符合清洁生产要求；项目符合国家和地方产业政策要求；用地符合当地总体规划和土地利用规划要求；符合“三线一单”要求，因此本项目从环保角度来说是可行的。
[bookmark: _Toc30716]5.2审批部门审批决定
详见附件文件。
[bookmark: _Toc28602][bookmark: _Toc97891457][bookmark: _Toc29042]5.3环境保护措施落实情况
本报告对照环评报告中废水、废气、噪声、固废相关措施要求就项目环境保护措施的落实情况进行分析，详见表5-1。
表5-1  项目批复及实际落实情况表
	序号
	环评要求
	落实情况
	备注

	1
	项目产生的粪便污水经化粪池（出租方已有）处理后与其它生活污水一起收集达标排入城市排污管网，最终进入嵊新首创污水处理有限公司处理。
	粪便污水经化粪池处理后与其它生活污水一起收集达标排入城市排污管网，最终进入嵊新首创污水处理有限公司处理。
	已落实

	2
	项目实施后浸漆间单独设间，同时调漆在浸漆间内完成，调漆为密闭，调漆上方采用集气罩收集，收集后的废气接入浸漆废气处理装置一起处理，浸漆产生的废气经管道收集后通过UV光解+两级活性炭处理装置处理后通过15m排气筒（DA001）排放，收集效率为95%，去除率为90%，风机风量为3000m3/h。
加强管理、提高收集效率，同时加强车间通风。
	本项目浸漆废气经“活性炭+光氧催化+活性炭”处理设施处理后15米高空排放。
	已落实

	3
	①在设计和设备选型时，选用先进的低噪声设备；
②合理布置各厂房及车间生产设备，高噪声设备布置远离厂界，生产时需将车间门窗关闭；
③对高噪声设备安装减振垫，风机进出口安装匹配的消声器；
④加强对生产设备的日常维护和保养，保证设备在正常工作状态运行，以减少机械设备运转不正常产生的噪声对周围环境的影响。
	本项目噪声产生主要为各类生产设备噪声，企业通过选用低噪声设备、加固设备底座、合理布局厂区等措施隔声降噪。同时定期检查设备，注意设备的维护，使设备处于良好的运行状态，项目基本已落实环评中的治理措施要求。
	已落实

	4
	一般固体废物（废漆包线）：废漆包线经收集后出售给物资公司综合利用。
生活垃圾经袋装收集后委托环卫部门统一清运处置。
危险废物（废活性炭、原料包装桶、漆渣、废灯管）：废活性炭、原料包装桶、漆渣分别经密封收集再与收集的原料包装桶一起贮存在室内委托有资质单位（浙江春晖固废处理有限公司）进行综合处置，废灯管经密封收集后委托有资质单位进行综合处置。
	项目产生的废包装桶、漆渣、废灯管和废活性炭委托浙江春晖固废处理有限公司代为处置；废漆包线经收集后外售综合利用；生活垃圾由环卫部门统一清运处置。
	已落实

	5
	根据《环评登记表》，外排废水仅为生活污水。本项目产生的污染物外排量为：废水435吨/年、CODcr0.022吨/年、NH3-N0.002吨/年、VOCs0.31吨/年。本项目不新增VOCs总量，无需总量替代。
	项目外排废水量为425t/a，CODcr纳管量为0.034t/a，CODcr排环境量为0.021t/a，氨氮纳管量为0.001t/a，氨氮排环境量为0.002t/a，排环境量均符合环评批复值（纳管量均符合环评建议纳管量CODcr0.131t/a，氨氮0.015t/a），VOCs的年排放量为0.29吨/年，符合环评批值。
	已落实


由表5-1可知，本次项目建设基本落实了环评报告中废水、废气、噪声、固废相关条款要求。
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[bookmark: _Toc97891458][bookmark: _Toc19477][bookmark: _Toc7160]第六章 验收执行标准

[bookmark: _Toc97891459][bookmark: _Toc14072][bookmark: _Toc18801]6.1废水
[bookmark: _Hlk97641931]该项目生活污水经预处理后纳入污水管网，各污染物纳管排放执行《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）中的三级标准，其中，氨氮、总磷执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB 33/887-2013）。相关限值见表6-1。
表6-1  废水排放标准
	[bookmark: _Toc97891460]监测点位
	污染物
	标准值
	备注

	生活排放口
	pH（无量纲）
	6~9
	《污水综合排放标准》(GB 8978-1996)三级标准

	
	CODCr
	500mg/L
	

	
	悬浮物
	400mg/L
	

	
	石油类
	20mg/L
	

	
	氨氮
	35mg/L
	《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB 33/887-2013）

	[bookmark: _Toc3436]
	总磷
	8mg/L
	


[bookmark: _Toc17023][bookmark: _Toc28198][bookmark: _Toc97891461][bookmark: _Toc522776790]6.2废气
项目产生的废气排放执行《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/2146-2018）中表 2 大气污染物特别排放限值、表 6 企业边界大气污染物浓度限值，厂区内挥发性有机物（VOCs）无组织排放限值执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中附录A厂区内VOCs无组织特别排放限值。相关限值见表6-2到表6-4。
表6-2 《工业涂装工序大气污染物排放标准》(DB33/2146—2018)
	序号
	污染物项目
	适用条件
	排放限值(mg/m3)
	污染物排放监控位置

	1
	臭气浓度①
	所有
	1000
	车间或生产设施排气筒

	2
	苯系物
	
	40
	

	3
	非甲烷总烃（NMHC）
	其他
	
	80
	

	4
	乙酸酯类
	涉乙酸酯类
	60
	

	注1：臭气浓度取一次最大监测值，单位为无量纲。


表6-3 企业边界大气污染物浓度限值
	序号
	污染物项目
	适用条件
	排放限值(mg/m3)

	1
	非甲烷总烃
	所有
	4.0

	2
	臭气浓度
	
	20

	3
	苯系物
	
	2.0

	4
	乙酸丁酯
	涉乙酸丁酯
	0.5


表6-4 厂区内挥发性有机物
	污染物项目
	限值mg/m3）
	限值含义

	非甲烷总烃
	6
	监控点处 1 小时平均浓度限值

	
	20
	监控点处任意一次浓度值


[bookmark: _Toc19105]6.3噪声
厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类区标准，噪声标准限值见表6-5。
表6-5  《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）
	类别
	标准限值（dB）
	适用范围

	
	昼间
	夜间
	

	3类
	65
	55
	厂界四侧


[bookmark: _Toc49448910][bookmark: _Toc17484][bookmark: _Toc20585][bookmark: _Toc97891462]6.4固废
固体废弃物属性判定依据《国家危险废物名录（2021年版）》（2021年1月1日起实施），贮存及处理管理检查参照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020），危险废物厂内贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及其修改单。




[bookmark: _Toc97891463][bookmark: _Toc19000][bookmark: _Toc7493]第七章 验收监测内容

[bookmark: _Toc3030][bookmark: _Toc97891464][bookmark: _Toc12595]7.1环境保护设施调试运行效果
[bookmark: _Toc7290][bookmark: _Toc12641][bookmark: _Toc97891465]7.1.1废水监测方案
[bookmark: _Toc97285258]废水的监测因子和监测频次见表7-1。
表7-1  废水监测内容
	[bookmark: _Toc88655666][bookmark: _Toc87518378][bookmark: _Toc97285259][bookmark: _Toc89082320]污染源名称
	[bookmark: _Toc89082321][bookmark: _Toc87518379][bookmark: _Toc88655667][bookmark: _Toc97285260]监测点位
	[bookmark: _Toc88655668][bookmark: _Toc89082322][bookmark: _Toc87518380][bookmark: _Toc97285261]监测项目
	[bookmark: _Toc88655669][bookmark: _Toc87518381][bookmark: _Toc97285262][bookmark: _Toc89082323]监测频次

	生活污水
	生活污水排放口（★1#）
	pH、化学需氧量、悬浮物、石油类、氨氮、总磷
	4次/天，2天


[bookmark: _Toc5114][bookmark: _Toc1489][bookmark: _Toc97891467]7.1.2废气监测方案
[bookmark: _Toc97285266]（1）废气监测因子和监测频次见表7-2，废气监测点位图见图7-1。
表7-2  废气监测内容
	污染源名称
	监测点位
	监测项目
	监测频次

	浸漆废气
	进口（◎1#）
	非甲烷总烃、苯系物、乙酸丁酯
	每天3次，2天

	
	出口（◎2#）
	非甲烷总烃、苯系物、乙酸丁酯、臭气浓度
	

	无组织废气
	厂界四周
	非甲烷总烃、苯系物、乙酸丁酯、臭气浓度
	每天2次，2天

	
	厂界内任意一点
	非甲烷总烃
（一次值和小时值）
	每天2次，2天


[bookmark: _Toc15795][bookmark: _Toc5360][image: 1654665764027]◎1#

◎2#


图7-1  废气监测点位示意图
（2）监测要求
监测时，需同步监测气象参数，并同步记录监测时的生产工况。
[bookmark: _Toc97285268]（3）监测频次说明
根据《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》，监测频次的确定一般原则是：
①有明显生产周期、污染物排放稳定的生产项目，污染物采样和监测一般为2~3个周期，每个周期3~多次；
②对无明显生产周期、污染物稳定排放、连续生产的建设项目，废气采样和监测频次一般不少于2天，每天不少于3个样品。
由于在生产中每批产品在对应工序操作完成取出后，就在对应工序投入下一批产品进行操作，而不是等每批产品走完全部生产流程后再进行下一批产品的生产，因此本报告认为项目在生产中不存在明显的生产周期，所以本次废气采样和监测频次按不少于2天。
[bookmark: _Toc10859]7.1.3噪声监测方案
项目采用生产班制为单班制，仅在白天进行生产。项目地四周设置4个噪声测点，每个测点每天昼间各监测1次，监测2天，监测内容见表7-3。
表7-3  噪声监测内容
	监测点位
	主要声源
	监测项目
	监测频次

	厂界东侧
	机械噪声
	噪声
	每天昼间各1次，2天

	厂界南侧
	机械噪声
	噪声
	

	厂界西侧
	机械噪声
	噪声
	

	厂界北侧
	机械噪声
	噪声
	


监测气象条件：要求监测期间无雨雪、无雷电天气，风速5m/s以下。
	[image: 新锐电机噪声无组织]


图7-2  监测点位示意图
[bookmark: _Toc97891468][bookmark: _Toc19277][bookmark: _Toc25422]7.1.4固废调查
[bookmark: _Toc15801][bookmark: _Toc97891469]项目固体废物包括一般固体废物、危险废物及职工生活垃圾，公司建设有满足“四防”（防风、防雨、防晒、防渗漏）的10m2危废贮存仓库和一般固废堆场，具有完善的防渗措施及液体渗漏收集措施，地面硬化层现场勘察无明显裂痕，危险废物分类分区堆放，设置有相应的标识牌，危废五联单台账完整。
项目产生的废包装桶、漆渣、废灯管和废活性炭委托浙江春晖固废处理有限公司代为处置；废漆包线经收集后外售综合利用；生活垃圾由环卫部门统一清运处置。
[bookmark: _Toc1395]7.1.5建议与要求
验收采样监测过程应落实全过程质量控制措施，出具相应的质量控制报告。



[bookmark: _Toc97891470][bookmark: _Toc19147][bookmark: _Toc9341]第八章 质量保证及质量控制

[bookmark: _Toc25109][bookmark: _Toc214][bookmark: _Toc97891471]8.1监测分析方法和仪器设备
各项监测因子监测分析方法名称、方法标准号或方法来源、分析方法的最低检出限。
表8-1  分析方法、检出限和设备一览表
	类别
	项目
	分析方法
	方法依据
	检出限
	仪器设备

	废水
	pH值
	电极法
	水质 pH 值的测定电极法
HJ 1147-2020
	/
	便携式pH测量仪OSTAR A221

	
	化学需氧量
	重铬酸盐法
	水质化学需氧量的测定重铬酸盐法 HJ 828-2017
	4mg/L
	滴定管50mL

	
	氨氮(以N计)
	纳氏试剂分光光度法
	水质氨氮的测定纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009
	0.025mg/L
	紫外可见分光光度计TU-1810PC

	
	石油类
	红外分光光度法
	水质石油类和动植物油类的测定红外分光光度法 HJ 637-2018
	0.06mg/L
	红外分光油分析仪 OL1010

	
	悬浮物
	重量法
	水质 悬浮物的测定 重量法
GB/T 11901-1989
	4mg/L
	电子天平FA124

	
	总磷
	钼酸铵分光光度法
	水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB/T 11893-1989
	0.01mg/L
	可见分光光度计722S

	废气
	非甲烷总烃
	气相色谱法
	固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱 HJ 38-2017
	0.07mg/m3
	气相色谱仪
GC9790II

	
	
	气相色谱法
	环境空气  总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定  直接进样-气相色谱法 HJ 604-2017
	0.07mg/m3
	

	
	总悬浮颗粒物
	重量法
	环境空气 总悬浮颗粒物的测定重量法 GB/T 15432-1995
	/
	电子天平
FA2004

	
	苯
	活性炭吸附二硫化碳解吸气相色谱法
	活性炭吸附二硫化碳解吸气相色谱法《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）国家环保总局(2007年) 6.2.1.1
	0.02 mg/m3
（有组织）
0.01 mg/m3
（无组织）
	气相色谱仪
(STS-047)

	
	甲苯
	
	
	
	

	
	乙苯
	
	
	
	

	
	异丙苯
	
	
	
	

	
	苯乙烯
	
	
	
	

	
	二甲苯
	
	
	
	

	
	臭气浓度
	三点比较式臭袋法
	空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法 GB/T 14675-1993
	10
（无组织）
	/

	
	乙酸丁酯
	固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法
	固定污染源废气  挥发性有机物的测定  固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法  HJ 734-2014
	0.005 mg/m3
	气相质谱仪
 (STS-115)

	噪声
	噪声
	声级计法
	工业企业厂界环境噪声排放标准
GB 12348-2008
	/
	多功能声级计
AWA6221B型


[bookmark: _Toc97891472][bookmark: _Toc6098][bookmark: _Toc26669]8.2监测仪器
根据《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》（RB/T214-2017）的规定，建立了适合本公司的《仪器设备管理程序》、《仪器设备期间核查程序》等与仪器设备相关的程序，使设备的性能和状态符合检测技术要求，对仪器设备实施有效管理，参与项目的监测仪器均经有资质单位经过检定、校准合格后使用，并在规定的时间内根据实际情况落实了期间核查，能保证监测数据的有效性，监测期间使用的主要仪器设备见表8-2和8-5。
表8-2  现场采样检测（分析）仪器校准/检定情况表（嵊州市三合检测科技有限公司）
	监测项目
	现场采样检测
设备/型号
	设备编号
	检定/校准日期
	下次检定/校准日期
	检定/校准
单位

	厂界噪声
	多功能声级计
	SZSH-032
	2021.8.19
	2022.8.18
	浙江省计量科学研究院

	
	声级校准器
	SZSH-032-1
	2021.9.21
	2022.9.20
	浙江省计量科学研究院

	气象参数
	轻便三杯风向风速表
	SZSH-034
	2021.8.26
	2022.8.25
	深圳中电计量测试技术有限公司

	
	空盒气压表
	SZSH-036
	2021.8.11
	2022.8.10
	浙江科鉴启真计量校准有限公司

	pH值
	Thermo便携式pH测量仪
Orion StarA221                                                                             
	SZSH-039
	2021.8.9
	2022.8.8
	浙江科鉴启真计量校准有限公司


表8-3  现场采样检测（分析）仪器校准/检定情况表（绍兴市三合检测技术有限公司）
	监测项目
	现场采样检测
设备/型号
	设备编号
	检定/校准日期
	下次检定/校准日期
	检定/校准
单位

	气象参数
	轻便三杯风向风速表FYF-1
	STS-210
	2022.2.26
	2023.2.25
	浙江科鉴启真计量校准有限公司

	
	空盒气压表DYM3
	STS-220
	2022.2.27
	2023.2.26
	浙江科鉴启真计量校准有限公司


表8-4  实验室主要检测分析设备校准/检定情况表（嵊州市三合检测科技有限公司）
	[bookmark: _Toc97891473][bookmark: _Toc7801]监测项目
	实验室分析
设备/型号
	设备编号
	检定/校准日期
	下次检定/校准日期
	检定/校准
单位

	非甲烷总烃
	气相色谱仪
GC9790II
	SZSH-061
	2021/9/3
	2022/9/2
	浙江科鉴启真计量校准有限公司

	总悬浮
颗粒物
	电子天平
FA2004
	SZSH-017
	2021/8/5
	2022/8/4
	浙江科鉴启真计量校准有限公司

	pH值
	便携式pH测量仪
Orion StarA221 
	SZSH-039
	2021/8/9
	2022/8/8
	浙江科鉴启真计量校准有限公司

	化学需氧量
	滴定管
50ml
	SZSH-086
	2021/10/9
	2022/10/8
	浙江科鉴启真计量校准有限公司

	氨氮
(以N计)
	紫外可见分光光度计TU-1810PC
	SZSH-062
	2021/8/18
	2022/8/17
	浙江科鉴启真计量校准有限公司

	悬浮物
	电子天平
FA2004
	SZSH-017
	2021/8/5
	2022/8/4
	浙江科鉴启真计量校准有限公司

	总磷
	紫外可见分光光度计
TU-1810PC
	SZSH-062
	2021/8/18
	2022/8/17
	浙江科鉴启真计量校准有限公司

	石油类
	红外分光油分析仪 
OL1010
	SZSH-060
	2021/8/18
	2022/8/17
	浙江科鉴启真计量校准有限公司


表8-5  实验室主要检测分析设备校准/检定情况表（绍兴市三合检测技术有限公司）
	监测项目
	现场采样检测
设备/型号
	设备编号
	检定/校准日期
	下次检定/校准日期
	检定/校准
单位

	气象参数
	轻便三杯风向风速表FYF-1
	STS-210
	2022.2.26
	2023.2.25
	浙江科鉴启真计量校准有限公司

	
	空盒气压表DYM3
	STS-220
	2022.2.27
	2023.2.26
	浙江科鉴启真计量校准有限公司


[bookmark: _Toc693]8.3人员资质
承担监测任务的第三方单位（绍兴市三合检测技术有限公司和嵊州市三合检测科技有限公司）具有相应的检测资质，监测人员均持证上岗。本项目采样、分析测试主要参与人员见表8-6和表8-7。
表8-6  监测人员资格能力证书编号（嵊州市三合检测科技有限公司）
	[bookmark: _Toc97891474][bookmark: _Toc30877]序号
	人员
	姓名
	资格能力证书编号

	1
	采样负责人
	鲍炯炯
	SZSH-SGZ-CY-003

	2
	采样人员
	余力瞻
	SZSH-SGZ-CY-004

	3
	实验室负责人
	石武
	SZSH-SGZ-JC-001

	4
	分析人员
	石敏
	SZSH-SGZ-JC-002

	5
	分析人员
	罗菁菁
	SZSH-SGZ-JC-005


表8-7  监测人员资格能力证书编号（绍兴市三合检测技术有限公司）
	序号
	人员
	姓名
	资格能力证书编号

	1
	采样负责人
	石杰
	2016042001

	2
	采样人员
	施秋峰
	2017120201

	3
	实验室负责人
	车秀静
	2016050103

	4
	分析人员
	葛羽磊
	2016112801

	5
	分析人员
	徐宇航
	2020061501


[bookmark: _Toc15015]8.4分析过程的质量保证和质量控制
[bookmark: _Toc20643]8.4.1水质监测分析过程中的质量保证和质量控制
废水监测仪器符合国家有关标准或技术要求，仪器经计量部门检定合格，并在检定有效期内使用。采样、运输、保存、分析全过程严格按照《污水监测技术规范》（HJ/T 91.1-2019）、《水质采样样品的保存和管理技术规定》（HJ 493-2009）、《水质采样技术指导》（HJ 494-2009）、《水质采样方案设计技术指导》（HJ 495-2009）规定执行。
采样过程中采集一定比例的平行样；实验室分析过程使用标准物质，采用空白试验、平行样测定，加标回收率测定等，并对质控数据分析，并对质控数据分析详见表8-8，表8-9。
表8-8  废水中平行样数据汇总（嵊州市三合检测科技有限公司）
单位：mg/L（色度：倍）
	检测项目
	样品序号
	检测结果
	相对偏差%
	控制要求%
	评价

	氨氮
	051004-A010101
	2.58
	0.6
	5
	符合

	
	051004-A010101PX
	2.61
	
	
	

	
	051004-A020101
	2.46
	1.2
	5
	符合

	
	051004-A020101PX
	2.52
	
	
	

	化学需氧量
	051004-A010101
	70
	2.2
	5
	符合

	
	051004-A010101PX
	67
	
	
	

	
	051004-A020101
	76
	2.7
	5
	符合

	
	051004-A020101PX
	72
	
	
	

	总磷
	051004-A010101
	0.42
	1.2
	5
	符合

	
	051004-A010101PX
	0.43
	
	
	

	
	051004-A020101
	0.47
	2.2
	5
	符合

	
	051004-A020101PX
	0.45
	
	
	

	悬浮物
	051004-A010101
	18
	5.3
	10
	符合

	
	051004-A010101PX
	20
	
	
	


表8-9  标准样品准确度质量控制（嵊州市三合检测科技有限公司）
	[bookmark: _Toc97891475][bookmark: _Toc11995]样品类型
	检测项目
	标准样品编号
	测得质控样值
	标准样品浓度
	单位
	评价

	废水
	化学需氧量
	B21040116
	112
	108±8
	mg/L
	符合

	
	氨氮
	BY400012
	0.420
	0.423±0.028
	mg/L
	符合

	
	总磷
	BY400014
	0.424
	0.424±0.026
	mg/L
	符合

	
	石油类
	A21120129
	10.9
	10.5±0.8
	mg/L
	符合


[bookmark: _Toc6123][bookmark: _Toc20815][bookmark: _Toc97891476]8.5.1气体监测分析过程中的质量保证和质量控制
烟尘采样器在进入现场采样前对采样器流量计、流速计等进行校核。烟气监测仪器、大气采样器在测试前均按监测因子分别用标准气体和流量计进行校核（标定），在测试时保证采样流量的准确。
废气监测仪器均符合国家有关标准或技术要求，仪器经计量部门检定合格，并在检定有效期内使用，监测前对使用的仪器均进行浓度和流量校准，按规定对废气测试仪进行现场检漏，采样和分析过程严格按照《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》（GB/T 16157-1996）、《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范（试行）》（HJ/T 373-2007）和《固定源废气监测技术规范》（HJ/T 397-2007）执行，气体质控结果详见表8-10到表8-18。
表8-10  废气中平行样数据汇总表（嵊州市三合检测科技有限公司）
	检测项目
	样品序号
	检测结果
	相对偏差%
	控制要求%
	评价

	非甲烷总烃
	051004-E010201
	3.85
	5.8
	15.0
	符合

	
	051004-E010201PX
	3.43
	
	
	

	
	051004-E020201
	1.95
	6.0
	15.0
	符合

	
	051004-E020201PX
	1.73
	
	
	

	
	051004-F010101
	0.74
	8.8
	20.0
	符合

	
	051004-F010101PX
	0.62
	
	
	

	
	051004-F010501
	1.08
	4.8
	20.0
	符合

	
	051004-F010501PX
	0.98
	
	
	

	
	051004-F020101
	0.60
	4.8
	20.0
	符合

	
	051004-F020101PX
	0.66
	
	
	

	
	051004-F020501
	1.00
	4.2
	20.0
	符合

	
	051004-F020501PX
	0.92
	
	
	

	
	051004-F020402
	2.89
	1.8
	20.0
	符合

	
	051004-F020402PX
	2.79
	
	
	


表8-11  废气中平行样数据汇总表（复测）
	检测项目
	样品序号
	检测结果
	相对偏差%
	控制要求%
	评价

	非甲烷总烃
	071007-E010103
	293
	0.7
	15.0
	符合

	
	071007-E010103PX
	289
	
	
	

	
	071007-E010201
	62.5
	0.3
	15.0
	符合

	
	071007-E010201PX
	62.1
	
	
	

	
	071007-E020102
	209
	3.0
	15.0
	符合

	
	071007-E020102PX
	197
	
	
	

	
	071007-E020203
	6.2
	6.2
	15.0
	符合

	
	071007-E020203PX
	15.0
	
	
	


表8-12  废气运输空白样品检测结果汇总表（嵊州市三合检测科技有限公司）
	样品编号
	项目
	测定结果
	样品编号
	项目
	测定结果

	051004-E01KB01
	非甲烷总烃
	<0.07mg/m3
	051004-F01KB01
	非甲烷总烃
	<0.07mg/m3

	051004-E02KB01
	
	<0.07mg/m3
	051004-F02KB01
	
	<0.07mg/m3


表8-13  废气运输空白样品检测结果汇总表（复测）
	样品编号
	项目
	测定结果

	071007-E01KB01
	非甲烷总烃
	<0.07mg/m3

	071007-E02KB01
	
	<0.07mg/m3


表8-14 校准点浓度质量控制（嵊州市三合检测科技有限公司）
	样品类型
	检测项目
	测得校准点浓度(mg/m3)
	校准点浓度(mg/m3)
	相对误差%
	允许相对误差%
	评价

	废气
	总烃
	11.2
	11.3
	0.9
	10
	符合

	
	
	2.78
	2.80
	0.7
	10
	符合

	
	
	5.21
	5.60
	7.0
	10
	符合

	
	
	5.74
	5.60
	2.5
	10
	符合

	
	甲烷
	11.3
	11.3
	0
	10
	符合

	
	
	2.91
	2.80
	3.9
	10
	符合

	
	
	5.77
	5.60
	3.0
	10
	符合

	
	
	5.52
	5.60
	1.4
	10
	符合


表8-15 校准点浓度质量控制（复测）
	样品类型
	检测项目
	测得校准点浓度(mg/m3)
	校准点浓度(mg/m3)
	相对误差%
	允许相对误差%
	评价

	废气
	总烃
	77.4
	75.4
	2.6
	10
	符合

	
	甲烷
	77.4
	74.9
	3.2
	10
	符合


表8-16气体采样器流量校准情况一览表（绍兴市三合检测技术有限公司）
校准地点：现场仪器室
	校准仪器名称/编号
	校准日期
	设定流量L/min
	实际流量mL/min
	示值偏差%
	技术要求
	结果判定

	智能双路烟气采样器STS-073
	2022.5.8
	0.50（A路）
	500.5
	0.10%
	±5%
	合格

	
	
	0.50（B路）
	500.3
	0.06%
	±5%
	合格

	
	2022.5.9
	0.50（A路）
	501.2
	0.24%
	±5%
	合格

	
	
	0.50（B路）
	500.8
	0.16%
	±5%
	合格

	智能双路烟气采样器STS-018
	2022.5.8
	0.50（A路）
	500.6
	0.12%
	±5%
	合格

	
	
	0.50（B路）
	500.9
	0.18%
	±5%
	合格

	
	2022.5.9
	0.50（A路）
	500.9
	0.18%
	±5%
	合格

	
	
	0.50（B路）
	501.1
	0.22%
	±5%
	合格

	大气采样器STS-050
	2022.5.8
	0.50（A路）
	500.4
	0.08%
	±5%
	合格

	
	
	0.50（B路）
	500.3
	0.06%
	±5%
	合格

	
	2022.5.9
	0.50（A路）
	500.8
	0.16%
	±5%
	合格

	
	
	0.50（B路）
	500.4
	0.08%
	±5%
	合格

	大气采样器STS-084
	2022.5.8
	0.50（A路）
	500.8
	0.16%
	±5%
	合格

	
	
	0.50（B路）
	501.2
	0.24%
	±5%
	合格

	
	2022.5.9
	0.50（A路）
	501.2
	0.24%
	±5%
	合格

	
	
	0.50（B路）
	501.0
	0.20%
	±5%
	合格

	大气采样器STS-085
	2022.5.8
	0.50（A路）
	501.1
	0.22%
	±5%
	合格

	
	
	0.50（B路）
	500.7
	0.14%
	±5%
	合格

	
	2022.5.9
	0.50（A路）
	500.7
	0.15%
	±5%
	合格

	
	
	0.50（B路）
	501.2
	0.24%
	±5%
	合格

	大气采样器STS-086
	2022.5.8
	0.50（A路）
	501.0
	0.20%
	±5%
	合格

	
	
	0.50（B路）
	500.2
	0.04%
	±5%
	合格

	
	2022.5.9
	0.50（A路）
	501.1
	0.22%
	±5%
	合格

	
	
	0.50（B路）
	500.6
	0.12%
	±5%
	合格


表8-17  废气全程序空白样品检测结果汇总（绍兴市三合检测技术有限公司）
	样品编号
	项目
	测定结果
	样品编号
	项目
	测定结果

	废气06XR1KB01
	苯
	<0.01
	废气06XR2KB01
	苯
	<0.01

	
	甲苯
	<0.01
	
	甲苯
	<0.01

	
	乙苯
	<0.01
	
	乙苯
	<0.01

	
	异丙苯
	<0.01
	
	异丙苯
	<0.01

	
	苯乙烯
	<0.01
	
	苯乙烯
	<0.01

	
	二甲苯
	<0.01
	
	二甲苯
	<0.01


表8-18  废气运输空白样品检测结果汇总（绍兴市三合检测技术有限公司）
	样品编号
	项目
	测定结果
	样品编号
	项目
	测定结果

	05XR1KB01
	苯
	<0.02
	05XR2KB01
	苯
	<0.02

	
	甲苯
	<0.02
	
	甲苯
	<0.02

	
	乙苯
	<0.02
	
	乙苯
	<0.02

	
	异丙苯
	<0.02
	
	异丙苯
	<0.02

	
	苯乙烯
	<0.02
	
	苯乙烯
	<0.02

	
	二甲苯
	<0.02
	
	二甲苯
	<0.02

	05XR1KB02
	乙酸丁酯
	<0.005
	05XR2KB02
	乙酸丁酯
	<0.005


[bookmark: _Toc7755]8.5.1噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制
噪声监测使用经计量部门检定、并在有效使用期内的声级计。
校准值与声校准器标准值示值误差不超过0.5dB，否则视为数据无效；声级计在测试前后用声校准器进行校准，测量前后仪器的示值偏差不超过0.5dB，若超过0.5dB测试数据按无效处理。详见表8-19。
表8-19  噪声测量前、后仪器校准结果
	测量日期
	校准声级（dB）A（测量前）
	校准声级（dB）A（测量后）

	
	校准器声级值
	校准值
	示值偏差
	校准器声级值
	校准值
	示值差值

	2022.5.8
	94.0
	93.8
	0.2
	94.0
	93.8
	0.2

	
	[bookmark: RANGE_B4]准确度判定：合格
	准确度判定：合格

	
	测量前后差值（dB）A：0    稳定性判定：合格

	2022.5.9
	94.0
	93.8
	0.2
	94.0
	93.8
	0.2

	
	准确度判定：合格
	准确度判定：合格

	
	测量前后差值（dB）A：0   稳定性判定：合格



[bookmark: _Toc97891477][bookmark: _Toc8407][bookmark: _Toc20147]第九章 验收监测结果

[bookmark: _Toc97891478][bookmark: _Toc10837][bookmark: _Toc14916]9.1生产工况
我公司委托三合检测于2022年5月8日-9日和2022年7月19日-20日。对本项目进行了三同时验收监测，监测期间的生产负荷如表9-1所示。
表9-1  生产负荷情况汇总
	日期
	产品
	日实际生产能力
（万台）
	日最大生产能力
（万台）
	生产负荷

	2022-5-8
	高效集成灶油烟机电机
	0.102
	0.133
	77%

	2022-5-9
	
	0.104
	0.133
	78%

	2022-7-19
	高效集成灶油烟机电机
	0.118
	0.133
	89%

	2022-7-20
	
	0.110
	0.133
	83%


在监测期间，生产线正常生产。由上表中汇总的信息可知，监测期间项目的生产负荷满足三同时验收监测中生产负荷大于75%的要求。
[bookmark: _Toc27279][bookmark: _Toc97891479][bookmark: _Toc4061]9.2环境保设施监测结果
[bookmark: _Toc97891480][bookmark: _Toc15269][bookmark: _Toc9073]9.2.1污染物排放监测结果
9.2.1.1废水
项目废水监测结果见表9-2。
表9-2  废水监测结果（嵊州市三合检测科技有限公司）
单位：mg/L，pH为无量纲
	监测
日期
	监测
点位
	监测项目
	监测结果
	均值
	执行
标准
	是否
达标

	
	
	
	Ⅰ
	Ⅱ
	Ⅲ
	Ⅳ
	
	
	

	2022-5-8
	生活污水
排放口
	pH值
	6.8
	6.9
	7.1
	7.2
	/
	6-9
	达标

	
	
	化学需氧量
	68
	73
	84
	80
	76
	500
	达标

	
	
	氨氮（以N计）
	2.60
	2.72
	2.55
	2.53
	2.60
	35
	达标

	
	
	悬浮物
	354
	363
	342
	364
	356
	400
	达标

	
	
	总磷
	19
	18
	26
	26
	22
	8
	达标

	
	
	石油类
	3.23
	3.27
	3.64
	3.17
	3.33
	20
	达标

	2022-5-9
	生活污水
排放口
	pH值
	7.1
	6.8
	6.9
	6.8
	/
	6-9
	达标

	
	
	化学需氧量
	74
	83
	84
	86
	82
	500
	达标

	
	
	氨氮（以N计）
	2.49
	2.29
	2.34
	2.51
	2.41
	35
	达标

	
	
	悬浮物
	24
	29
	19
	22
	24
	400
	达标

	
	
	总磷
	0.46
	0.48
	0.45
	0.47
	0.47
	8
	达标

	
	
	石油类
	3.46
	3.50
	3.55
	3.34
	3.46
	20
	达标


9.2.1.2废气
项目废气监测结果见表9-3到表9-7。
表9-3  浸漆废气监测结果（嵊州市三合检测科技有限公司）
	监测因子
	监测值
	标准限值
	达标情况
	处理效率

	监测断面
	进口（◎1#）

	监测周期
	2022-5-8
	2022-5-9
	/
	/
	/

	标干流量(m3/h)
	1.04×103
	1.04×103
	/
	/
	/

	非甲烷总烃
	排放浓度（mg/m3）
	7.97
	6.85
	/
	/
	/

	
	排放速率（kg/h）
	8.29×10-3
	7.12×10-3
	/
	/
	/

	监测断面
	出口（◎2#）

	监测周期
	2022-5-8
	2022-5-9
	/
	/
	/

	标干流量(m3/h)
	1.06×103
	1.03×103
	/
	/
	/

	非甲烷总烃
	排放浓度（mg/m3）
	3.17
	1.70
	80
	达标
	66%

	
	排放速率（kg/h）
	3.36×10-3
	1.76×10-3
	/
	/
	/


表9-4  浸漆废气监测结果（绍兴市三合检测技术有限公司）
	监测因子
	监测值
	标准限值
	达标情况
	处理效率

	监测断面
	进口（◎1#）

	监测周期
	2022-5-8
	2022-5-9
	/
	/
	/

	标干流量(m3/h)
	1.04×103
	1.03×103
	/
	/
	/

	乙酸丁酯
	排放浓度（mg/m3）
	0.006
	<0.005
	/
	/
	/

	
	排放速率（kg/h）
	6×10-6
	<5×10-6
	/
	/
	/

	苯
	排放浓度（mg/m3）
	<0.02
	<0.02
	/
	/
	/

	
	排放速率（kg/h）
	<2×10-5
	<2×10-5
	/
	/
	/

	甲苯
	排放浓度（mg/m3）
	<0.02
	<0.02
	/
	/
	/

	
	排放速率（kg/h）
	<2×10-5
	<2×10-5
	/
	/
	/

	乙苯
	排放浓度（mg/m3）
	<0.02
	<0.02
	/
	/
	/

	
	排放速率（kg/h）
	<2×10-5
	<2×10-5
	/
	/
	/

	异丙苯
	排放浓度（mg/m3）
	<0.02
	<0.02
	/
	/
	/

	
	排放速率（kg/h）
	<2×10-5
	<2×10-5
	/
	/
	/

	苯乙烯
	排放浓度（mg/m3）
	<0.02
	<0.02
	/
	/
	/

	
	排放速率（kg/h）
	<2×10-5
	<2×10-5
	/
	/
	/

	二甲苯
	排放浓度（mg/m3）
	<0.02
	<0.02
	/
	/
	/

	
	排放速率（kg/h）
	<2×10-5
	<2×10-5
	/
	/
	/

	苯系物
	排放浓度（mg/m3）
	<0.02
	<0.02
	/
	/
	/

	
	排放速率（kg/h）
	<2×10-5
	<2×10-5
	/
	/
	/

	监测断面
	出口（◎2#）

	监测周期
	2022-5-8
	2022-5-9
	/
	/
	/

	标干流量(m3/h)
	1.04×103
	1.04×103
	/
	/
	/

	乙酸丁酯
	排放浓度（mg/m3）
	<0.005
	<0.005
	60
	达标
	/

	
	排放速率（kg/h）
	<5×10-6
	<5×10-6
	/
	/
	/

	苯
	排放浓度（mg/m3）
	<0.02
	<0.02
	40
	达标
	/

	
	排放速率（kg/h）
	<2×10-5
	<2×10-5
	/
	/
	/

	甲苯
	排放浓度（mg/m3）
	<0.02
	<0.02
	40
	达标
	/

	
	排放速率（kg/h）
	<2×10-5
	<2×10-5
	/
	/
	/

	乙苯
	排放浓度（mg/m3）
	<0.02
	<0.02
	40
	达标
	/

	
	排放速率（kg/h）
	<2×10-5
	<2×10-5
	/
	/
	/

	异丙苯
	排放浓度（mg/m3）
	<0.02
	<0.02
	40
	达标
	/

	
	排放速率（kg/h）
	<2×10-5
	<2×10-5
	/
	/
	/

	苯乙烯
	排放浓度（mg/m3）
	<0.02
	<0.02
	40
	达标
	/

	
	排放速率（kg/h）
	<2×10-5
	<2×10-5
	/
	/
	/

	二甲苯
	排放浓度（mg/m3）
	<0.02
	<0.02
	40
	达标
	/

	
	排放速率（kg/h）
	<2×10-5
	<2×10-5
	/
	/
	/

	苯系物
	排放浓度（mg/m3）
	<0.02
	<0.02
	40
	达标
	/

	
	排放速率（kg/h）
	<2×10-5
	<2×10-5
	/
	/
	/

	臭气浓度
	最大值（无量纲）
	229
	229
	1000
	达标
	/


表9-5  厂界无组织废气监测结果（嵊州市三合检测科技有限公司）
	采样点
	采样日期
	序列
	检测结果
	采样期间气象条件

	
	
	
	非甲烷总烃（mg/m3）
	风向
	风速（m/s）
	气温（℃）
	气压（Kpa）
	天气情况

	1#东
	2022-5-8
	1
	0.68
	东南
	2.2
	27
	101.2
	晴

	
	
	2
	0.66
	东南
	2.3
	28
	101.1
	晴

	2#南
	
	1
	0.51
	东南
	2.2
	27
	101.2
	晴

	
	
	2
	0.67
	东南
	2.3
	28
	101.1
	晴

	3#西
	
	1
	0.63
	东南
	2.2
	27
	101.2
	晴

	
	
	2
	0.59
	东南
	2.3
	28
	101.1
	晴

	4#北
	
	1
	0.69
	东南
	2.2
	27
	101.2
	晴

	
	
	2
	0.56
	东南
	2.3
	28
	101.1
	晴

	1#东
	2022-5-9
	1
	0.63
	东
	2.8
	21
	101.6
	阴

	
	
	2
	0.55
	东
	2.4
	24
	101.4
	阴

	2#南
	
	1
	0.51
	东
	2.8
	21
	101.6
	阴

	
	
	2
	0.69
	东
	2.4
	24
	101.4
	阴

	3#西
	
	1
	0.51
	东
	2.8
	21
	101.6
	阴

	
	
	2
	0.61
	东
	2.4
	24
	101.4
	阴

	4#北
	
	1
	0.72
	东
	2.8
	21
	101.6
	阴

	
	
	2
	0.66
	东
	2.4
	24
	101.4
	阴

	最大值
	0.72
	/
	/
	/
	/
	/

	标准限值
	4.0
	
	
	
	
	

	达标情况
	达标
	
	
	
	
	


表9-6  车间外非甲烷总烃无组织废气监测结果（嵊州市三合检测科技有限公司）
	[bookmark: _Hlk97649301]采样点
	采样日期
	时间
	序列
	检测结果
	采样期间气象条件

	
	
	
	
	非甲烷总烃
（mg/m3）
	风 向
	风 速
(m/s)
	气 温
(℃)
	气 压
(Kpa)
	天气
情况

	车间外
	2022-5-8
	一次值
	1
	1.03
	东南
	2.2
	27
	101.2
	晴

	
	
	
	2
	0.95
	东南
	2.3
	28
	101.1
	晴

	
	2022-5-9
	一次值
	1
	0.92
	东
	2.8
	21
	101.6
	阴

	
	
	
	2
	0.87
	东
	2.4
	24
	101.4
	阴

	
	标准限值
	20
	/
	/
	/
	/
	/

	
	达标情况
	达标
	/
	/
	/
	/
	/

	
	2022-5-8
	小时值
	1
	1.04
	东南
	2.2
	27
	101.2
	晴

	
	
	
	2
	1.11
	东南
	2.2
	27
	101.2
	晴

	
	
	
	3
	0.90
	东南
	2.2
	27
	101.2
	晴

	
	平均值
	1.02
	/
	/
	/
	/
	/

	
	2022-5-8
	小时值
	1
	0.83
	东南
	2.3
	28
	101.1
	晴

	
	
	
	2
	0.83
	东南
	2.3
	28
	101.1
	晴

	
	
	
	3
	1.00
	东南
	2.3
	28
	101.1
	晴

	
	平均值
	0.887
	/
	/
	/
	/
	/

	
	2022-5-9
	小时值
	1
	1.18
	东
	2.8
	21
	101.6
	阴

	
	
	
	2
	1.01
	东
	2.8
	21
	101.6
	阴

	
	
	
	3
	0.80
	东
	2.8
	21
	101.6
	阴

	
	平均值
	0.997
	/
	/
	/
	/
	/

	
	2022-5-9
	小时值
	1
	0.89
	东
	2.4
	24
	101.4
	阴

	
	
	
	2
	0.90
	东
	2.4
	24
	101.4
	阴

	
	
	
	3
	0.87
	东
	2.4
	24
	101.4
	阴

	
	平均值
	0.887
	/
	/
	/
	/
	/

	、
	标准限值
	6
	/
	/
	/
	/
	/

	
	达标情况
	达标
	/
	/
	/
	/
	/



表9-7  厂界无组织废气监测结果（绍兴市三合检测技术有限公司）
	采样点
	采样日期
	序列
	检测结果
	采样期间气象条件

	
	
	
	苯(mg/m3)
	甲苯(mg/m3)
	乙苯(mg/m3)
	异丙苯(mg/m3)
	苯乙烯(mg/m3)
	二甲苯(mg/m3)
	乙酸丁酯(mg/m3)
	臭气浓度(无量纲)
	风向
	风速（m/s）
	气温（℃）
	气压（Kpa）
	天气情况

	1#东
	2022-5-8
	1
	<0.01
	<0.01
	<0.01
	<0.01
	<0.01
	<0.01
	<0.03
	17
	东南
	2.1
	26
	101.2
	晴

	
	
	2
	<0.01
	<0.01
	<0.01
	<0.01
	<0.01
	<0.01
	<0.03
	16
	东南
	2.4
	28
	101.1
	晴

	2#南
	
	1
	<0.01
	<0.01
	<0.01
	<0.01
	<0.01
	<0.01
	<0.03
	13
	东南
	2.1
	26
	101.2
	晴

	
	
	2
	<0.01
	<0.01
	<0.01
	<0.01
	<0.01
	<0.01
	<0.03
	15
	东南
	2.4
	28
	101.1
	晴

	3#西
	
	1
	<0.01
	<0.01
	<0.01
	<0.01
	<0.01
	<0.01
	<0.03
	14
	东南
	2.1
	26
	101.2
	晴

	
	
	2
	<0.01
	<0.01
	<0.01
	<0.01
	<0.01
	<0.01
	<0.03
	14
	东南
	2.4
	28
	101.1
	晴

	4#北
	
	1
	<0.01
	<0.01
	<0.01
	<0.01
	<0.01
	<0.01
	<0.03
	14
	东南
	2.1
	26
	101.2
	晴

	
	
	2
	<0.01
	<0.01
	<0.01
	<0.01
	<0.01
	<0.01
	<0.03
	13
	东南
	2.4
	28
	101.1
	晴

	1#东
	2022-5-9
	1
	<0.01
	<0.01
	<0.01
	<0.01
	<0.01
	<0.01
	<0.03
	16
	东
	2.7
	22
	101.6
	阴

	
	
	2
	<0.01
	<0.01
	<0.01
	<0.01
	<0.01
	<0.01
	<0.03
	16
	东
	2.5
	23
	101.5
	阴

	2#南
	
	1
	<0.01
	<0.01
	<0.01
	<0.01
	<0.01
	<0.01
	<0.03
	15
	东
	2.7
	22
	101.6
	阴

	
	
	2
	<0.01
	<0.01
	<0.01
	<0.01
	<0.01
	<0.01
	<0.03
	15
	东
	2.5
	23
	101.5
	阴

	3#西
	
	1
	<0.01
	<0.01
	<0.01
	<0.01
	<0.01
	<0.01
	<0.03
	15
	东
	2.7
	22
	101.6
	阴

	
	
	2
	<0.01
	<0.01
	<0.01
	<0.01
	<0.01
	<0.01
	<0.03
	13
	东
	2.5
	23
	101.5
	阴

	4#北
	
	1
	<0.01
	<0.01
	<0.01
	<0.01
	<0.01
	<0.01
	<0.03
	15
	东
	2.7
	22
	101.6
	阴

	
	
	2
	<0.01
	<0.01
	<0.01
	<0.01
	<0.01
	<0.01
	<0.03
	15
	东
	2.5
	23
	101.5
	阴

	最大值
	<0.01
	<0.01
	<0.01
	<0.01
	<0.01
	<0.01
	<0.03
	17
	/
	/
	/
	/
	/

	标准限值
	2.0
	2.0
	2.0
	2.0
	2.0
	2.0
	0.5
	20
	
	
	
	
	

	达标情况
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	
	
	
	
	



表9-4  浸漆废气监测结果（复测）
	监测因子
	监测值
	标准限值
	达标情况
	处理效率

	监测断面
	进口（◎1#）

	监测周期
	2022-7-19
	2022-7-20
	/
	/
	/

	标干流量(m3/h)
	2.59×103
	2.58×103
	/
	/
	/

	乙酸丁酯
	排放浓度（mg/m3）
	0.008
	0.012
	/
	/
	/

	
	排放速率（kg/h）
	2×10-5
	3.1×10-5
	/
	/
	/

	苯
	排放浓度（mg/m3）
	0.33
	0.10
	/
	/
	/

	
	排放速率（kg/h）
	8.55×10-4
	2.6×10-4
	/
	/
	/

	甲苯
	排放浓度（mg/m3）
	133
	129
	/
	/
	/

	
	排放速率（kg/h）
	0.345
	0.330
	/
	/
	/

	乙苯
	排放浓度（mg/m3）
	0.31
	0.10
	/
	/
	/

	
	排放速率（kg/h）
	8.0×10-4
	2.6×10-4
	/
	/
	/

	异丙苯
	排放浓度（mg/m3）
	<0.02
	<0.02
	/
	/
	/

	
	排放速率（kg/h）
	<2×10-5
	<2×10-5
	/
	/
	/

	苯乙烯
	排放浓度（mg/m3）
	<0.02
	<0.02
	/
	/
	/

	
	排放速率（kg/h）
	<2×10-5
	<2×10-5
	/
	/
	/

	二甲苯
	排放浓度（mg/m3）
	<0.02
	<0.02
	/
	/
	/

	
	排放速率（kg/h）
	<2×10-5
	<2×10-5
	/
	/
	/

	苯系物
	排放浓度（mg/m3）
	134
	129
	/
	/
	/

	
	排放速率（kg/h）
	0.347
	0.330
	/
	/
	/

	非甲烷总烃
	排放浓度（mg/m3）
	268
	215
	
	
	

	
	排放速率（kg/h）
	0.694
	0.550
	
	
	

	监测断面
	出口（◎2#）

	监测周期
	2022-5-8
	2022-5-9
	/
	/
	/

	标干流量(m3/h)
	1.04×103
	1.04×103
	/
	/
	/

	乙酸丁酯
	排放浓度（mg/m3）
	<0.005
	0.007
	60
	达标
	/

	
	排放速率（kg/h）
	<5×10-6
	<5×10-6
	/
	/
	/

	苯
	排放浓度（mg/m3）
	<0.02
	<0.02
	40
	达标
	/

	
	排放速率（kg/h）
	<2×10-5
	<2×10-5
	/
	/
	/

	甲苯
	排放浓度（mg/m3）
	5.69
	5.51
	40
	达标
	/

	
	排放速率（kg/h）
	0.0147
	0.0142
	/
	/
	/

	乙苯
	排放浓度（mg/m3）
	<0.02
	<0.02
	40
	达标
	/

	
	排放速率（kg/h）
	<2×10-5
	<2×10-5
	/
	/
	/

	异丙苯
	排放浓度（mg/m3）
	<0.02
	<0.02
	40
	达标
	/

	
	排放速率（kg/h）
	<2×10-5
	<2×10-5
	/
	/
	/

	苯乙烯
	排放浓度（mg/m3）
	<0.02
	<0.02
	40
	达标
	/

	
	排放速率（kg/h）
	<2×10-5
	<2×10-5
	/
	/
	/

	二甲苯
	排放浓度（mg/m3）
	<0.02
	<0.02
	40
	达标
	/

	
	排放速率（kg/h）
	<2×10-5
	<2×10-5
	/
	/
	/

	苯系物
	排放浓度（mg/m3）
	5.69
	5.51
	40
	达标
	/

	
	排放速率（kg/h）
	0.0147
	0.0142
	/
	/
	/

	非甲烷总烃
	排放浓度（mg/m3）
	63.2
	63.4
	80
	达标
	

	
	排放速率（kg/h）
	0.163
	0.163
	/
	/
	

	臭气浓度
	最大值（无量纲）
	229
	229
	1000
	达标
	/




9.2.1.3厂界噪声
厂界噪声监测结果见表9-8。
表9-8  厂界噪声监测结果（嵊州市三合检测科技有限公司）
单位：dB（A）
	[bookmark: _Hlk97649841]测点编号
	监测位置
	主要声源
	2022-5-8
	2022-5-9

	
	
	
	测量时间
	测量值
	测量时间
	测量值

	1
	东
	机械噪声
	14:34-14:35
	57.0
	14:39-14:40
	57.8

	2
	南
	机械噪声
	14:41-14:42
	61.9
	14:46-14:47
	61.3

	3
	西
	机械噪声
	14:49-14:50
	56.9
	14:53-14:54
	57.1

	4
	北
	机械噪声
	14:58-14:59
	58.9
	14:59-15:00
	58.5

	限值标准
	/
	65
	/
	65

	[bookmark: _Toc97886794][bookmark: _Toc97891481]达标情况
	/
	达标
	/
	达标


[bookmark: _Toc15364][bookmark: _Toc97891482][bookmark: _Toc29516]9.2.2污染物排放总量核算
（1）废水总量
本项目的外排废水为425t/a。
表9-9  本项目污染物排放总量核算表
	废水
类型
	污染物
	纳管浓度mg/L
	纳管量t/a
	排环境浓度mg/L
	年排放量t/a
	总量控制
建议值t/a
（排环境量）
	符合
情况

	合计
	废水
	/
	425
	/
	425
	435
	符合

	
	COD
	79
	0.034
	50
	0.021
	0.022
	符合

	
	氨氮
	2.51
	0.001
	5
	0.002
	0.002
	符合

	注：本项目废水纳管量：COD=425t×79mg/L×10-6，氨氮425t×2.51mg/L×10-6。
本项目废水排环境量：COD=425t×50mg/L×10-6，氨氮425t×5mg/L×10-6。


[bookmark: _Toc100692227][bookmark: _Toc5504][bookmark: _Toc97891483][bookmark: _Toc21366]（2）废气总量
年工作时间以1500小时计，VOCs的年排放量为0.29吨/年，符合环评批值（VOCs0.31吨/年）。
[bookmark: _Toc7850]9.2.3环评中需要整改的情况和落实情况
[bookmark: _Hlk97898296]环评报告整改落实情况详见表9-10。
[bookmark: _Hlk97898311]表9-10  环评报告整改落实情况表
	序号
	环评中提出的存在问题
	整改措施

	1
	废水排放口未进行规范化设置
	已规范化设置废水排放口

	2
	废气排放口未进行规范化设置
	已规范化设置废气排放口



[bookmark: _Toc27757]第十章 验收监测结论及建议

[bookmark: _Toc97891484][bookmark: _Toc29048][bookmark: _Toc6239]10.1环境保设施调试效果
[bookmark: _Toc26904][bookmark: _Toc15757]10.1.1废水监测结果
[bookmark: _Hlk97650581]生活污水排放口（★1#）的中的pH、化学需氧量、悬浮物和石油类的排放浓度均符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准；氨氮和总磷的排放浓度均符合《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB 33/887-2013）中的要求。
根据企业实际情况，425t/a，CODcr纳管量为0.034t/a，CODcr排环境量为0.021t/a，氨氮纳管量为0.001t/a，氨氮纳管量为0.002t/a，排环境量均符合环评批复值（纳管量均符合环评建议纳管量CODcr0.131t/a，氨氮0.015t/a）。
[bookmark: _Toc5409]10.1.2废气监测结果
浸漆废气中非甲烷总烃、乙酸乙酯、臭气浓度和苯系物（苯、甲苯、乙苯、异丙苯、苯乙烯和二甲苯）的排放浓度均符合《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/2146-2018）中表 2 大气污染物特别排放限值。
无组织废气中，非甲烷总烃、乙酸乙酯、臭气浓度和苯系物（苯、甲苯、乙苯、异丙苯、苯乙烯和二甲苯）的最大排放浓度符合《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/2146-2018）中表 6 企业边界大气污染物浓度限值。
车间外非甲烷总烃的单次和小时排放浓度均符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中附录A厂区内VOCs无组织特别排放限值。
[bookmark: _Toc445][bookmark: OLE_LINK1]年工作时间以1500小时计，VOCs的年排放量为0.29吨/年，符合环评批值（VOCs0.31吨/年）。
[bookmark: _Toc12957]10.1.2噪声监测结果
厂界四侧噪声均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区标准。
[bookmark: _Toc18962][bookmark: _Toc9836]10.1.3固废调查结果
[bookmark: _Toc26022][bookmark: _Toc97891485]项目产生的废包装桶、漆渣、废灯管和废活性炭委托浙江春晖固废处理有限公司代为处置；废漆包线经收集后外售综合利用；生活垃圾由环卫部门统一清运处置。
[bookmark: _Toc31589]10.2工程建设对环境的影响
本工程对环境影响小。
[bookmark: _Toc27578][bookmark: _Toc5286][bookmark: _Toc97891486]10.3结论
[bookmark: _Toc73374560][bookmark: _Toc83631646]嵊州市新锐电机有限公司年产40万台高效集成灶油烟机电机技改项目环境保护设施竣工验收监测结果表明，该项目在实施过程及试运行过程中，按照建设项目环境保护竣工验收的有关要求，基本落实了环评以及批复意见中要求的环保设施和有关措施，基本符合建设项目环境保护设施竣工验收条件。

[bookmark: _Toc2988]建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表
填表单位（盖章）：  嵊州市新锐电机有限公司           填表人（签字）：                     项目经办人（签字）：
	建设项目
	项目名称
	年产40万台高效集成灶油烟机电机技改项目
	项目代码
	2017-330683-38-03-087257-000
	建设地点
	浙江省绍兴市嵊州市浦口街道加佳南路109号2号厂房3楼、4楼西侧

	
	行业类别（分类管理名录）
	3812电动机制造
	建设性质
	新建（迁建） □改扩建 □技术改造 □搬迁

	
	设计生产能力
	年产40万台高效集成灶油烟机电机
	实际生产能力
	年产40万台高效集成灶油烟机电机
	环评单位
	浙江天川环保科技有限公司

	
	环评文件审批机关
	绍兴市生态环境局
	备案文号
	嵊环备[2022]6号
	环评文件类型
	登记表

	
	开工日期
	2022年3月
	竣工日期
	2022年5月
	排污许可证申领时间
	2022年5月16日

	
	环保设施设计单位
	嵊州市亚广环保科技有限公司
	环保设施施工单位
	嵊州市亚广环保科技有限公司
	本工程排污许可证编号
	913306830620335968001Y

	
	验收单位
	嵊州市新锐电机有限公司 
	环保设施监测单位
	嵊州市三合检测科技有限公司
绍兴市三合检测技术有限公司
	验收监测时工况
	75%以上

	
	投资总概算（万元）
	571
	环保投资总概算（万元）
	2
	所占比例（%）
	0.35

	
	实际总投资（万元）
	570
	实际环保投资（万元）
	6
	所占比例（%）
	1.05

	
	废水治理（万元）
	/
	废气治理
（万元）
	5
	噪声治理
（万元）
	1
	固体废物治理
（万元）
	1
	绿化及生态
（万元）
	/
	其他
（万元）
	/

	
	新增废水处理设施能力
	/
	新增废气处理设施能力
	2080mg/m3
	年平均工作时间
	2400h

	运营单位
	嵊州市新锐电机有限公司 
	运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码）
	913306830620335968
	验收时间
	

	污染
物排
放达
标与
总量
控制（工
业建
设项
目详填）
	污染物
	原有排
放量（1）
	本期工程实际排放浓度（2）
	本期工程允许排放浓度（3）
	本期工程产生量（4）
	本期工程自身削减量（5）
	本期工程实际排放量（6）
	本期工程核定排放总量（7）
	本期工程“以新带老”削减量（8）
	全厂实际排放总量（9）
	全厂核定排放总量（10）
	区域平衡替代削减量（11）
	排放增
减量（12）

	
	废水
	/
	/
	/
	/
	/
	0.0425
	0.0435
	/
	0.0425
	0.0435
	/
	+0.0425

	
	化学需氧量
	/
	79
	500
	/
	/
	0.034
（纳管量）
	0.131
（纳管量）
	/
	0.034
（纳管量）
	0.131
（纳管量）
	/
	+0.034

	
	氨氮
	/
	2.51
	35
	/
	/
	0.001
（纳管量）
	0.001
（纳管量）
	/
	0.001
（纳管量）
	0.001
（纳管量）
	/
	+0.001

	
	废气
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	烟粉尘
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	二氧化硫
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	氮氧化物
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	VOCs
	/
	/
	/
	/
	/
	0.29
	0.31
	/
	[bookmark: _GoBack]0.29
	0.31
	/
	/

	
	工业固体废物
	/
	/
	/
	0.00042
	0.00042
	0
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	与项目有关的其他特征污染物
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/


注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。2、（12）=（6）-（8）-（11），（9）= （4）-（5）-（8）- （11） +（1）。3、计量单位：废水排放量——万吨/日；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克/年
image1.jpeg




image2.png




image3.png




image4.png




image5.png
ETREIZETRAR % R L9 Sk

HLBRBIARABKGAERR

\\

iE?*&’Mﬁﬁ

e ¥
HEgwn ¢ am
AR v
Rurpms v
SRR
Rz (RERREEN)

ey
#swmn
Sk





image6.png
#F
b b N
3 A 3
> g% 5 ETR® B =R
v v
ERag wa
Bt

I

BEAE




image7.png
RETS

500 / 425

BRK —— gHEsK  —— TERETER




image8.png
ks >
—> TBEAKE
FETGK > L3t

l

WHEGEAKEERL





image9.png
B

TR AT TER

—-{ PR





image10.jpeg




